달비계에 탑승하여 아파트 외부 도장 작업 중 떨어짐

공 사 명	아파트 외부 균열 보수 및 재도장 공사	발생일시	2019.07.02.(화) 14:07경
재해형태	떨어짐	재해정도	사망 1명
소 재 지	서울 강남구 압구정동	공사규모	아파트 11개동 외부 도장 등
재해개요	서울시 강남구 압구정동 소재 아파트 외부 균열 보수 및 재도장 공사 현장에서, 피재자가 탑승하고 있던 달비계 지지로프의 매듭이 풀리며 바닥으로 떨어져(H≒30m) 사망한 재해임.
재 해 상 황 도
안전대책	❍ 달비계 지지로프 결속 및 관리감독 철저 - 사업주는 건물 외벽 균열 보수 및 도장 작업을 할 경우 건축물의 견고한 돌출 구조물 등을 이용하여 풀리지 않는 방법으로 달비계 지지로프를 고정 설치한 상태에서 작업을 실시하여야 하고, - 관리감독자로 하여금 달비계 지지로프의 결함 유무 및 불량상태를 확인·제거하고, 안전대를 착용한 상태에서 작업을 수행하도록 관리·감독을 철저히 하여야 함. ❍ 달비계 작업 시 수직구명줄 설치 및 안전대(추락방지대) 부착 철저 - 사업주는 아파트 외벽과 같이 떨어짐 위험이 있는 장소에서 균열 보수 및 도장 작업을 할 경우, 건물 옥상에 견고한 구조의 안전대 부착설비를 설치하고 작업자가 안전대 부착설비에 안전대를 걸고 작업을 하도록 하여야 함.