지중 배전기기 정비대상 실태조사표

□ 조사장소 : 서울   구    로    앞 (위치)

□ 조사설비 : 지중 배전기기   1 개(개폐기 1 개, 변압기   개)

□ 정비방법 : 소형화□ / 지중화□ / 통합화□ / 기타□

구분

주   요   내   용

정비유형 코드번호

지중 배전기기

개폐기(SW) : 개

변압기(TR) :  개

○횡단보도, 소화전, 도로가각의 교통시각 장애지역

○횡단보도 저촉 등 이설대상

○ 버스정류장 등 상시 다수의 사람이 모이는 지역

○ 다수 대중 집결 등 이설대상

○ 침수우려, 설치공간협소 등으로 유지보수 곤란지역

ⓒ 침수우려 등 이설대상

● 유효폭 2m 미만의 보도에 설치되어 통행에 지장을 주는 지역

● 통행 지장으로 이설대상

○ 대규모 배전기기 (소형화 필요 기기)

ⓔ 소형화 대상

○ 기초부실, 미관개선 필요 지중기기

ⓕ 보호스틸부식

ⓖ 기초석정비 대상

ⓗ 미관개선대상

이전장소

이전가능예정지

○ 지번

○,소유자(주소,성명, 연락처)

국유지,사유지 구분

【 현  장  사  진1 】

【 현  장  사  진2 】

◎ 현장조사 결과 의견 : 횡단보도 바로 옆에 설치되어 있어 통행방해

◎ 개폐기,변압기 설치년도 :

- 보도폭원 : 총  m, 배전기기 점유폭 :  m, 유효폭 :  m

- 민원사항 : 유[이설요청( ), 미관개선( ), 기타(      )],                  무[√]

2014. 9. .

조사자 : 서대문구 주무관 (인), 한전지사      차장(인)