개발장비 설명서

장비명	방화복 건조기
제품사진 (이미지)
개발자	소속	강북소방서 (미아119안전센터)		계급	소방장	성명	이건웅
	장비개발 관련 수상·특정 이력		없음
내 역	제작일시		2016. 05		제작비		원
제 원	○ 방화복 건조기 밑판 크기 : 가로 180cm, 세로 100cm, 높이 30cm ○ 열선이 들어 있는 방화복 건조기 상의․하의 마네킹 대․중․소 크기별 각 2개씩 및 방수화 건조기 마네킹 8개 ○ 마네킹 내부 열선 온도는 일정 온도로 고정되어 있어 별도 온도 조절 불필요
사용법 및 조작법	○ 세탁한 방화복을 크기에 맞게 건조기 마네킹에 입힌다. ○ 전원플러그를 콘센트에 연결한다. ○ 방화복․방수화를 입힌 해당 마네킹의 ON/OFF 스위치를 ON으로 변경한다. ○ 건조가 완료되면 방화복을 벗겨 낸다. ○ 물받이대를 꺼내어 배수된 물을 버린다.
개선효과	○ 빠른 시간에 효율적으로 개인장비를 건조하여 다음 출동에 대비, 쾌적한 환경과 최상의 컨디션을 유지하여 재난현장에 대비 ○ 방화복 세탁 후 방화복 건조기에 건조시킴으로 해서 방화복 성능을 보호 ○ 방화복을 건조시킬 수 있는 장소가 마련되어 건물 내․외부가 청결해짐

❖ 개발장비의 설명 내용에 따라 2장 이내 작성