문서번호	현장대응단-13751
결재일자	2016.8.16.
공개여부	비공개(2 6)
방침번호

				시 민
담당자	현장지휘팀장	현장대응단장		소방재난본부장
협 조

재난대비․대응용도 소방드론 운영규정 보고

서울특별시소방재난본부

〈현장대응단〉

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

재난대비 ․ 대응용도 소방드론 운영규정 보고

재난대비․대응 활동에서 현재의 장비 한계점을 극복하고자 도입한 소방용 드론에 대한 관리운용 규정 정립 보고임.

1		목적 및 필요성

□ 소방드론 활성화와 재난대비(예방), 대응활동의 효율성 극대화

○ 예방홍보, 재난대비 자료파악 및 현장대응 활동 등 활용 다변화 추진

○ 모든 소방공무원이 필요시 드론을 조종할 수 있도록 장비 보편화 정착

□ 소방드론 안전사고 방지를 위한 안전관리 가이드라인 수립

○ 조종, 관리, 통제, 비행 및 보관 등에 대한 안전관리 지침 통일

□ 드론 활용도의 표준화 정립을 위한 기초자료 조사근거마련

2		구 성

《5개장 19개조, 2개 별표, 8개의 별지》

◦ 제1장 총칙 : 목적 및 정의, 적용범위

◦ 제2장 드론의 운용 등 : 운용자 및 대상, 항공촬영 기준 등

◦ 제3장 드론의 안전관리 및 교육 훈련 : 교육훈련 기준

◦ 제4장 드론 점검 및 정비 : 정비점검 및 관리기준, 사고조사 등

◦ 제5장 보칙 : 기관표시, 폐기처분 및 보험가입 의무 등

□ 소방드론 운영규정 : 붙임

소방드론 운영 규정 (2016. 8. 20)

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 서울특별시 소방재난본부 산하기관에 두는 무인비행장치(이하 “드론”이라 한다)의 운용 등에 관하여 필요한 사항을 정하여 효율적인 재난대비․대응 활동을 도모하는데 목적이 있다.

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “소방드론”이란 소방업무를 효율적으로 수행하기 위하여 기체에 사람이 타지 않고 지상에서 원격 운용하는 비행 장치를 말한다.

2. “통제관”이란 비행통제 및 운용 책임자로서 운용부서의 장을 말한다.

3. “운용”이란 드론을 그 기능 및 목적에 맞도록 안전하게 활용하는 것을 말한다.

4. “조종자”란 지상통제장비를 이용하여 드론을 조종하는 사람을 말한다.

5. “운용자 등”이란 드론 운용을 위한 통제관, 조종자, 관리자 등의 사람을 말한다.

6. “관리”란 드론의 안전성을 확보하고 효율적으로 활용하기 위하여 구매부터 불용의 결정까지 전 주기에 걸쳐 언제든지 본래의 성능을 발휘하도록 하는 점검 및 정비, 그 밖의 모든 행위를 말한다.

제3조(적용범위) 드론의 비행과 관리 ․ 운영에 관하여는 다른 법령 등에서 달리 정하는 경우를 제외하고는 이 규정이 정하는 바에 따른다.

제2장 드론의 운용 등

제4조(드론의 운용) ① 드론의 비행은 통제관의 지시에 따른다.

② 1항에도 불구하고 모든 소방공무원은 긴급구조현장에서 12Kg 이하의 드론을 긴급히 활용 필요성이 있다고 판단되면 현장지휘관에게 보고후 드론을 운용할 수 있다.

③ 제 2항의 긴급히 드론활용 필요성은 다른 장비를 활용할 때보다 효과가 클 것으로 판단되는 다음의 상황을 말한다.

1. 화재(산불) 및 재난․사고, 테러 그 밖의 위급한 상황에서 긴급구조 활동 지원

2. 재난현장의 영상촬영 및 송출 기타 인명탐색활동

3. 현장 주변 도로상황, 피해상황 및 자원배분 등 현장상황 파악을 위한 활동

4. 그 밖의 사고 및 재난대응 활동의 본래 목적을 달성하기 위해 필요할 경우

④ 제 2, 3항 이외에 소방서장 및 통제관은 다음의 경우에 관련기관과 협의 후 드론을 운용할 수 있다

1. 재난의 예방․순찰 및 사전 자료조사를 위해 필요할 경우

2. 재난대비 훈련, 기타 지리정보 및 시설물 정보 파악을 위해 필요할 경우

3. 사고발생 예방을 위한 대 시민 예방 홍보활동

4. 기타 소방서장 및 소방재난	본부장이 필요하다고 판단될 경우

⑤ 비행금지구역에서의 비행은 별표 1의 절차를 거친 후 비행한다.

제5조(항공촬영 및 영상물 관리) ① 제 4조 제3항 및 제4항의 임무를 수행하기 위해 필요시 항공촬영은 포함된다.

② 드론으로 촬영된 영상물은 외부로 유출하여서는 아니 된다. 다만 재난현장 촬영목적으로 촬영된 경우에는 언론사 등에 제출할 수 있으며 이때 군사기지 및 군사시설보호법 제 9조에 의한 보안시설 등은 외부 노출 금지를 원칙으로 하고 필요시 국방부의 보안성 검토를 거친 후 활용한다.

③ 드론으로 촬영한 모든 자료는 국가기록물관리법에 의해 관리 운용되어야 한다, 다만 국가 보안시설 등은 별도의 비밀문서로 분류하여 관리되어야 한다.

④ 드론 운용시 개인 사생활을 침해해서는 안 되며 촬영된 영상물을 사적으로 활용 또는 유출하여서는 안 된다. 다만 긴급상황에 소방작전용으로 활용하기 위해 공공기관내에서 공적업무를 수행 할 때는 활용할 수 있다. 이때 통제관은 사생활 노출이 우려되는 당사자 에게 취지를 설명하고 동의를 구해야 한다.

제3장 드론의 안전관리 및 교육 훈련

제6조(안전관리) 드론의 운용자 등은 별표2에서 정하는 기준에 따라 안전하게 관리·유지하여야 하며 항상 사용 가능한 상태로 유지해야 한다.

제7조(관리기록) ① 운용자 등은 보유하고 있는 드론의 현황을 별지 제3호서식의 관리대장에 운용사항은 별지 4호의 서식에 기록하여야 한다. 이때 정보통신 장비(PC)를 활용하여 기록유지를 할 수 있다.

② 운용자 등은 비행횟수, 배터리 사용 등 기체의 상태를 기록함으로서 기체의 주기적인 점검 및 교체시기를 파악하여야 한다.

제8조(통제관) ①통제관의 임무는 다음 각 호와 같다.

1. 재난 및 훈련현장에서 드론의 비행지시 및 통제(민간드론 포함)

2. 헬기 등 항공기 운항 지역에서의 드론 통제

3. 드론 운용에 대한 행정업무 및 유지관리 감독

4. 운용자에 대한 교육훈련 지도 및 감독

② 드론보유 부서의 장은 별표2의 안전관리 기준에 맞지 않을 경우 드론  운용을 제한 할 수 있다.

제9조(조종자) ① 운용자 등은 별표 2의 각 항목을 준수하여야 하나 긴급구조현장에서 인명구조 및 재난확산방지를 위해 다른 대안이 없다고 판단될   경우에는 최소한의 안전조치를 한 후 드론을 활용할 수 있다.

② 드론을 조종하는 소방공무원이 교육훈련․공무와 관련 드론 조종중 조작미숙, 기계고장 등 여타의 이유로 추락․충돌로 인한 파손 및 타인의 물체,  신체에 피해를 주었을 경우 조종자 개인에게 행정 및 민사책임을 묻지 아니한다. 다만 고의로 했을 경우에는 그러하지 아니한다.

③ 소방재난본부장 및 해당 소방서장은 제 2항으로 인한 드론의 파손 및 피해발생시 조종자이외의 전담직원을 지정하여 후속조치를 하여야 한다.

제10조(조종능력 향상) 소방재난본부장 및 소방서장은 드론활용 전문성을 높이기 위해 다음 각 호의 정하는 사항을 추진할 수 있다.

1.「초경량비행장치 조종자격증」취득 및 드론 동호회 활동 지원

2. 전문교육기관 등에서 20시간 이상의 이론·실기 교육 이수토록 지원

3. 드론제작업체 관계자로부터 일정기간 드론운용 실기 교육

4. 위 제1호 내지 제3호의 상응하는 운용 능력을 가진 사람으로서 부서의 장이 운용 능력이 있다고 인정한 사람에 의한 직원교육 등

제11조(조종자 교육훈련) ① 통제관은 조종자의 조종능력을 향상시키기 위하여 다음 각 호에 해당하는 일상교육·훈련을 실시하여야 한다.

1. 이론교육 : 주 1시간 이상

가. 비행이론, 항공관련 법령 교육

나. 기체 제원·성능 교육 등

다. 드론 운용 현장에서의 안전관리에 관한 사항

2. 실기교육 : 주 3시간 이상

가. 기체 적응 비행 및 수직 이·착륙, 비상시 조치요령 등

나. 기체의 예방점검·정비 요령

② 제1항에 따른 교육을 담당하는 교관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자격을 갖춘 사람이어야 한다.

1.「초경량비행장치 조종자격증」을 소지한 사람

2. 1년 이상 무인비행장치 운용경력이 있는 사람

3. 전문기관 등에서 실기교육 20시간 이상 비행 프로그램을 이수한 사람

4. 위 제1호 내지 제3호의 상응하는 운용능력을 가진 사람을 부서장이 인정하여 지정한 사람

③ 조종자로 처음 지정된 자에 대해서는 20시간 이상의 실제 비행교육을 실시하여야 한다. 다만 동호회 등에서 20시간 이상의 경험이 있을 경우에는 비행교육을 제외할 수 있다

④ 일상교육 훈련은 일일 근무 중 실시하되, 조작과 안전관리에 관한 내용을 포함하여 실정에 맞게 정한다.

⑤ 통제관은 교육 및 훈련 등의 비행을 할 경우 전용공역에서 실시를 원칙으로 하나 교육효과를 극대화 하기위해 관할 구역내에서 제4조 5항의 절차를 준수하고 비행 교육을 할 수 있다.

제12조(운용실적 관리) 운용자등은 별지 제5호 서식에 의거 매월 운용실적을   부서장에게 제출하여야 한다.

제4장 드론 점검 및 정비

제13조(점검 및 유지관리) ① 통제관은 다음 각 호의 구분에 따라 드론을 점검하여야 한다.

1. 일일점검 : 배터리 충전상태 및 기체 작동상태

2. 주간점검 : 별지 제6호 서식의 점검부에 따라 점검

3. 특별점검 : 특수한 결함이나 고장 등으로 인하여 성능이 저하되거나 안전사고 발생의 위험이 크다고 인정되는 경우에는 전문인력과 점검 장비를 갖춘 기관·단체, 전문업체 등에 의뢰하여 점검한다.

② 조종자는 비행 전과 후 기체에 이상이 없는지 수시점검을 하여야 한다.

③ 조종자는 다음 각 호에 해당할 때에는 반드시 시험비행을 실시해야 한다.

1. 드론을 정비하거나 수리한 때

2. 드론에 관련된 부품을 교체한 때

3. 통제관 또는 조종자가 드론 비행 또는 작동에 문제가 있다고 판단될 때

4. 사전에 계획된 훈련 등에 참여하여 비행해야 할 때

④ 통제관장은 드론의 운용 및 유지관리를 위해 이 규정 외에 필요한 사항을 따로 정할 수 있다.

제14조(고장 등의 발생 보고 및 조사) ① 운용자 등은 드론의 고장 또는 운용중 사고가 발생할 때에는 즉시 별지 제 7호, 8호 서식을 이용 소속부서의 장에게 보고하여야 한다.

② 소방재난본부장은 드론과 관련된 사고가 발생하면 사고원인 등을 조사할 수 있다. 이 경우 소방재난본부장은 소방재난본부 소속 직원 및 외부 전문가 등이 참여하는 조사단을 구성·운영할 수 있다.

③ 통제관은 드론에 고장이 발생하였거나 불량사항을 발견한 경우에는 해당 드론을 정비하여야 한다. 이 경우 부서장은 전문 정비업체 등에 의뢰하여 정비할 수 있다.

제5장 보칙

제15조(기관표지) ① 드론에는“서울소방”의 기관표지를 하여야한다.

② 드론에는 지상 및 항공기에서 식별이 용이하도록 오렌지색 형광표식을   하여야 한다.

③ 소방재난본부장은 드론의 효율적 관리를 위하여 일련번호로 관리할 수 있다.

제16조(드론운용에 필요한 조사) 통제관은 드론의 원활한 운용을 위하여 전파간섭, 비행 장애물 지역, 그 밖에 운용에 필요한 사항을 조사할 수 있다.

제17조(드론의 불용결정 등) ① 운용자 등은 드론이 내용연수 초과 등의 이유로 사용할 필요가 없거나 사용할 수 없는 경우에는 드론을 반납할 수 있다.

② 소방재난본부장은 제1항에 따라 반납된 소방장비에 대해서는 드론관계 전문가 3~5인으로 구성된 심의회를 거쳐 불용 결정 또는 개보수후 재사용 등을 할 수 있다.

③ 제 3항의 전문가는 소방재난본부장이 정한다.

제18조(드론의 폐기) ① 부서장은 불용 결정된 드론이 재사용되어 안전사고 등의 위험이 있을 것으로 판단되는 경우에는 해체·절단 등의 방법으로 불용 결정된 드론을 폐기하여야 한다.

② 부서장은 저장매체가 내장된 드론을 불용 결정 후 폐기하는 경우에는 저장자료의 삭제 여부를 확인하여야 한다.

제19조(보험가입) 부서장은 드론으로 인해 발생된 사고에 대비하여 법률상   배상책임을 보장하는 보험에 가입하여야 한다.

부 칙

이 규정은 공포한 날부터 시행한다.

【별표 1】 비행금지구역 현황 및 금지구역 비행조건

서울시 비행금지구역 현황

◦비행금지구역(적색 표시구역) : 휴전선 일대(P-518), 서울도심(P-73)

※ 서울도심 비행금지구역 확대

2. 비행금지구역 비행절차

가. 비행금지구역에서의 비행은 4근무일전에 수도방위 사령부에 별지 1호의 서식

으로 비행승인 요청 후 비행한다. 다만 긴급한 재난시에는 유선 승인요청 후

비행할 수 있다.

※ 항공법 제 38조의 2 및 P-73 인근지역 비행지침

나. 관제공역내 비행도 “가”호와 같다

1. 비행금지구역 내 : 수도방위사령부

2. 관제공역 내 : 해당 관제기관(김포공항 또는 서울비행장)

다. 재난현장에서 비행승인 요청은 서울종합방재센터 및 각 소방서 상황실, 또는 현장 에서 조종자가 할 수 있다.

라. 비행승인 요청자는 비행여부 승인결과를 전대원에게 전파(무전)하고 안전담당자의 입회하에 비행을 한다.

【별표 2】 소방용 드론 안전관리 기준

1. 조종자는 다음의 각 호에 해당하는 행위를 해서는 안된다. 다만 긴급구조를 위해 필요할 경우에는 예외로 할 수 있다.

가. 인구가 밀집된 지역이나 그 밖에 사람이 많이 모인 장소에서의 비행

나. 비행금지구역에서 사전에 허가 없이 비행

다. 일몰 후부터 일출 전까지 야간비행

라. 150m 이상의 고도로 비행, 다만 건축물이 150m 이상인 경우에는 제외

마. 공항 또는 비행장 인근지역에서의 비행

바. 비행 중 낙하물을 투하하는 행위

2. 조종자는 다음 각 호에 해당될 때에는 비행을 하지 않을 수 있다.

가. 드론의 이·착륙 지점이 확보되지 않은 경우

나. 전파방해 그 밖에 외부의 영향으로 센서 오작동 우려가 현저하다고 판단된 경우

다. 안개 등으로 인해 지상목표물을 육안으로 식별할 수 없는 상태에서의 비행

라. 헬기 등 항공기가 운항하는 동일공역 상에서의 비행

단, 필요시 항공통제관과 협의 후 드론 통제관의 통제하에 항공기와 근접 비행하지 않는 지역에서의 비행 가능

마. 유리가 많은 고충건물과 30미터 이내에서 비행행위

3. 드론 조종시 지상안전에서의 안전관리

가. 드론조종 주변 반경 5M 이내에 사람이 없는 환경에서 조종한다, 다만 재난현장에서 긴급구조를 위해 필요할 경우에는 주변인에게 통보후 조종 할 수 있다.

나. 수평시정이 150미터 이하일 경우 비행을 제한한다.

다. 지상풍속이 10m/s이상이면 비행 금지한다.

라. 기타 드론의 안전에 위해적인 잠재여건에 주의하고 상시 위험요인을 확인하며 운용하여야 한다.

마. 우천시(시간당 4mm 이상)에는 비행금지를 원칙으로 한다.

4. 공중안전에서의 안전관리

가. 드론 비행지점 주변에 장애물이 없는지 확인 후 운용하여야 한다.

나. 고층건물 사이, 절벽, 산골짜기 등 돌풍이나 상승기류 등의 위험이 있는 장소에서는 기상상황을 확인 후 비행 한다.

다. 산악이나 내수면에서 운용 시에는 주변 공기밀도 또는 와류로 인하여 양력에 차이가 있을 수 있으니 확인 후 운용한다.

라. 산악에서는 노출된 장소로서 주변 시야를 확보할 수 있는 장소에서 운용한다.

바. GPS신호가 불안정하거나 잡히지 않는 곳은 비행하지 않으며, GPS가 잡히는 곳으로 이동하거나 신호가 잡힐 때 까지 기다린 후 비행한다.

사. 동일 장소에서 2대 이상 비행할 경우 전파간섭이나 혼선 등이 생길 수 있으므로 비행을 가급적 제한한다.

아. 금속 구조물 위나 강한 자성이 있는 장소는 지자계 센서 오류 가능성이 있으므로 가급적 비행을 피한다.

자. 기타 드론운용과 관련한 경험적 위해여건과 예측 가능한 위해여건 등을 기록하고 운용자 상호 간 공유하여야 한다.

5. 드론의 관리안전

가. 드론의 보관은 0℃ 이상 40℃ 이하, 습기가 없는 곳에서 보관 한다.

나. 사람의 왕래가 빈번하거나 다른 장비아래 적채하여 보관하여서는 안 된다.

다. 여름철은 과열로 인한 기체의 오작동을 방지하기 위해서 장시간 직사광선을 받지 않도록 주의한다.

라. 리튬배터리의 특성을 충분히 습득하고 과방전, 과충전, 과열 등의 상황으로부터 배터리를 항상 보호하고, 특히 여름철 차안에 방치하지 않는다.

6. 기 타

가. 내용연수는 6년으로 하며 GCS, FCC, 밧데리 등 주요부품 교환시 10년으로 한다.

나. 밧데리 등 주요 소모품 교환주기는 2년(100시간 기준)으로 하며 운용 상태에 따라 상시 가능한 상태로 유지한다.

다. 통제관은 드론의 원활한 관리유지를 위하여 드론 1대당 배터리 4개이상, 날개 2개 이상 및 필요한 예비부품을 확보하도록 노력하여야 한다.

라. 겨울철 영하의 기상에서는 밧데리 소모가 빠르므로 비행시간을 단축하여 조종한다.

〔별지 제1호〕

비 행 계 획 서

발신 : 000소방서

수신 : 수도방위사령부 화력과

비행목적 :

2. 비행일시 :

3. 훈련장소 :

▶ 반경     km 이내

4. 비행고도 / 속도 :      /

5. 기  종 / 대  수 :      /

6. 인적사항

가. 운용자

구 분	성 명	자격번호	전 화 번 호

나. 안전관리자

구 분	직 책	성 명	전 화 번 호

7. 탑재장비 :

8. 기 타(안전 준수사항 등)

전화 : 02-524-3353, 524-3359, 524-3419(방공작전통제소)

02-2660-2169(관제센터 비행정보실)

〔별지 제2호〕

항공사진 촬영 신청서

발신 : 000소방서

수신 : 국방부 국방정보본부(보안정책과장)

사진의 용도				촬영구분
필름의 종류				규격		필름의 수량
촬영장비
항공기 종류				항공기명
이륙일시 및 장소				착륙일시 및 장소
항공기항로
촬영고도				순항고도			항속
촬영지역				촬영대상		좌표
촬영관계자 인적사항
구분	성명		소속	주민등록번호		주 소

FAX : 02-796-0369(받는 곳 : 보안암호정책과)   / 전화 : 02-748-2344

[별지 제3호]							(갑지)
드론 관리대장
소속		○○구조단 ○○구조대
기종		제작사	구입일		구입가			내용연수			제작사 전화번호
주요 제원		크기	가로(mm)		세로(mm)			높이(mm)			중량(kg)
		기체	비행거리(km)
			비행속도(km/h)
			비행풍속(m/s)
			방수기능
		임무장비	카메라
			짐벌
			기타
		지상통제장비	지상통제장비
장비운용자
기간	계급			성명		기간			계급			성명
정비일지
일자		정비내용								비용(원)
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(을지)

비행일시	운용자	임무	장소	이륙시간	착륙시간	비 고
				운용시간	누계

[별지 제4호] (앞쪽)
드론 운용일지
비행개요	재 난 대 상
	발생일시 / 장소		/
	기상상황		온도[ ], 습도 [ ], 풍속[ ], 기타 [ ]
	드론의 종류		[모델명, 용도 등]
	드론의 임무
	비행시간	비행(1)	이륙시간				00분		총 00분
			착륙시간
		비행(2)	이륙시간				00분
			착륙시간
운용자 등	통제관 (소속, 계급, 성명)
	운용자 1 (소속, 계급, 성명)
	운용자 2 (소속, 계급, 성명)
현 장 활동내용
특이사항
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

[별지 제5호]

월간 운용실적

(     00대)

비행일시		장 소			사고유형 (화재,구조,구급, 훈련, 기타)			수행임무				비행시간 (분)		운 용 자			비 고
누 계	화재			구조			구급			훈련			기타			누적시간(분)
	월계			월계			월계			월계			월계			월계
	누계			누계			누계			누계			누계			누계

[별지 제6호]

드론 정기점검표
			담당자	팀장	과장	결재
장 비 명 (00000)		점 검 내 용	점 검 결 과			비 고
확인	기 체	파손부위
	리모트 컨트롤러	파손부위
	짐벌 및 카메라	파손부위
	조종기 PC	파손부위
	충전기	리모트 컨트롤러 완충표시 확인
		배터리 완충표시 확인
준비	조종기 PC	전원 on 작동상태
	리모트 컨트롤러	전원 on 작동상태
	기체	GPS (자동항법장치) 연동상태
	짐벌 및 카메라	짐벌 및 카메라 작동상태
작동	기체 (호버링)	트래블 모드 작동 상태
		랜딩 모드 작동 상태
		플라이트 모드 작동 상태
		짐벌 및 카메라 작동 상태

[별지 제7호]

드론 고장발생보고서
❖ 수리비로 예산이 필요할 경우만 작성		담당자	팀장		과장		결재
장비명(건명)		관리부서
고장일시		장 소
조치사항
원인 및 상태
담당자의견
그 밖의 사항
동일 부분 고장발생 내역
보고일	고장내역			담당자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 년 월 일 운용자 계급 성명 (인) 서울시소방재난본부장 귀하
210㎜×297㎜(일반용지 60g／㎡(재활용품))

[별지 제8호] (앞쪽)
드론 사고발생 보고서 ❖ 보험처리가 필요한 경우만 작성
사고개요	사 고 명
	발생일시 / 장소		/
	발생원인		[ ] 천재지변, [ ] 기체결함, [ ] 부주의, [ ] 기타 ( )
	드론의 종류		[모델명, 용도 등]
	드론의 사용목적
	피해 현황	소방	인명피해	[ ] 경상 명		[ ] 중상 명			[ ] 사망 명
			재산피해
		민간	인명피해	[ ] 경상 명		[ ] 중상 명			[ ] 사망 명
			재산피해
소 방	사고자 (소속, 계급, 성명)
민 간	사고자 (성명, 생년월일)
사고발생 세부내용
현 장 조치내용
향 후 조치계획
특이사항
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

(뒤쪽)
현장사진(1)	현장사진(2)
사고 현장 위치도