지하차도 차량통제 및 복구장비 설치위치

▣ 염곡 지하차도

▣ 장비현황

- 배수펌프 75hp×1대

- 후렉시블관 200∅×6M×7개

- 분전반 1면

- 발전기 대

차량 유도요원	차량진입 차단휀스	장비 집결지

▣ 선암 지하차도

▣ 장비현황

- 배수펌프 75hp×1대

- 후렉시블관 200∅×6M×7개

- 분전반 1면

- 발전기 대

차량 유도요원	차량진입 차단휀스	장비 집결지

▣ 대방 지하차도

▣ 장비현황

- 배수펌프 75hp×1대

- 후렉시블관 200∅×6M×7개

- 분전반 1면

- 발전기 대

차량 유도요원	차량진입 차단휀스	장비 집결지

▣ 영등포 지하차도

▣ 장비현황

- 배수펌프 75hp×1대

- 후렉시블관 200∅×6M×7개

- 분전반 1면

- 발전기 대

차량 유도요원	차량진입 차단휀스	장비 집결지

▣ 사평 지하차도

▣ 장비현황

- 배수펌프 75hp×1대

- 후렉시블관 200∅×6M×7개

- 분전반 1면

- 발전기 대

차량 유도요원	차량진입 차단휀스	장비 집결지

▣ 동작 지하차도

▣ 장비현황

- 배수펌프 75hp×1대

- 후렉시블관 200∅×6M×7개

- 분전반 1면

- 발전기 대

차량 유도요원	차량진입 차단휀스	장비 집결지