2. 침수이력 지하차도 세부 정비현황

❏ 현황

❍ 지하차도 : 104개소(강제배수 69개소, 자연배수 35개소)

- 최근 5년간 침수 지하차도 현황

구분	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년
지하 차도	개포, 일원, 화곡, 신월	신월	-	-	-
개소	4	1	0	0	0

❏ 세부 정비현황

명칭	침수원인	대책 및 추진
개포	・구룡터널입구 산마루 측구 배수로 토사 막힘으로 인한 월류, 노면수 유입	・측구설치, 낙석방지망, 흄관 설치 등 : `12.5.30.완료 ・배수펌프 30HP(1대→2대), 20HP(2대) 교체 완료 ・CCTV 1대 설치 완료
일원	・집중호우로 인한 양재대로 노면수 유입	・양재대로 수해복구 정비 및 CCTV 설치 : `12.5.30. 완료
화곡	・한강수위 상승으로 유입(자연배수 방식)	・강우상황을 실시간 확인해 위험수위 도달시 통제 및 우회도로 안내간판 설치(경찰협조)
신월	・집중호우로 인한 노면수 유입	・지하차도 철거 후 평면화 사업 추진 : `15.6. 완료