『도시철도 9호선 2단계구간 관리운영관련』

9호선 2단계 토목시설물 하자보수요청

『916공구』

2017. 11월.

서울메트로9호선운영[주]

기 술 처 시설팀

◯ 916공구 하자사항

연번	공구	역사명	구분	위치1	위치2	하자내용	세부내용(가로X세로)
1	916	봉은사역	승강장층	상선종점	비승차구역	균열/누수	3m : 습식균열보수
2	916	봉은사역	선로	30k595	천장누수	균열/누수	5m : 습식균열보수
3	916	봉은사역	승강장층	상선종점	비승차구역	균열/누수	3m : 습식균열보수
4	916	봉은사역	선로	30k605	천장누수	균열/누수	5m : 습식균열보수
5	916	봉은사역	대합실층	E/V 3호기	트렌치 E/V내부	방수불량 배수불량	E/V 벽체 균열/ 누수 배수트렌치 체수 및 막힘
6	916	삼성중앙~봉은사	선로	30K390	좌측 배수확인공	배수불량	배수불량

ㅇ 상기 하자 건에 대해 현장확인 후 보수 실시할 것.

1, 2		위치평면도 : 봉은사역 상전종점 비승차구역

		현장사진

3, 4		위치평면도 : 봉은사역 상전종점 비승차구역

		현장사진

5		위치평면도 : 봉은사역 대합실 엘리베이터 3호기

		현장사진

6		위치 : 삼성중앙역~ 봉은사역간 터널 30K340

		현장사진

전경사진_30K390	세부사진( 배수확인공 막힘) 928-27