도로점용공사장 교통소통대책 자문회의결과 (제12차)

◉ 20~22년 마곡지구 열수송관 공사 : 조건부 시행

- 용역계약서를 첨부하기 바라며,

- 교통처리계획도 및 공사개요 등 교통소통대책 자료를 서울시 교통안전시설물 관리시스템(T-GIS)에 등록하기 바람

- [1구간]

· 가로구간 주간공사는 잔여 2차로 확보로 교통소통에 큰 지장이 없어 주간공사에 문제가 없을 것으로 판단되나 중앙부 횡단보도 복공하는 공정은 야간 시간대로 변경하는 방안 검토

· 공사장내 덤프트럭의 진행 방향은 도로 진행 방향에 맞게 계획

- [2구간]

·도로를 횡단하는 단계와 버스정류장 간섭이 발생하는 단계는 야간 공사로 변경하는 방안 검토

·공사장 시점부 테이퍼 길이는 충분히 확보하고 충격흡수시설 보강

·테이퍼 시점부 통제수는 안전을 위해 로봇통제수 배치

- 공사기간을 구체적으로 제시

- 2~7구간 공사시 제거되는 식수대 복원에 대한 공사 내용 보완

- 2구간 2~3단계 등 보도 및 자전거 도로 점용에 따른 공사 단계에서는 공사구간 양방향 진입 전 보행자 및 자전거를 위한 공사 및 통행방법 안내 표지판 설치 및 홍보

- 4구간 2단계 버스정류장 임시 이전시 그 위치를 명확히 하고, 공사전 및 공사기간 동안 버스정류장 및 버스 내부에 안내문 부착하여 이용자 혼란이 최소화 될 수 있도록 조치 요망

- 6구간 3~4단계 이면도로 점용공사로 차량 진출입이 어려운 부분과 우회도로에 대해 공사 전 인근 건물 입주자들에게 철저히 안내 및 홍보