■ 에너지이용 합리화법 시행규칙 [별지 제8호서식] <개정 2014.8.6>
건물부문 ( 2014 )년도 에너지사용량 신고서
(제1쪽)
접수번호							접수일자																처리 기간
기관(업체)명 암사아리수정수센터																					사업자등록번호
대표자명 유성종																					법인등록번호 212-83-01283
소재지		본사 서울 강동구 아리수로 131(암사동)																									전화번호 02 –3146-5774
		사업장																									전화번호
에너지 관리자		부서 정수시설과										성명 김상훈															전화번호 02-3146-5774
		직위 주무관										전자우편 201005110@seoul.go.kr															팩스번호 02-3146-5707
「에너지이용 합리화법」 제31조제1항 및 같은 법 시행규칙 제27조에 따라 에너지사용량을 아래와 같이 신고합니다. 2015년 1월 30일 신고인 김상훈 (서명 또는 인) 에너지관리공단 이사장 귀하
1. 에너지사용 실적 및 계획
구분	에너지원			단위	(2014)년도 사용량 실적														(2015)년도 사용량 계획
					고유단위								toe주						고유단위								toe
					1분기	2분기		3분기	4분기		계		1분기	2분기		3분기	4분기	계	1분기	2분기		3분기		4분기	계		1분기	2분기	3분기	4분기	계
연료	B-C유			kl
	(휘발유)			( kl )	0.25	0.27		0.25	0.28		1.5		0.195	0.210		0.195	0.218	0.818	0.2	0.23		0.21		0.36	1		0.156	0.179	0.163	0.280	0.778
	(경유)			( kl )	0.57	0.54		0.63	0.72		2.46		0.514	0.487		0.568	0.649	2.218	0.53	0.5		0.54		0.73	2.3		0.478	0.451	0.487	0.658	2.074
	(등유)			( kl )	1.75				0.45		2.2		1.538				0.396	1.934	1.65					0.45	2.1		1.450			0.396	1.846
	(도시가스)			(천㎡ )	6.75	2.61		1.64	5.75		16.75		7.040	2.722		1.711	5.997	17.47	6.5	2.5		1.6		5.6	16.2		6.780	2.608	1.669	5.841	16.898
	소계			toe									9.287	3.419		2.474	7.26	22.4									8.864	3.238	2.319	7.175	21.596
전력	수전전력			천kWh	27,741	30,275		32,614	32,677		123,305		6,380	6.963		7,501	7,515	28,359	32,454	35,420		37,811		33,800	139,485		7,465	8,146	8,696	7,774	32,081
	자가발전			천kWh
	판매전력			천kWh
계				toe									1)+2)														3)+4)
주) toe(tonnage of oil equivalent)란 「에너지법 시행령」 제15조제1항에 따라 석유를 중심으로 환산한 단위를 말한다.
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡(재활용품)]

2. 에너지절약 실적 및 계획

(제2쪽)

구 분

대책사항

공정 및 설비

에너지원

연간 절감량

절감액

(천원)

투자비(천원)

투자완료

고유단위

toe

융자

자체

년

월

(2014)

년

도

절

약

실

적

1분기

2분기

3분기

노후설비대체 외 1건

전기

전기

430MWh

98.9

43,953

715,229

2014

10

4분기

계

(2015)

년

도

절

약

계

획

1분기

2분기

절전형조명설비개체

전기

전기

17MWh

3.91

1,762

100,000

2015

6

3분기

노후설비대체

전기

전기

1,231MWh

283.13

125,582

1,723,000

2015

8

4분기

계

주) 투자완료 시점에 해당하는 분기에 기재(다만, 절감량은 1년치에 해당하는 연간 절감량을 기재합니다)

3. 주요 에너지사용설비주1) 현황

1) 고정시설

설 비 명

형 식

용량

단위

대수

(     )년도 에너지사용량

설치

연도

효율(%)

용도

에너지원

사용량

고유

단위

toe

열사용

주2)

보일러

기타보일러

70

Mcal/h

1

등유

0.62

2004

82

보일러

기타보일러

26

Mcal/h

1

등유

0.53

1997

92

보일러

기타보일러

100

Mcal/h

1

LNG

2011

81.3

보일러

기타보일러

16

Mcal/h

1

LNG

1.46

2006

82.7

보일러

기타보일러

18

Mcal/h

1

LNG

2.76

2008

82.5

보일러

기타보일러

18

Mcal/h

1

등유

0.79

2011

85.5

전기사용

주1) 열ㆍ전기사용설비의 경우 해당설비군의 에너지사용량이 총 에너지사용량의 5%이상인 설비만 기재합니다.

주2) 보일러, 요(窯), 로(爐)는 반드시 기재합니다.

2) 이동시설

설비명	형식	용량	단위	대수	( )년도 에너지사용량			구입 연도	연비	용도
					에너지원	사용량
						고유 단위	toe

4. 발전설비 (제3쪽)
발전방식	용량(㎾)		총발전량(천㎾h)		( )년도 에너지사용량					설치연도
					에너지원		사용량
							고유단위	toe
5. 주요 수ㆍ배전용 변압기
계약전력(㎾)		최대부하(㎾)		용량(㎸A)		대 수			설치연도
27,841		18,995		20,000 20,000 20,000		1 1 2			2004 2005 2006

6. 대지 및 건물 현황 (제4쪽)
대지 현황	대지면적(㎡) 387,801			시설면적(㎡) 19,087
건물 현황	준공연도 1986		층수(층) 15		건축면적(㎡) 39,500
	연면적(㎡) 81,000		난방면적(㎡) 37,477		냉방면적(㎡) 37,477
단열 현황	구분	지붕	전후벽	측벽	바닥	창문
	단열두께(㎜)	42	42	42	42	이중창률 (%)	100
냉ㆍ난방 현황	연간난방일수(일) 150			평균난방실내온도(℃) 20
	연간냉방일수(일) 100			평균냉방실내온도(℃) 28
냉ㆍ난방방식	난방방식 12			냉방방식 41
절약형설비	절전형 조명