2013년 물수요관리 종합계획 평가자료

(서울특별시)

1. 물수요관리 목표 정책 순응도

○ 2차 종합계획 수립 적정성 : 서울시  물수요관리 종합계획 승인(’11.12.30)

2. 물수요관리 실적

2-1 사용량원단위 저감

구 분	사용량원단위(Lpcd)		사용량저감실적 (A-B)
	2012년(A)	2013년(B)
서울특별시	285.5	283.74	1.76

2-2 유수율제고

구 분	유수율현황		유수율제고 (B-A)
	2012년(A)	2013년(B)
서울특별시	94.5	94.4	-0.1

2-3 물절감실적

구 분	물절감량(㎥/년)		목표대비 실적
	2012년(A)	2013년(B)	물절감량 (A-B)	달성율 (A-B)/A
서울특별시	63,313	2,844,553	2,781,240	4393

○ 물 절감량 산정방식

- 유수율제고 : [eqn: 당해년도 유수수량×LEFT ({ 1} over {전년도유수율 }-{ 1} over {당해년도 목표유수율 } RIGHT )]

- 절수기 : ’13년 신축건물 68,696호×41.4톤/년 = 2,843,600톤/년

※ 절수기 개소당 단위절감량 41.4톤/년 [6.6(수도꼭지)+34.8(변기)] 적용

- 중수도시설 : 중수도 이용량 기준 : 953.9㎥

3. 절수수단별 추진실적(사업량 기준)

3-1 노후수도관 교체

구 분	노후수도관 교체(단위 : ㎞)			사업비(백만원)
	2013년 목표 (A)	2013년 실적 (B)	목표달성비율 (B/A×100)	예산액	집행액
서울특별시	68	72.7	106.9	91,576	78,129

3-2 절수기 설치(수도꼭지+샤워기+변기)

구 분	절수기 설치(단위 : 개수)			사업비(백만원)
	2013년 목표 (A)	2013년 실적 (B)	목표달성비율 (B/A×100)	예산액	집행액
서울특별시	41,498 (20,749)	137,392 (68,696)	331	-	-

○ 민간 설치실적은 신축건물 통계 활용

- 설치개수 세대당 변기 1개소, 수도꼭지 1개소로 계상

3-3 홍보실적

구 분	홍보실적(홍보방법 수)			사업비(백만원)
	2013 목표 (A)	2013 실적 (B)	목표달성비율 (B/A×100)	예산액	집행액
상수도 사업본부	19	19종 -현장홍보부스 운영 -아리수사랑체험투어 -견학프로그램 운영 -카카오스토리 개설 -편의점활용 홍보 -소셜네트워크 강화 -홈페이지,모바일 홍보 -인적네트워크 홍보 (스토리텔러, 음수대 돌보미, 어린이기자단) -언론기사 홍보패널 -홍보동영상 제작 -대학생 UCC공모전 -브로슈어,리플릿 제작 -TV, 신문 등 미디어 활용 홍보 -협찬(PPL) 홍보 -지하철승강장, 구두 수선대 활용 홍보 -소식지 발간 -서울톡톡 연재기사 게재 -전팡판, 유선전화 연결음 홍보 -자문 소통전략 강화	100	760	587

○ 증빙자료 : 첨부 1 (2013년 홍보실적)

3-4 중수도 설치

구 분	중수도 설치(단위 : ㎥, 시설규모, 개소)			사업비(백만원)
	2013년 목표 (A)	2013년 실적 (B)	목표달성비율 (B/A×100)	예산액	집행액
서울특별시	321.6	1,110	345	1,401	1,401

○ 「2013년 하수도 통계」자료 활용

- 물재이용관리계획의 중수도 개략공사비(P397) 사업비 적용 산정

하․폐수 재이용

구 분	하폐수재이용(단위 : ㎥, 처리장수)			사업비(백만원)
	2013년 목표 (A)	2013년 실적 (B)	목표달성비율 (B/A×100)	예산액	집행액
서울특별시	201,227	224,706	111	10,500	3,765

○「2013년 하수도 통계」자료 활용

-하수재이용 용도는 하천유지용수, 장내 세정수, 청소용수, 기계용수 등

○ 2013년 하수처리 재이용(마곡지구내 재생수 공급사업)시설공사비 예산액, 지출액 산정

빗물이용시설 설치

구 분	빗물이용시설(단위 : ㎥, 개소)			사업비(백만원)
	2013년 목표(A)	2013년 실적(B)	목표달성비율 (B/A×100)	예산액	집행액
서울특별시	2,476.6	7,124	287	1,067	1,067

○ 「2013년 하수도 통계」자료 활용

기타실적(노후 계량기 교체, 유량계 교체 등)

구 분	노후계량기교체		유량계 교체		기타실적
	교체 (개수)	사업비 (백만원)	교체 (개수)	사업비 (백만원)	유량계검사 (개소)	사업비 (백만원)
서울특별시	195,547	9,446	23	439	422	376

○증빙자료 : 첨부2(노후계량기 교체), 첨부3(유량계 교체) , 첨부4(유량계 검사실적 등)

4. 재원조달 및 집행실적

4-1 재원조달

(단위 : 백만원)

구 분	2013년 목표 (A)	2013년 실적 (B)	목표달성비율 (B/A×100)	비고
서울특별시	165,241	115,565	69.9

4-2 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	2013년 예산 (A)	2013년 집행 (B)	집행율 (B/A×100)	비고
서울특별시	115,565	95,240	82.4

5. 물 절감 부진분야 개선계획(2013년까지)

5-1 총괄

구 분	2013년까지 물절감량(㎥/년)		개선계획 (2015년까지 예상 달성율)
	목표	실적(달성율)
서울특별시	204,025	232,940	100%초과

5-2 절수 수단별 세부 개선 계획

구 분		2013년까지 물절감량(㎥/년)		개선계획 (2015년까지 예상 달성율)
		목표	실적(달성율)
서울특별시	중수도설치	321.6	1110(345)	-
	하폐수재이용	201,227	224,706(111)	-
	빗물이용설치	2476.6	7124(287)	-

6. 물 수요관리 우수사례

6-1 우수사례

○ 2013.1 ~ 2014.7월까지 추진한 물 수요관리 우수사례

구 분

우수사례 설명서

우수사례명

서울시 최초 선제적 대응으로 수도계량기 동파 95% 감소

지자체명

서울특별시

사업내용

○ 사업개요

○ 매년 겨울철 마다 반복되는 수도계량기 동파를 예방하기 위하여 2013. 3월부터 겨울철 대비 사전준비 등 선제적 대응으로 시민불편 해결

○ 사업기간

○ 2013.03.01 ~ 2014.02.28

○ 추진실적

○ 동파 개연성이 높은 동파취약세대 선정을 위해 2개월간 현장 정밀 조사를 통하여 동파방지용 계량기 사전 설치 (78,226개소)

○ 주말 휴무 소규모상가 등 설치를 위해 20㎜ 동파방지용 계량기 개발 설치 (국내 최초)

○ 공동주택 계량기함 보온덮개 성능 개선을 위해 보온 효과를 극대화 할 수 있는 공기층 구조 개발 보급 (기존 1겹 → 개선 2겹)

	⇒
'12년도 보온덮개 부착 (저밀도 폴리에틸렌 0.1㎜×1겹)		'13년도 보온덮개 디자인 및 구조 개선 (저밀도 폴리에틸렌 0.05㎜×2겹)

○ 동파예방 홍보 실시

∙ 동파취약세대 문자메시지 발송(80회–연340,657세대)

∙ 동파책임담당제 실시(전화안내 44회–연12,799세대)

○ 수도계량기통 보온재 성능개선 정비

	⇒
기존 보호통(보온재)		신제품 보온재

○ 사업의

효과

○ 기온이 비슷했던 ’06년과 비교할 때 1/4 수준으로 동파건수 감소

구 분	'13년도	'12년도	'07년도	'06년도
동파발생(건)	585	12,335	2,146	2,174
일 최다동파량(건)	30	894	118	486
평균 최저기온	-3.0℃	-7.7℃	-3.7℃	-1.6℃

- 평균최저기온이 유사한 년도와의 비교

일자별 기온              누적동파수량

○ 매년 겨울철 마다 반복되는 수도계량기 동파를 획기적으로 감소시켜 수도계량기 동파로 인한 시민 급수불편 해소

○ 시사점

○ 수도계량기의 동파예방을 목적으로 다양한 활동이 진행 되고 있는 바, 다년간 경험으로 비추어 볼 때 가장 탁월한 효과를 얻는 방법은 시민 스스로 관심을 가지고 동파예방활동에 적극 참여토록 하는 경우이며, 여기에 동파에 강한 계량기의 개발, 보온재 성능개선 등 관련기관에서 수행하는 활동이 더해질 때 시너지 효과를 얻게된다.

○ 타지자체 보급 타당성

○ 동파 취약세대 선정 후 현장 여건에 따라 맞춤형 동파예방대책을 수립하여 적용함으로써 효과를 극대화 할 수 있음.

6-2 수도요금 현실화

구 분	수도요금 현실화(단위 : 현실화율 %)
	2013년 목표	2013년 현실화율 (A)	2012년 현실화율 (B)	현실화율개선 (A-B)
서울특별시	97.3	92	88.99	3.01

6-3 절수설비 관리실적 (급수설비과)

구 분	계	신축건물 승인시 절수설비확인 실적	숙박업, 목요장업,골프자업,공중화장실 절수설비 관리실적	수도법 제15조 제2항에 의한 이행 명령실적
서울특별시	69,818	68,696	1,122	0

2013년 물 수요관리 종합계획 자체평가표

(서울특별시)

평가항목	배점	평가기준	자체평가 (가～마)	평가점수
1.물수요관리 목표 정책 순응도	5점	‘2차 종합계획 수립 적정성	가
2. 물수요관리 종합계획 실적 평가(45점)
2-1 사용량원단위저감	15점	‘12년대비 저감실적	다
2-2 유수율제고	15점	‘12년대비 유수율 제고실적	마
2-3 물절감실적	15점	‘12년대비 물절감실적	가
3. 절수수단별 추진실적 (30점)
3-1 노후수도관교체	15점	종합계획 목표대비 실적평가	가
3-2 절수기설치	5점	종합계획 목표대비 실적평가	가
3-3 홍보실적	5점	종합계획 목표대비 실적평가	가
3-4 중수도 등	5점	종합계획 목표대비 실적평가	가
4. 재원조달 및 집행실적 (10점)
4-1 재원조달	5점	재원조달 실적	나
4-2 집행실적	5점	조달된 재원의 집행실적	가
5. 물 절감 부진 분야 계선계획 (10점)
5-1. 개선계획 타당성	10점	목표달성도	가
6. 평가단 평점에 의한 가점 (10점)
6-1. 우수사례 가점	4점	평가위원 판정	가
6-2. 수도요금현실화	3점	목표대비 실적평가	나
6-3. 절수설비 관리	3점	실적평가	가