‘13년 겨울철 제설대책 추진현황 자료제출

(기관명 : 동부도로사업소)

1. 제설작업 실적(‘13.11.15 ~ ’14.3.15)

가. 인력투입

계	공무원							작업인력						군인 ․ 경찰	민간인
	소계	상황 요원	구청	주민 센터	시설 공단	도로 사업소	기타	소계	직영	용역	미화원	운전원	기타		소계	자원 봉사	단체	민방 위대	기타
741	348	151				197		393	53	200		140

나. 자재투입

구 분	제품명	단위	확 보 량	사용량	잔 량	비 고
마찰제	모래	㎥
	화산재	㎥
	...	㎥
제설제	염화칼슘	톤	696	127	569
	소 금	톤	1,925	939	986
	염화마그네슘	톤
	sko-200	톤
	KDF-33	톤
	Green-Way Ⅱ	톤	147	16	131
	Green-SR100	톤
	CMO	톤
	에코스노쿨	톤
	엑스-큐브	톤
	JF-200	톤
	PC-10	톤
	...	톤

다. 장비투입

제설차량(살포기 부착)					장 비							부속장비
소 계	유니목	다목적차	덤프 트럭	소형트럭	계	굴삭기	그레 이더	페이 로더	청소 차량	트럭	기타	살포기	삽날	블로워
201		41	160		211	35						176

2. 예산투입 현황                                              (단위 : 백만원)

합 계		제설재 구입비		제설민간 용역비		제설장비구매, 교체, 정비비		비 고
시비	구비	시비	구비	시비	구비	시비	구비
566	-	284	-	180	-	102	-

3. 홍보실적

홍보방법	회수	기 간	비 고
해당사항 없음

※ 홍보방법 : TV, 반상회, 신문, 홈페이지, 전광판, 팸플릿 배부 등 홍보매체

※ 회수(부수) : 방송횟수, 팸플릿 부수 등

※ 사진첨부

4. 실시간제설현장관리시스템 개선의견

연번	구분	건의내용	비고
		없 음

5. 환경인증 제품 사용 결과 (첨부 양식에 따라 작성 제출)

○ 첨부 #1 : 환경인증 제설제 사용결과 종합평가

○ 첨부 #2 : 환경인증 제설제 사용일지

6. 수범 및 우수사례 (사진첨부 : 원본 파일 제출)

※ 개봉장치 개선

- 신속한 제설제의 살포를 위해 기존 1개로 되어있는 개봉장치를 2개로 개선하여 살포기에 제설제를 신속히 투입하여 현장 살포함으로써 제설작업을 극대화 함

기 존

변 경

7. 건의사항(개선과제)

- 제설근무자 당직비에 준하는 근무비 지급

- 제설제 구매방법 개선 : 6개 도로사업소 물량 시에서 일괄구매 배정 요청

첨부 #1

환경인증 제설제 사용결과 종합평가

<00 도로사업소>

□ 총   평

○ 특이사항 없음

□ 추진개요

○ 특이사항 없음

□ 사용결과

○ 특이사항 없음

□ 향후대책 및 의견

○ 특이사항 없음

첨부 #2

환경인증 제설제 사용 일지

□  일    시 : 2013. 12. 18.  23:00~24:00

○ 강설시작 : 2013. 12. 18. 22:00

○ 적 설 량 : 0.6cm

□  작업장비 : 덤프 15톤, 살포기 7㎥(액상 2000ℓ)

□  제품명 : Green-Way Ⅱ

□  작업노선별 작업상황

① 노선 : 올림픽대로(천호대교~하일동시계)  (폭 25m, 연장 7.75km, 면적 0.21㎢, 8차로)

일 시	기온	적설량	살포량	살포연장	현장 모니터링
					도로상황	교통상황	노면상태
2013.12.18	2.0℃~-2.7℃	0.6㎝	6톤	7.75km	-	-	-

□  일    시 : 2014. 2. 10.  01:30~03:00

○ 강설시작 : 2014. 2. 10. 01:00

○ 적 설 량 : 0.7cm

□  작업장비 : 덤프 15톤, 살포기 7㎥(액상 2000ℓ)

□  제품명 : Green-Way Ⅱ

□  작업노선별 작업상황

① 노선 : 올림픽대로(청담대교~하일동시계)  (폭 25m, 연장 14.05km, 면적 0.37㎢, 8차로)

일 시	기온	적설량	살포량	살포연장	현장 모니터링
					도로상황	교통상황	노면상태
2014.2.10	1.0℃~-3℃	0.7㎝	16톤	14.05km	-	-	-