2013년 차량방호울타리 설치현황

연 번	위 치	규 격 (제품명, 등급포함)	도장여부	연 장(m)	설치일
1	강변북로 동작대교 주변	W3000*H900 (SB4등급)	분체도장	762	2013. 12.6.
2	강변북로 한강대교 주변	W2000*H850 (SB4등급)	도장	652	2013. 12.26.
3
4

(위 치 도)

강변북로-구리방향 1차선

강변북로-구리방향 4차선