2013년 12월 동물실험실 유지관리 내역

구 분	주 요 내 용
관리대상	․ B동 지하 동물실험실
점검일시	․ 정기점검 : 12월 4일, 18일
이상내역/ 조치내역	․ B동 지하 동물실험실 - AHU Prefilter 교체 - AHU/EFU Motor 부하상태 점검 - AHU 난방 구동기 작동 상태 점검 - Touch Screen 상태 점검 - 실험실 온도, 습도, 차압상태 점검 - 자동제어 연동상태 점검 - Pass Box 작동상태 점검 - 실험실 급수배수상태 점검
점검내용	․ 실험실 : 온․습도 상태, 급․배수 상태, Door interlock 작동상태, HEPA filter 상태, 차압계 작동상태 등 점검 ․ AHU, EFU : 전압 및 전류상태, Blower 상태, 진동 및 소음상태, 구동기 작동상태, 냉수공급 상태, 유니온 등 배관상태, 가습 난방 작동상태 등 점검 ․ 구체적인 점검내역서는 보고서 참고

위와 같이 유지관리 되었음을 확인함

2014. 01. 09.

작성자 : 지방보건연구사   황 영 숙 (인)

확인자 : 지방보건연구관   김 현 정 (인)