2013년 1월 상수원수계 하천수 수질현황

□ 강수(mm) 현황

구 분	2013년 1월	2012년 1월	예년 1월
소양댐(춘천)	18.5 / 18.5	5.6 / 5.6	17.0 / 17.0
충주댐(충주)	28.3 / 28.3	10.1 / 10.1	21.5 / 21.5

※ ( / ) : 1월 강수량 / 연 누적강수량

○ ‘13.1월 중 강수는 소양댐은 18.5 mm, 충주댐은 28.3 mm 등으로 전년 동월에 비해 2.8~3.3 배 증가한 추세를 보였음.

□ 상류댐 저수율 및 방류량 현황

구 분	저수율(%)			방류량(㎥/s)
	2013년 1월	2012년 1월	예년 1월	2013년 1월	2012년 1월
소양댐	61.8 (61.1)	62.3 (61.2)	51.2 (48.9)	29	36
충주댐	61.0 (56.2)	60.1 (56.1)	49.0 (46.5)	131	100
팔당댐	상시 만수위			200	158

※( )은 1.31 현재

○ ‘13.1월 중 상류댐의 평균저수율은 소양댐 61.8 %, 충주댐 61.0 % 등으로 전년  동월의 99~101 % 수준을 보였으며,

○ 평균 방류량은 소양댐 29 ㎥/s, 충주댐 131 ㎥/s, 팔당댐 200 ㎥/s 등으로 전년 동월대비 방류량(소양댐, 충주댐)은 0.8~1.3 배 수준을 보였음.

□ 수계별 수질(BOD) 현황

○ 남한강 수계 및 경안천 수질현황

- ‘13.1월 중 남한강수계의 BOD는 본류 1.1~1.9mg/L, 지류 1.1~3.8 mg/L 등으로 전월(본류 1.0~1.4 mg/L, 지류 1.3~1.8 mg/L)과 비교시 여주보, 섬강, 복하, 경안 지점은 증가하였으며, 특히 복하지점(1.7 ⇒ 3.8 mg/L)은 전월에 비해 큰 폭으로 증가하였음.

○ 북한강 수계 수질현황

- ‘13.1월 중 북한강 수계의 BOD는 본류 0.7~1.3 mg/L, 지류 1.0~1.4 mg/L 등으로 전월(본류 0.7~1.1 mg/L, 지류 0.9~1.3 mg/L)과 비교시 수동지점을 제외한 전 지점이 소폭 증가한 추세를 보였고 특히 본류인 청평과 지류인 홍천지점이 오염도가 다른 지점보다 높았음.

○ 한강본류 수질현황

- 한강본류 ‘13.1월 중 BOD는 1.3~1.4 mg/L 등으로 전월(1.1~1.4 mg/L) 비교시 팔당대교, 강동대교, 천호대교 등은 소폭 증가하였고 잠실대교는 같은 추세로 봄철 갈수기에는 점진적인 상승추세가 예상됨.

○ 팔당하류 지류천 수질현황

- ‘13.1월 중 팔당하류 지류천 BOD는 0.6~6.1 mg/L 등으로 전월(0.7~13.1 mg/L)과 비교시 도심천, 실개천은 감소하였고 그 외 지점은 증가한 추세를 보였으며,

- 주요지점별 수질은 덕소천 1.7 ⇒ 6.1 mg/L, 왕숙천 3.1 ⇒ 6.1 mg/L 등으로 증가폭이 크게 나타났고 도심천 13.1 ⇒ 3.9 mg/L 등으로 감소폭이 크게 나타났음