2013년 2월 상수원수계 하천수 수질현황

□ 강수(mm) 현황

구 분	2013년 2월	2012년 2월	예년 2월
소양댐(춘천)	43.4 / 61.9	0.7 / 6.3	22.4 / 39.4
충주댐(충주)	43.8 / 72.1	2.6 / 12.7	29.3 / 50.8

※ ( / ) : 2월 강수량 / 연 누적강수량

○ ‘13.2월 중 강수는 소양댐은 43.4 mm, 충주댐은 43.8 mm 등으로 전년 동월에 비해 1.5~1.9 배 증가한 추세를 보였음.

□ 상류댐 저수율 및 방류량 현황

구 분	저수율(%)			방류량(㎥/s)
	2013년 2월	2012년 2월	예년 2월	2013년 2월	2012년 2월
소양댐	59.5 (56.2)	59.6 (57.0)	46.6 (44.6)	85	56
충주댐	55.7 (52.1)	51.3 (47.3)	44.3 (42.8)	126	109
팔당댐	상시 만수위			343	175

※( )은 2.28 현재

○ ‘13.2월 중 상류댐의 평균저수율은 소양댐 59.5 %, 충주댐 55.7 % 등으로 전년  동월의 99~108 % 수준을 보였으며,

○ 평균 방류량은 소양댐 85 ㎥/s, 충주댐 126 ㎥/s, 팔당댐 343 ㎥/s 등으로 전년 동월대비 방류량(소양댐, 충주댐)은 1.2~1.5 배 수준을 보였음.

□ 수계별 수질(BOD) 현황

○ 남한강 수계 및 경안천 수질현황

- ‘13.2월 중 남한강수계의 BOD는 본류 0.9~1.1mg/L, 지류 0.6~3.2 mg/L 등으로 전월(본류 1.1~1.9mg/L, 지류 1.1~3.8 mg/L)과 비교시 청미, 경안 지점은 증가하였고 그 외 지점은 감소하였으며, 특히 경안(1.5 ⇒ 3.2 mg/L)은 전월에 비해 큰 폭으로 증가하였음.

○ 북한강 수계 수질현황

- ‘13.2월 중 북한강 수계의 BOD는 본류 0.3~1.1 mg/L, 지류 0.3~1.1 mg/L 등으로 전월(본류 0.7~1.3 mg/L, 지류 1.0~1.4 mg/L)과 비교시 가평지점을 제외한 전 지점이 감소한 추세를 보였고 특히 소양, 의암, 조종 지점은 0.5 mg/L 이내의 양호한 수준을 보였음.

○ 한강본류 수질현황

- 한강본류 ‘13.2월 중 BOD는 1.0~1.1 mg/L 등으로 팔당대교~잠실대교 구간은 전월(1.3~1.4 mg/L)과 비교시 소폭 감소한 추세로 양호한 수질을 유지하였음.

○ 팔당하류 지류천 수질현황

- ‘13.2월 중 팔당하류 지류천 BOD는 0.8~15.7 mg/L 등으로 전월(0.6~6.1 mg/L)과 비교시 월문천, 덕소천, 왕숙천은 감소하였고 그 외 지점은 증가한 추세를 보였으며,

- 주요지점별 수질은 도심천 3.9 ⇒ 15.7 mg/L, 왕숙천 6.1 ⇒ 5.9 mg/L, 덕소천  6.1 ⇒ 5.3 mg/L 등의 수질을 보였고 특히 도심천은 전월에 비해 오염도 큰 폭으로 증가하였음.