2013. 기관별 소방차량 분야 지적사항

점검일	소방서	차 량	지 적 사 항	비 고
10.16	구 로 (고일)	행정차(1호)	배기 머플러 손상
		행정차(3호)	차량용 안테나 파손
		굴절차(12호)	캡틸팅 작동불량
		화학차(14호)	기어박스 오일 누유
		펌프차(20호)	펌프 추진축 소음
	구 로 (구조대)	구조버스(100호)	운전석 클러치 페달부위 배선노후로 단락 위험

기관별 기타 소방장비분야 지적사항(진압장비)

(점검순서별)

점검일	소방서	지 적 사 항	비 고
10.16	구로	장비 제원 미 숙지(펌프) 관리상태 미흡(공기호흡기, 절단장비, 송풍기, 기타장비) 구형장비적재 적재(폐기호스, 관창)

장비확인점검 기관별 지적사항(구급장비)

(점검순서별)

점검일	소방서	지 적 사 항	비 고
10.16	구 로	각 차량 의료장비 청결도, 고정, 미비치 일일점검부 및 장비편람 기재미흡

장비확인점검 기관별 지적사항(통신장비)

(점검순서별)

점검일	소방서	지 적 사 항	비 고
10.16	구로	차량용 UHF 안테나 부러짐(지휘차, 구조버스, 6-4호, 6-9호) 휴대용 UHF 안테나 부러짐(1819, 410, 2861, 2858, 2866)

장비확인점검 기관별 지적사항(점검기구)

(점검순서별)

점검일	소방서	지 적 사 항	비 고
10.16	구 로	하론레벨메타 체크 사용법 미 숙지 점검기구별 매뉴얼 미 부착 및 사용법 미 숙지

장비확인점검 기관별 지적사항(구조장비)

<각서공통>

점검일	소방서	지 적 사 항	비 고
10.1~ 10.31	전소방서	각 구조장비 제원 미 숙지 구조장비 관리 상태 미흡 불용처분 대상 장비 방치

공통 지적사항

소방차량 분야

엔진 및 미션 오일량 부적정

엔진, 미션, 차동장치, PTO(동력인출장치) 등 오일누유

배터리 터미널 접촉상태 불량

그리스 과다주입으로 인한 차량하부 오염

진압 ․ 구조장비 분야

장비제원 및 사용법 숙지상태 미흡

불용대상 장비 임의보관 또는 방치

내용연수 경과 장비 적재 등 관리상태 부적정

구급 비품 및 장비 분야

의료장비 사용법 숙지상태 미흡

구급차량 의료장비 부족 및 청결도 미흡

구급장비, 의약품 대장 및 점검부 기록관리 소홀

통신장비 분야

휴대용무전기 안테나 파손 등 고장상태 방치

검사장비

장비별 매뉴얼 미비치 및 사용법 숙지도 미흡