문서번호	토목부-17539
결재일자	2013.9.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	교량건설과장	토목총괄과장			시설국장
협 조	주무관
	주무관

《주요공사 추진현황 보고에 대한》구조전문가 자문결과 보고

2013. 9.

도시기반시설본부

(토  목  부)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 ■	(		)	무 □
	●	전문가	:	유 ■	(		)	무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

《주요공사 추진현황 보고에 대한》

구조전문가 자문결과 보고

자문위원회 개요

○ 일시 : 2013. 9. 12(목) 16:00∼18:50

○ 장소 : 본부장실(서소문별관 2동 3층)

○ 참석자

- 본부장, 시설국장, 토목부장, 담당팀장(총괄,교량)

- 구조전문가 : 윤순종(홍익대),박광현(도화),변윤주(수성),최장환(동일)

지시사항 및 대상사업

○ 지시사항

(월드컵대교)

- 콘크리트 타설계획을 별도 수립하여 보고하고, 품질저하 방지를 위해 시공사가 품질을 관리할수 있도록 요망

- 공사가 지연됨에 따른 문제점 및 구조물 손상 등을 종합적으로 검토

(서남권돔야구장 및 고척교)

- 특이한 구조로 현장여건을 감안하면 구조적 문제가 있어 재검토 필요

- 구조물을 3D로 만들어서 구조 및 형태를 볼수 있도록 하였으면 함

- 현 상태에서 보강할수 있는 방안 및 보강방법 검토

- 강성을 높여 진동제어 방안, 진동제어장치 사용성 및 사용범위 검토

- 교량에 있는 중앙차로 정류장을 이전할수 있는 방안검토 및 협의

○ 대상사업(2개):월드컵대교건설공사, 서남권돔야구장보행광장및고척교

자문결과

【월드컵대교건설공사】

○ Ramp교 가설시 곡선 단순보 이므로 전도방지 대책을 수립하여 시공

○ 경사주탑 사장교는 시공전에 충분한 사공단계별 구조안전성 검토 필요

○ 가능한 부반력 슈를 없애고 아우트리거 또는 카운트웨이트 설치

○ 주탑의 인장균열 방지를 위한 내부강연선, 외부케이블 도입시 축방향 압축응력이 추가 되므로 면밀한 검토필요

○ 한강의 홍수시를 고려한 시공중 안전성을 최대한 확보토록 해야함.

○ 북단 연결로 부반력을 제거하거나 최소화 할수 있는 방안 고려.

【서남권돔야구장 보행자 전용도로 및 고척교 확장공사】

○ 보행광장 처짐이 허용처짐의 93.9％ 사용자 측면에서 과도함으로 보행자 보행주기 이내(1.5∼2.3㎐)가 되도록 조치

○ 경사로 부반력 발생위치가 맞는지 검토바람

○ 보행광장 연결로 부분은 교량이라기 보다는 보강판 구조임. 3D 구조해석후 필요한 경우 보완

○ 경사로와 연결로 등이 처짐과 진동이 심한 얇은 강구조 Plate Girder 형식으로 사용성 면에서 부족함이 있으므로 추가 검토가 요망됨

○ 고척교 북측 신설교는 단일 현장타설 말뚝으로 수평력에 대한 변위가 안정될수 있는지 근입깊이, 횡방향 구조검토가 요망됨

○ Girder 높이가 너무 낮으므로 구조적으로 안정을 확보할수 있도록 보완이 필요

○ 보행광장 시공시 거동이 최소화(구조물영향) 될수 있도록 조치요망

○ 경사로는 보행로임을 고려(처짐 및진동) 강성을 증진시켜 제어할수 있는 방안

행정사항

○ 지시사항 및 자문결과를 업무지시 및 공사관리에 반영

○ 자문수당 지급

- 지 급 액 : 400천원 (4명×100천원)

- 예산과목 : 도시개발특별회계, 도로건설, 간선도로망확충, 도로건설사업, 시설부대비

붙임 : 1) 전문가 검토의견서 8부

2) 자문위원 참석자 명부 1부.  끝.