◈ 화재진압 표준조법

화재진압 4인조법

구분	행 동 요 령							평가포인트
	지 휘 자	1번원	2번원		3번원		4번원
1	｢집 합｣	지휘자는 대기선에 있는 대원(대회복장 착용 후)에 대해 ｢집합｣이라는 복창과 함께 펌프차 옆 집합 대기선에 집합하고 1번원을 기준으로 일렬횡대로 정렬한다. 지휘자의 “임무복창” 구령에 의해 개인별 임무를 복창한다. - 대회복장 : 방화복, 방수모, 안전화, 방화장갑, 방화두건 착용						- 경연시작 - 평가 시작 (임무복창, 대회 복장 등)
2	번 호	하나	둘	셋		넷, 번호 끝
		지휘자는 대원에게 “번호” 실시 구령
3	｢임무복창｣	｢1번 관창수｣ 조수석	｢2번 관창보조｣ 운전석 뒤	｢3번 관창보조｣ 조수석 뒤		｢4번 운전원｣ 운전석
		지휘자는 “임무복창 실시”를 구령
4	상황부여	지휘자는 다음과 같이 가상 상황을 부여한다. 4명이 한팀이 되어 40mm 수관 2본을 연장하여 방수하고, 다시 40mm 수관 2본과 복식사다리를 연장하여 방수하고 철수한다.						지휘자의 상황 부여
5	｢4인조법 실시｣	지휘자는 대기선에서 ｢4인조법 실시｣라는 구령을 하면 각 대원은 ｢4인조법 실시｣ 복창 후 지정된 위치에 승차하여, 차량내에서 공기호흡기(면체착용/양압 또는 대기압)를 착용하고, 4번원은 펌프차를 5m 앞까지 출동한다. ※ 지휘자는 소방차량에 탑승하지 않음, 안전관리 업무 병행						- 시작과 동시에 시간 측정시작
6	｢1선방수｣	하차하여 고임목을 운전석 뒷바퀴 앞․뒤에 고임목을 고이고 관창을 들고 제1수관 및 제2수관 연장거리(약25m)를 고려하여 화점 앞까지 신속하게 걸어가 펌프차를 향해 자세를 취한 후 제2수관에 관창을 결합하고 방수자세를 취한다.	하차하여 제1수관(말은수관)을 연장하고 암카프링을 4번원에게 인계 후 1번관창수의 뒤에서 관창보조 역할을 한다.		하차하여 제2수관(말은수관)을 제1수관 연장거리(약10m)를 고려하여 연장하고 제1수관과 제2수관을 결합하고 2번 관창보조의 뒤에서 관창보조 역할을 한다.		하차하여 2번 관창보조가 건네준 제1수관 암카프링을 방수구에 결합하고 방수구에 여유수관(약5m)를 확보해 두고 방수준비를 취한다. 소방차의 방수 송수압은 7kg이하에서 작동한다.	안전사고 방지를 위해 하차시 소방차의 발판을 하나씩 모두 밟고 내려서야 하며, 차량에 고임목 설치여부와 방수자세를 확인
7		제1수관 및 제2수관이 결합되고 1,2,3번원이 방수준비가 완료되면 1번원은 3번원에게 ｢방수개시(오른손 사용)｣ 요청하여 3번원이 4번원에게 수신호로 ｢방수개시(오른손 사용)｣라는 연락을 취한 후 화점에 방수한다. 4번원은 1번원의 ｢방수개시(오른손 사용)｣라는 수신호를 받고 즉시 1선방수를 실시한다. ※ 수신호시 3번 관창보조가 4번원쪽으로 뒤로돌아 1보 나아가 오른손을 위로 올리며 ｢방수개시(오른손 사용)｣라고 4번원에게 전달하고 4번원의 복창을 받은 후 관창보조 임무를 수행한다. 4번원은 3번원의 ｢방수개시(오른손 사용)｣전달에 이를 복창한 다음 펌프를 작동시켜 방수한 후, 차려자세를 바로 한다.						신속한 방수 및 상호 연락체계의 원활함을 확인하고, 전체적인 안전성을 평가
8	｢방수중지｣	심판의 “방수중지”라는 신호(깃발 사용)에 의해, 4번원은 ｢방수중지｣라는 수신호를 보고 펌프차｢방수중지｣라는 수신호를 보낸 후 엔진회전수를 줄이고 방수구 개폐기를 잠근 다음 그 자리에서 차려자세를 바로한다. ※ 수신호시 3번 관창보조가 4번원쪽으로 뒤로돌아 1보 나아가 오른손을 옆으로 수평이 되게 올려 ｢방수중지(오른손 사용)｣라고 전달하고 4번원은 3번원의 ｢방수중지(오른손 사용)｣전달에 이를 복창하고 엔진회전수를 줄이고 방수구 개폐기를 잠근 다음 그 자리에서 자세를 바로 한다.						상호 연락체계의 원활함 및 4번원의 장비조작 능력을 확인
9	｢2단사다리를 이용한 화재진압훈련 실시｣	펌프차에 적재된 로프를 목에 걸고, 오른손에 파괴기구(도끼)휴대·왼손으로 ｢접은수관｣2본을 연장하여 사다리 옥외진입구 위치로 이동한다.	2번원과 3번원은 어깨에 사다리를 메고와서 지상에 내려 놓은 후 옥외진입구로 이동, 사다리를 연장한다. 사다리 하단 세 번째 가로대에 말뚝매기 후 옭(엄지)매듭으로 결속				방수구에 여유수관을 확보해 두고, 소화전 수리를 점령하여 펌프차에 급수하며 방수준비를 한다.	사다리의 이동방법 및 연장, 매듭상태, 소화전 점령방법 등을 확인
10	｢2단사다리 등반｣	화점층으로 사다리가 연장됨과 동시에 1번원은 3번원에게 ｢사다리 지지｣를 구령하면 3번원이 ｢사다리지지 끝｣을 복창하면 사다리 등반 실시, 화점층으로 진입하여 휴대한 로프를 「로프내려」구령 후 2번원이 「로프 내려」복창한 후 내려준다. 도끼가 로프에 결합되면 2번원이 「도끼 올려」구령하면 로프를 당겨 도끼를 내려놓고, 다시 로프를 내려 수관을 같은 방법으로 올려 수관의 로프를 풀고 방수준비 자세를 취한다.	3번원과 함께 사다리 연장 후 1번원이 내려준 로프에 도끼를 두겹팔자매듭으로 고리를 만들어 도끼의 손잡이를 통과하여 옭매듭을 하고 손잡이 상단부분에서 절반매듭을 「도끼 올려」구령 후 화점층으로 올려주고, 다시 내려온 로프에 수관을 말뚝매기와 엄지매듭을 하여 「수관 올려」구령 후 올려준 다음, 3번원에게 ｢사다리 지지｣ 구령 후 사다리를 등반하여 관창보조 역할을 한다.		2번원과 함께 사다리 연장후 1번원과 2번원의 ｢사다리 지지｣를 구령하면 3번원이 ｢사다리 지지 끝｣를 복창하고 사다리를 올라갈 때 사다리를 지지한다.			사다리 지지 자세 및 장비를 들고 사다리에 오르는 방법, 매듭방법, 로프를 이용한 상층으로의 도끼·수관 견인방법, 전체적인 안전성을 확인 - 구령요령 : 로프 올려 ↔ 로프내려 수관 올려 ↔ 수관내려 사다리 지지 ↔ 사다리 지지 끝
11	｢방수개시｣	1,2번원은 방수준비가 완료되면 1번원이 2번 관창보조에게 ｢방수개시(오른손 사용)｣를 구령한다. 2번원은 4번원에게 수신호로 ｢방수개시(오른손 사용)｣라는 연락을 취한 후 관창보조 활동을 실시한다. ※ 수신호시 2번 관창보조가 손을 위로 올리며 ｢방수개시(오른손 사용)｣라고 3번 사다리 지지자에게 전달하고, 3번원은 4번원에게 같은 방법으로 이를 전달한다. 4번원은 3번원의 ｢방수개시(오른손 사용)｣전달에 이를 복창한 후 펌프를 작동하여 방수한 다음 차려자세를 바로 한다.						상호 연락체계의 원활함을 확인하고, 전체적인 안전성을 평가
12	｢방수중지｣	심판의 “방수중지” 신호에 의해 4번원은 ｢방수중지｣라는 수신호를 보고 펌프차｢방수중지(오른손 사용)｣라는 수신호를 보낸 후 엔진회전수를 줄이고 방수구 개폐기를 잠근 다음 그 자리에서 자세를 바로 한다. ※ 수신호시 2번 관창보조가 3번 사다리지지자에게 손을 옆으로 수평이 되게 들어 ｢방수중지(오른손 사용)｣라고 전달하고 3번원은 4번원에게 같은 방법으로 이를 전달한다. 4번원은 3번원의 ｢방수중지(오른손 사용)｣전달에 이를 복창하고 엔진회전을 줄이고 방수구 개폐기를 잠근 다음 차려자세를 바로 한다.						상호 연락체계의 원활함을 확인하고, 전체적인 안전성을 평가
13	｢철 수｣	｢철수｣라고 복창 후 로프로 도끼에 두겹팔자매듭으로 고리를 만들어 도끼의 손잡이를 통과하여 매듭부분이 도끼날 보다 위쪽으로 향하도록 옭매듭하고 손잡이 상단부분에서 절반매듭 후 「도끼내려」구령 후 내려주고, 수관에 말뚝매기와 엄지매듭을 실시하여 「수관내려」구령 후 수관을 지상으로 안전하게 내려주고, 3번원에게「사다리지지」를 복창 한 후 지상으로 내려온다.	3번원의 「사다리지지」라고 복창 한 후 사다리를 이용하여 안전하게 지상으로 내려온다. 내려와서 「도끼내려」복창 후 도끼를 내린 후 「수관내려」복창 후 수관을 내린다.		설치된 사다리를 지지함과 동시에 ｢사다리지지 끝｣이라고 복창한다.		「철수」시 차량 시동을 끄고, 65mm 수관을 말은수관으로 말아 소방차량에 적재한다.	로프를 이용하여지상으로 도끼·수관을 내려주는 방법 및 매듭상태, 복식사다리를 내려오는 방법 등 전체적인 안전성을 확인하여 평가
14	｢점검보고｣	각 대원은 집합선에 돌아가 정렬하고, 1번원부터 차례로 지휘자에게 “1번 관창수 이상없음, 2번 관창보조 이상없음, 3번 관창보조 이상없음, 4번 운전원 이상없음”이라고 보고를 한다.						복장상태 및 보고 등 평가
15	｢해 산｣	보고를 받은 지휘자는 ｢해산｣을 구령하면 일제히 ｢해산｣이라고 복창하면서 전체 해산한다.						해산과 동시에 경기 종료

		화재진압 4인조법 /