2015년도 건설기계 사용계획

(남부도로사업소 시설보수과)

연번	공사명	공사비(천원)			공사일정		건설기계 사용계획 (사용예상)
		총 공사비	건설 기계비	기타 공사비	착공 예정일	준공 예정일	건설기계명	규격	대수	기간	시간/일수
	계
1	직 영 (포장도로보수공사)	-	-	-	-	-	9 종		17대
							휘니샤	2.5m	1대
							노면파쇄기	1m	1대
							견인트럭	23톤	1대
							스키드로더	3.5톤	1대
							덤프	8톤 15톤	3대 2대
							로라	8.8톤	1대
								1.6,1.4톤	2대
							다목적트럭	8.5톤	2대
							더블캡	2.5톤	3대
2	터널지하차도 세척용역	-	-	-	-	-	2종		2대		1,800/300
							덤프트럭(1341) (물통장착)	8T	1	2/24~11/30	900/150
							다목적트럭(2258) 브러쉬장착	8.5T	1	2/24~11/30	900/150
3	터널지하차도 부점등등 교체공사	-	-	-	-	-	2종		2대
							이-마이티	1톤	1
							가로등보수 고소작업차	5톤,16m	1

4	직 영 (시설물유지관리)	-	-	-	-	-	8종		9대	기간	4,260/710
							이-마이티	2.5t	1	1/2 ~12/31	1,500/250
							이-마이티	2.5t	1	1/2 ~12/31	1,500/250
							도로보수트럭 (9012)	8t	1	1/2 ~12/31	360/60
							로울러(9071)	1.4t	1	1/2 ~12/31	180/30
							노면파쇄기 (9013)	1m	1	2/24 ~11/30	30/5
							휘니셔 (9022)	2.5m	1	2/24 ~11/30	30/5
							덤프트럭	8t	1	1/2 ~12/31	600/100
							견인트럭 (4513)	23t	1	2/24 ~11/30	30/5
							스키로더 (9124)	3.5t	1	2/24~11/30	30/5
5	임대 및 자체 교량점검		-	-	-	-	1 종		1 대		1500/250
							스타렉스 (3232)	9인승	1	1/2~12/31	1,500/250
6	직영 (교통안전시설물유지관리)		-	-	-	-	1 종		5대
							고소작업차	3.5톤	5
7	기 타

제5조(건설기계사용계획수립)

사업소장은 매년도 2월말까지 사업소가 시행하는 도로유지보수 공사에 대한 건설기계사용계획을 수립, 본부장에게 보고 후 시행하여야 한다.