문서번호	치수과-1012
결재일자	2014.3.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		치수과장	시설부장
협 조
	시설관리과장
	기전설비2과장
	주무관

2014년도 하천점검계획

(하천내공사장 및 하천시설물등)

2014. 02

시 설 부

(치수과)

2014년도 하천점검 계획

(하천내 공사장 및 하천시설물 등)

2014년 여름철 우기대비 하천내 공사장 및 제방 등 하천시설물에 대하여 일제점검을 실시, 수해 취약요인을 우기전에 제거 및 정비하여 수해예방에 철저를 기하고자 함.

Ⅰ		관련근거

❍ 하천관리과-3898호 (2014.03.11.)에 의거 “ 2014년 하천점검계획 ”

Ⅱ		점검대상

❍ 하천시설물 및 유수장애 시설물

- 제방(74.7km), 호안, 기타 하천시설물 (유수장애 시설 포함)

❍ 하천내 공사장 : 13개소

- 한강사업본부 5, 도시기반시설본부 2, 상수도사업본부 1

- 서부도로사업소(교량보수과) 1, 용산구청(토목과) 1

- SH공사 1, 도시철도공사(수도권서부본부시설처) 1, 하남시 1

Ⅲ		점검기간

❍ 기  간

- 홍수기 전 : ’14. 3 ~ ’14. 5

· 1차점검 : 2014. 3. 10 ~ 3.20(10일간)

· 2차점검 : 2014. 4. 21 ~ 5. 2(10일간)

- 홍수기 중 : ’14. 5 15 ~ ’14. 10. 15

- 홍수기 후 : ’14. 10  ~ ’14. 12

Ⅳ		점검방법

❍ 점검반 편성 : 시설부 5개조 10명 및 각 안내센터 수방 담당

❍ 점검방법 : 하천시설물 (유수장애 시설물 포함) 및 공사현장 도보점검

- 공사장은 공사 시행부서 담당자와 합동점검

※ 수상시설물 및 부상식 시설물은 소관부서에서 자체점검 실시

- 수상시설물 : 수상관리과

- 부상식시설물 : 운영과, 환경과, 공원기획과, 수상관리과(안내센터와 합동점검)

Ⅴ		주요검검 사항

❍ 통수능 확보 여부 제방 안전상태 확인 (훼손, 유실, 침하 등)

- 유수장애 정비 : 토사적치, 공사장 가설물 및 공사자재 등 정리, 정돈    ❍ 제방 및 하천구조물 공사의 집중호우 대비 조치여부

- 월류가능 여부 및 제체침하·누수(파이핑 등), 활동 등 방치 조치 시행여부

❍ 수방대책 수립 적정 여부

- 제방 등 하천시설물 공사의 공정 및 복구계획 적정 여부

- 공사장 가설물 및 공사자재 등 유수장애 시설 정비 계획 등

Ⅵ		행정사항

❍ 점검시 적출된 지적사항 중 경미한 사항은 현장에서 시정조치하고

❍ 중대한 결함이나 시간을 요하는 사항은 관련업체 및 해당부서에 통보

- 지적사항 완료시까지 지속관리

❍ 1차점검은 치수과-721호(2014.2.26.) 해빙기대비 한강시설물 및 공사장 점검계획에 의거 기 시행한 공사장 점검으로 갈음하고, 2차점검은 하천관리과-3998호(2014.3.11.), 치수과-721호(2014.2.26.)에 의거 병행하여 점검

○ 한강 하천시설물점검계획 수립 및 점검결과를 3.21(금)까지 하천관리과 제출

첨부 : 1. 점검반 편성표 1부.

2. 점검결과 보고서(양식) 1부.

3. 점검대상 공사장 현황 1 부.

4. 부상시설 점검보고서(양식) 및 부상식 시설현황 각 1부. 끝.

점검반 편성

구 분	점검일정	점검반 편성	점검사항	조치내용
1차 점검	2014.3.10 ～ 2014.3.20	◦ 점검반편성 : 5개조 20명 - 치수과 : 5명 - 시설관리과 : 3명 - 기전설비2과 : 2명 - 안내센터 : 11명	◦하천내공사장 및 하천시설물 전반에 대하여 수해대비 점검 등	◦ 점검결과보고서 제출 → 치수과 담당 수합 ◦ 지적사항 통보 → 관련과, 안내센터
2차 점검	2014.4.21 ～ 2014.5.02	◦ 점검반편성 : 5개조 20명 - 치수과 : 5명 - 시설관리과 : 3명 - 기전설비2과 : 2명 - 안내센터 : 11명	◦1차 지적 사항 처리여부 등	◦ 점검결과보고서 제출 → 치수과 담당 수합 ◦ 공사장 및 하천시설 지속적인 관리 → 관련과, 안내센터

공원별 점검자 지정

조 별	점검 공원	점 검 자
1조	광나루, 잠실,	박중모, 방호익, 각 안내센터 수방담당 공사장은 공사시행부서 담당과 합동점검
2조	여의도, 반포, 이촌	김동식, 김영찬, 각 안내센터 수방담당 공사장은 공사시행부서 담당과 합동점검
3조	잠원, 잠실	최승룡, 오상엽, 각 안내센터 수방담당 공사장은 공사시행부서 담당과 합동점검
4조	망원, 난지	최혜경, 안덕용, 각 안내센터 수방담당 공사장은 공사시행부서 담당과 합동점검
5조	양화, 강서	박정태, 김영후, 각 안내센터 수방담당 공사장은 공사시행부서 담당과 합동점검

※ 1차점검 : 치수과-721(2014.2.26.)호로 갈음.

2차점검 : 하천관리과-3998호(2014.3.11.) 및 치수과-721호(2014.2.26.)에 의거 병행

하 천 시 설  점 검 표(1차)

○ 점검 일시(기간) : 2014.    .    .

○ 점검하천 :

점 검 내 용	점 검 결 과	비 고
○제방 안전상태 확인 ·일반형 : 월류, 제체침하 및 훼손, 활동, 누수, 세굴 및 침식, 수목식생 등 ·구조물형 : 침하, 전도, 기초세굴, 구조물 파손 등 ○호안 안전상태 확인 ·세굴, 비탈덮기 활동 및 손상, 호안머리보호공 손상,구조물이음눈 및 비탈멈춤공 손상, 하상부 세굴 및 퇴적 등 ○토목구조물 안전상태 확인 ·균열, 백태 및 누수, 박락, 층분리, 철근노출,구조물 파손, 부재변형, 기초세굴 등 ○둔치 및 하상 안전상태 확인 ·세굴, 유수지장물(준설토 등) ○기 타	- - - - -

첨  부 : 현황사진 각 1매

2014.    .     .

점검자 :  직      성명              (인)

직      성명              (인)

점검 세부내용

점검일자	점 검 결 과				점 검 자
	하 천 명	좌․우안별	점검위치	점검항목
점검결과

(전)	지적사항 사진 및 설명
(후)	조치결과 사진 및 설명

※ 위 치 : STA, 가로등주, 교량명, 주요구조물, 인근주변건물 기준

공 사 장 점 검 표(  차)

공 사 명		시공사
위 치		연락처
공 사 개 요		공사기간
추 진 현 황	공사중	공정률	%
점 검 사 항	점 검 결 과 및 현장 조치사항		조치(할) 사항	비고
수방대책수립 여부 (하천 내 장비․ 자재 대피계획 등)
유수소통 지장물 방치여부 (자재적치, 가설도로, 가물막이 축조 등)
제방 등 하천시설물 훼손상태 및 복구 여부 (제방절개, 가설도로, 가물막이 축조 등)
토사유출 우려 및 방지시설 설치 여부 (배수로 설치 등)
비상연락망 정비 및 수방장비, 자재 확보 현황
기 타 (하천수위 확인방법 숙지 여부)
점검의견

※ 사 진 별 첨

2014.    .

점검자 :  소속     직       성명         (인)

소속     직       성명         (인)

한강내 주요공사장 현황

연번	공 사 명	위 치	규 모	공사 기간	시행부서	업무담당	감리사	시공사	담당공원
1	양화 한강공원 친수공간 조성공사	양화한강공원 (성산대교 남단상류측)	물놀이장설치및수목식재 규모:28,000㎡ 물놀이장1개소설치	13.12. ~ '14.12	한강사업본부 공원부 생태공원과	서은교 (3780-0629) #############	서울시시설관리공단 공사감독김희웅 (2290-7245) #############	태흥개발외1 박준채 #############	양화
2	반포한강공원 생태공원화사업	반포한강공원 (서래섬주변)	호안블럭철거후자연형호안설치 면적:261,000㎡ 연장:2,100m	13.8 ~‘ 15.7	한강사업본부 공원부 생태공원과	김일문 (3780-0632) #############	서울시시설관리공단 공사감독이문기 (2290-7245) #############	㈜거성토건외1 김선준 585-8877 #############	반포
3	올림픽대로상수도이중화부설공사	1.전진기지 - 동작구 본동 258-1번지 2.도달기지 - 한강현대아파트 아래 올림픽 대로 고가교량 직하	상수도관D=1,500mm L=1,511m부설 송수터널 D=2,200mm,L=1,426m	2012.3 ~ 2014.4	상수도사업본부	라승보 3146-1456	건화엔지니어링 주영식 ############# 김성수(812-0940) #############	중흥건설 고지훈 #############	반포
4	구리암사대교 건설공사	강동구암사동~ 구리시아천동	교량건설 폭4∼6차로,L=2.74㎞ 교량구간1.1km 연결도로1.61㎞	06.04.05 ~ '14.12.31	도기본 토목부	조양연 (3708-2557) #############	(주)도화종합기술 공사우재경 (3427-5013) #############	현대건설(주) 장기태 #############	광나루
5	월드컵대교 건설 공사	영등포구양평동~ 마포구상암동	교량건설 폭31.4m, 연장1,980m	10.03.22 ~ '15.08.22	도기본 토목부	최진우 (3708-2556) #############	포스코엔지니어링 김동귀(302-0675) #############	㈜삼성물산 변재준(303-4523) #############	난지
6	한강공원나들목공사 (낙천정)	낙천정 나들목	지하보도개선1개소 (B5m,H3.5m,L58.2m)	13.04.11 ~ '15.09.30	한강본부 치수과	최승룡 (3780-0656)	케이알티씨 공사유지원 (453-2801) #############	(주)승일토건 김동수 (02)458-2848 #############	뚝섬
7	한강공원나들목증설공사 (옥수)	옥수 나들목	지하보도신설1개소 (B5m,H3.5m,L69.8m)	13.04.19 ~ '15.09.30	한강본부 치수과	박정태 (3780-0685) #############	케이알티씨 공사유지원 (453-2801) #############	신성월드기업(주) 김진오 (02)2298-7482 #############	이촌
8	망원초록길 조성공사	마포망원동222일대 (강변북로)	지하차도 폭52m×연장305 공원조성5,400㎡	‘10.01.06 ~ ’14.6.30	한강본부 기전설비2과	민병기 (3780-0649) #############	㈜수성엔지니어링 박두재(322-5851) #############	통일건설(주) 장병준 (337-8615) #############	만원
9	마곡2빗물펌프장 조성공사	강서구마곡동42-1,92,417	토출암거 W3.5m×H3.0m4련,69m 유출부,배수문,날개벽1식 가물막이(1,154㎡)	2013.4.10~ 2015.12.30	SH공사	서호철 #############	서영엔지니어링 이세구 #############	고려개발 신태현 #############	강서
10	현대서비스앞 보도육교재설치 공사	용산구원효로4가114-38 (현대서비스별관앞)	보행교 폭4m×연장37m,E/V2개소	‘13.09.09 ~ ’14.03.07	용산구청 토목과	이철규 2199-7862 #############	_	광양토건㈜ 유달흥 #############	이촌
11	두모교 내진공사	반포대교~성수대교	4.8㎞	2013.7.1.~ 2014.5.29	서부도로사업소 교량보수과	정상모 (300-8452) #############	신명건설기술공사 조동희 338-9516 #############	KSC산업개발 김부일 (794-1779) #############	이촌
12	경부선 용산~노량진간 한강교량 A,B 내진 보강공사	경부선 용산~노량진간	4,117㎞	2012.12.31 ~ 2014.12.31	도시철도공사 수도권서부본부 시설처	정봉근 (3780-0827) #############	동부엔지니어링(주) 임용진 (826-9250) #############	#############	반포
13	환경기초시설현대화 및 공원조성사업공사	송파구 잠실동 1-1	D=1,200mm, L=1.0km	‘14.2 ~ ’14.6	하남시	정근하 031-791-3204 #############	한국환경공단 송민조 #############	㈜GS건설 천대현 031-262-4155 #############	잠실