문서번호	맑은환경과-24571
보존기간	3년
결재일자	2013.10.22.
공개여부	공개

★주무관

녹색성장팀장

맑은환경과장

협조

<서울시 SDW시스템 자료 : 동대문구 법정동 인구분포현황>

2014년 겨울철 가스안전관리 추진계획

2014. 11

복지환경국 맑은환경과

2014년 겨울철 가스안전관리 추진계획

겨울철 가스사용량이 증가하면서 우려되는 가스공급시설 및 사용시설의 가스사고 예방을 위해 안전점검, 대민홍보 및 사고대응체계를 확립하여 가스안전사고를 미연에 방지하고자 함

Ⅰ				추진근거

2014년 가스안전관리 종합계획(맑은환경과-1384호, 2014.01.17.)

2014 겨울철 도시가스안전관리 추진계획

(서울특별시 예방과-21335호, 2014.10.06.)

「도시가스사업법」 제27조(가스시설의 개선명령등)

「고압가스 안전관리법」시행령 제17조, 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」시행령 제9조(허가관청 등의 위해방지 조치명령)

Ⅱ				추진방향

가스공급시설에 대한 사전 예방적 안전점검

가스사용자 안전관리 의식 제고 및 겨울철 가스안전관리 홍보

가스사고 긴급 대응체계 확립

Ⅲ				추진대상

가스공급시설 및 다중이용시설(69개소)

(단위: 개소)

가스공급시설(52)					다중이용시설(17)
LPG		고압가스		LNG	대형점	백화점	철도 역사	관광 호텔	종합 병원	현대화 시장
충전소	판매소	저장소	판매소	지역 정압기
4	2	1	3	42	5	1	1	2	5	3

※ LPG, 고압가스 공급시설 세부현황 : 별첨1

※ 도시가스(LNG) 지역정압기 세부현황 : 별첨2

※ 다중이용시설 세부현황 : 별첨3

Ⅳ				분야별 세부 추진계획

1. 도시가스 공급시설 안전점검

대    상 : 지역정압기 42개소

기    간 : 2014. 11. 1 ～ 12. 15.

방    법 : 유관기관 합동점검

점 검 자 : 구청 가스담당직원, 예스코 담당직원

점검내용

- 가스공급시설의 유지관리 상태

- 안전장치 및 원격감시장치의 정상 작동 여부

- 가스누출 및 화재발생 위해요인 방치 여부 등

2. LPG․고압가스 공급시설 안전점검

대    상 : LPG 충전소 4 ․ 판매소 3, 고압가스 판매소 3 ․ 저장소 1

기    간 : 2014. 11. 18 ～ 12. 15.

방    법 : 유관기관 합동점검

점 검 자 : 구청, 동대문소방서, 한국가스안전공사

점검내용

- 가스누출 및 화재발생 위해요인 방치여부

- 시설기준 적정 및 안전장치(설비) 정상작동 여부

- 사용기간 경과 용기 사용유무 확인

- 기타 공급자 의무사항 이행 상태 등

3. 다중이용시설 안전점검

대    상 : 다중이용시설 17개소

기    간 : 2014. 11. 18 ～ 12. 15.

방    법 : 유관기관 합동점검

점 검 자 : 구(주관), 동대문소방서, 한국가스안전공사

점검내용

- 가스사용시설 시설기준 적정 여부

- 안전장치 설치 및 작동여부

- 기타 가스시설 관리상태 및 가스누출 여부 등

4. 굴착공사장 가스배관 안전관리

대    상 : 지하철, 상•하수도, 통신, 건축 공사장 등

기    간 : 2014. 11. 1 ～ 2015. 2. 28.

방    법 : 관련 기관별 안전(점검)관리

구(관련부서) : 관내 공사별 굴착공사장 관리

유관기관

- 동대문소방서 : 지하철공사장 등 대형공사장 정기 순찰실시

- (주)예스코 : 타 공사장 관리전담팀 구성, 관리자 지정순회점검 강화

□ 대형공사장(가스안전영향평가 대상) : 일 2회 이상

공사명(공구, 구간)	시공회사	현장 소재지
우의~신설간 경전철 공사(4공구)	포스코 건설	동대문구 신설동 수도학원앞 (4공구)

□ 소형공사장 : 일 1회 이상

점검내용

- 구 관련부서에서는 관내 법정의무 불이행 굴착공사(굴착공사정보지원센터 미신고, 굴착공사 미협의, 도시가스배관 손상방지기준 미준수 등) 행정조치

- 공사장 및 가스배관 주변지역 가스배관 안전관리 실태

- 굴착공사 전에 도시가스 배관 매설상황 확인 후 시공 여부

※ 서울특별시 도로굴착복구시스템 웹사이트 적극 활용

- 재개발,재건축 철거공사장 가스배관의 안전조치 및 손상방지조치 기준 준수 여부 등

5. 대학수학능력시험장 안전점검

대    상 : 수능시험장 가스시설

기    간 : 2014. 10. 27 ~ 11. 12

방    법 : 유관기관 합동점검

점 검 자 : 구(주관), 소방서, 한국가스안전공사

결과조치 : 가스누출사고 발생 우려사항 즉시 개선조치

6. 가스사고 등 비상대비 체계 확립

상황전파

보고

긴급복구

동대문구 맑은환경과

(비상대책반)

서울시소방재난본부

(상황실)

한국가스안전공사

도시가스회사

가스공급업체

상황발생

(가스사고)

서울종합방재센터

소 방 서

현장조사

상황보고

보고

출동

대책통보

경 찰 서

현장통제

접수

상황전파

<가스사고 상황처리 체계도>

24시간 상황관리체계 확립

상황실 운영

- 구 맑은환경과(주간), 구 당직실(야간), 서울시 소방방재본부 상황실, 한국가스안전공사, 도시가스회사 등

- 유관기관 상황전파 및 보고체계 확립

- 직통전화(Hot Line) 유지

긴급복구반 편성 운영

- (주)예스코(통제반, 복구반, 지원반 등)

- 상황발생 시 긴급 비상출동 및 초동 조치를 통한 피해 최소화

- 상•하수도 등 굴착공사 현장관리자 비상연락체계 유지

사고시 대응조치 및 예방

- 가스사고 발생시 구, 도시가스공급자, 소방서, 가스안전공사 등 유관기관간 비상연락망을 통해 현장조사를 실시하고 구에서는 피해상황 및 조치사항을 파악하고 보고처리

유관기관 비상연락망

연번	기 관 명	전화번호	비 고
1	동대문구 상황실(당직실)	2127-4000	야간
2	동대문구 맑은환경과	2127-4648	주간
3	서울특별시 소방재난본부 상황실	737-0119
4	동대문소방서 상황실	2249-0119	119
4	한국가스안전공사 서울동부지사	2217-8611~3
5	(주)예스코 상황실	2210-7510	도시가스
6	서울시가스판매업협동조합 동대문지회	2243-1015	LP가스

맑은환경과 비상대책반

연번	직위	성명	전화번호	비 고
1	맑은환경과장	박 숙 희	*************
2	녹색성장팀장	정 정 훈	*************
3	공업7급	조 석 규	*************
4	공업7급	구 연 회	*************	담당자

7. 겨울철 가스안전관리 홍보

대    상 : 가스공급(사용)자, 굴착공사관계자 등

홍보매체(방법) : 구 홈 페이지 및 소식지 등

홍보내용

- 겨울철 가스보일러(온수기) 사용중 유의사항 안내

- 보일러, 가스렌지 교체․철거시 유의사항 안내

- 굴착공사 작업 유의사항 안내

Ⅴ				행정사항

공급업소별 자체 실정에 적합하게 겨울철 연료공급수급대책 및 안전관리 계획수립․시행

유관기관 비상연락망 정비 및 복구체계 유지

(상황실 및 긴급 복구반 운영철저)

합동점검 시 점검인력 지원요청

동대문소방서, 한국가스안전공사(서울동부지사), (주)예스코

붙임   1. LPG충전소․판매소 및 고압가스 저장소․판매소 현황 1부

2. 동대문구 도시가스 지역정압기 현황 1부

3. 다중이용시설 현황 1부

4. 겨울철 가스시설 안전관리요령 1부.