2014년 그린빗물인프라 추진 사례 및 종류

강서구 사례(2014년)

- 서남환경공원 : ‘11년부터 가동하지 않는 수경시설의 연못 CON’C

바닥철거후 침투연못 조성 2,000㎡

조성전	조성후(예정)

- 국립국어원옆 : 보도상 노후 고압블록을 철거후 일부 통로기능만 유지하고

통로화분 등 설치(330㎡)

조성전	조성후(예정)

빗물정원(Rain Garden)

그린빗물인프라 종류

침투화분	침투도랑
침투연못	통로화분
식생수로	인공습지