문서번호	시설보수과-1948
결재일자	2014.3.14.
공개여부	비공개(5)
방침번호

					시 민
주무관		주무관	시설보수과장		서부도로사업소장
협 조
	기전과장
	도로보수과장
	주무관
	주무관

『안전하고 깨끗한 도로환경 조성을 위한』

2014년 도로시설물 청결대책 추진계획

2014. 3

서부도로사업소

(시설보수과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	도로시설물 청결대책	)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

『안전하고 깨끗한 도로환경 조성을 위한』

2014년 도로시설물 청결대책 추진계획

우리 사업소에서 관리하고 있는 도로시설물에 대하여 연중 세척 및 청소를 시행하여 시민들에게 안전하고 깨끗한 도로환경을 제공하고자 함.

□ 추진근거

❍ 2014년 도로시설물 청결대책 추진계획 (도로관리과-2749호, ‘14.2.20)

❍ 미세먼지 씻어내기 봄맞이 대청소 계획 (생활환경과-3548호, ‘14.3.11)

❍ 합리적 세척방법 수립을 위한 시험실시 (도로시설과-3878호, ‘14.3.6)

□ 추진방향

❍ 오염된 시설물에 대한 연중 세척 시행으로 상시 깨끗한 시설물 상태 유지

❍ 시설물 규모와 작업 난이도에 따라 직영과 민영(세척용역)으로 구분실시

❍ 시민들의 불편이 없도록 주・야간 병행작업으로 민원 최소화

❍ 장비(다목적)와 인력 병행으로 세척작업의 내실화

□ 대상 시설물 현황

❍ 도로시설물(세척대상)

계	한강교량	일반교량	고가차도	입체교차	터널	지하차도	복개
72	4	29	20	2	5	12	-

※ 총 107개 시설물 중 복개구조물(12개소), 홍제2교(사실상복개), 아현고가(철거) 및 전용도로상 시설관리공단 세척대상(21개소) 제외

❍ 도로부속물

충격흡수시설	중앙분리대	방호울타리	시선유도봉	무단횡단 방지시설	방음벽
152개	7,817m	1,766m	2,406개	7,643m	714m

❍ 교통안전 및 기전시설물

가로등	안전표지	교통신호기	갈매기표지	도로반사경
13,680등	15,858개	694대	271개	22개

□ 세부 추진계획

(1) 추진기간 : 2014. 3월 ~ 2015. 2월

- ‘14. 3. 20 ~ 4. 30 : 봄맞이 환경정비 일제 세척

‣ 3.20(목) 미세먼지 씻어내기 봄맞이 청소의 날(직영반 일제 투입)

- ‘14. 9. 01 ~ 9. 30 : 가을맞이 환경정비 일제 세척

(2) 세척방법 : 직영 및 민영(용역) 세척으로 구분 시행

- 시설물 세척의 전문성, 교통통제, 야간작업 등이 필요한 터널(등기구포함), 지하차도, 방음판, 한강교량, 청계천교량 등은 용역업체 활용

- 세척작업이 비교적 수월하고 주간작업이 가능한 일반교량 난간 및 부속시설물 등은 직영세척 시행

(3) 세척주기(안)

- 도로시설물

구 분	한강교량	일반교량 고가도로	도심터널 (남산1,2,3,금화)	외곽터널, 지하차도, 방음판
세척주기	2회/년 (봄맞이,가을맞이)	년4회 (분기별)	8~10회/년	5~9회/년

- 도로부속물 및 교통안전시설물

충격 흡수 시설	중앙 분리대	가로 등주	시선 유도봉	방호 울타리, 방음벽	안전표지, 무단횡단 방지시설	신호기기 등	터널 및 지하차도 조명등
년6회				년4회		년2회

※ 세척주기(안)에 따라 시행하되, 오염도 및 작업효율성 등을 감안하여 세척시기 조정

단, 도로시설과 방침 「합리적 세척방법 수립을 위한 시범실시」 관련하여, 반사율 측정을 통한 도로시설물(터널, 지하차도 등)의 별도 세척 기준 마련 시행 예정

(4) 세부 시행방안

구 분		세 척 대 상	시행방법	비 고
시설보수과	민영세척	30개 시설물 (부속물포함)	장비와 인력병행	세척 용역
	직영세척	42개 시설물 (부속물포함)		직영반
도로보수과	민영세척	73개 노선 (방호울타리, 충격흡수시설, 방음벽 등)	장비와 인력병행	연간 단가
	직영세척	73개 노선 (시선유도봉, 무단횡단방지시설 등)		직영반
기전과	민영세척	교통안전표지 및 가로등, 교통신호기 등	장비와 인력병행	연간 단가

※ 각 세척대상 시설물에 대한 세부적인 세척일정 및 인력, 장비 활용 등은 부서별 별도 일정 계획에 따라 시행

(5) 인력 및 장비 현황

인 력 (공무직)	장 비
	계	다목적 (전방브러쉬)	다목적 (터널세척)	더블캡	8톤덤프 (고압세정기)	미세먼지 흡입차량
10	7	1	1	3	1	1

(6) 2014년 봄맞이 세척일정

구 분		세척일정	시행방법	비고
시설보수과	민영	'14.4.15~4.30	30개 시설물 세척작업 시행 (현재 용역 발주 준비중)
	직영	'13.3.20~4.20	42개 시설물 세척작업 시행 (직영반 작업계획 별도수립)
도로보수과	민영	'13.4.1~4.30	73개 노선 내 시설(방호울타리, 충격흡수시설, 방음벽, 시선유도봉 등) 세척작업 시행
	직영	'13.3.20~4.20
기전과	민영	'13.4.1~4.30	교통안전표지 등 세척작업 시행

□ 행정사항

❍ 각 과별 연중 세척작업 시행 및 매월말 실적 제출

- 봄맞이 세척작업 실적 ‘14. 4. 28까지 제출 (작업일자가 나오도록 전·중·후 작업사진 첨부)

※ 청결대책 추진사항은 사업소평가 대상이므로 보고기일 반드시 준수

❍ 세척작업에 필요한 다목적차량, 더블캡, 고소차 등 장비 지원(기전과)

붙임 : 1. 2014년 세척대상 시설물 현황 1부.

2. 도로명 노선 현황 1부.

3. 청결대책 실적보고 양식 1부.

4. 2014년 도로시설물 청결대책 추진계획(도로관리과) 1부.  끝.