`14년 취역지역, 계층 맞춤형 화재예방 대책추진 결과(서울본부)

□ 기초소방시설 보급 실적(4분기까지 누적)

본부	목표	합계 ①+②	기초생활수급					기타대상
			소계 ①	노인 가구	소년 소녀 가장	장애인가구	일반	소계 ②	경로당	농어촌	연립, 다가구	기타 (화재없는안전마을)
서울	18,000	13,449	12,700	1,436	-	3,179	8,085					749

□ 화재 없는 안전마을 조성 및 사후관리

본부 (소방서 수)	신규조성 마을 수		가구 수		사후관리
	총 누적(`14포함)	`14년 실적	총 누적(`14포함)	`14년 실적	`14년실적
서울 (23개)	242	28	45,043	5,297	49

□ 기초소방시설 활용 화재예방 사례

(종로소방서)

1. 일    시 : 1. 화재일시 : 2014. 10.01. 14:19

2. 화재장소 : 종로구 수송동 51-8

3. 화재개요 :

4. 피     해 : 인명( 0  ), 재산( 10만원 )

5. 기초소방시설 사용 경위

- 화재취약지역에 2014년도 기초수급자 세대 기초소방시설(소화기, 단독경보형감지기)를      설치, 세탁기 콘덴서에 전기적인 요인으로 착화, 보급받은 소화기로 연소확대 저지 및     자체진화

6. 기초소방시설 사용(작동)으로 피해감소기여 분석

- 본 건물은간이식 목조밀집가구로 화재발생 시 인명과 재산피해에 큰 피해를 주며 비화시     화재위험이 높은 지역으로, 초기에 소화기를 이용하여 초기진화에 도움을 줬음.

(광진소방서)

ｏ 화재일시 : 2014. 9. 3. 02:41

ｏ 화재장소 : 성동구 광나루로 11길 29

ｏ 화재개요 : 미상인이 주택 1층 현관문 상단에 휘발유를 뿌리고 불을 지른 것으로 의심                 (방화의심)

ｏ 피      해 : 재산 150천원 (부동산 50, 동산 100)

ｏ 기초소방시설 사용 경위

- 기초소방시설(소화기, 단독경보형감지기)를 설치, 단독경보형감지기가 울려서 입      주민이 119에 신고 및 화재를 발견하고 소화기를 사용 화재진압

ｏ 기초소방시설 사용(작동)으로 피해감소기여 분석

- 본 건물은 3/0층, 일반주택으로 화재발생시 빠른 연소확대로 인명피해가 발생할       우려가 있었으나 단독경보형감지기 작동으로  입주민이 소화기 사용으로 조기       진압이 가능했음

(중랑소방서)

ｏ 일    시 : 2014. 1. 11. 23:20 경

ｏ 장    소 : 중랑구 상봉로26길 30 일반주택

ｏ 사고상황 : 세탁 중인 삼성세탁기(하우젠) 밑부분 전기배선이 드럼통 흔들림 등     에 의해 피복손상 및 습기 등으로 스파크가 발생, 피복에 착화발화 추정되는      화재로 주택내 소화기를 활용 신속한 초동조치로 자체 진화됨.

(은평소방서)

ｏ 화재일시 : 2014. 2. 11(화) 13:19

ｏ 화재장소 : 은평구 진관2로 77 뉴타운아파트 204동 601호

ｏ 사고상황

- 거주자 박영수(여, 78년생)가 화장실 변기 뒤편 벽걸이 선반에 켜놓은 촛불 불꽃이     벽걸이 선반에 착화 발화한 것으로 추정되는 화재임.

- 발화당시 거주자 박영수(여, 78년생)는 방에서 이웃주민과 담화를 나누고 있는 중이      었고, 화장실에서 발생한 검은연기와 불꽃을 목격하고 119에 신고하였으며, 주택내      비치된 분말소화기를 이용하여 소방대 도착 전 화재 확산되지 않도록 조치한 화재임

- 부주의(불꽃화원방치) 화재 중 촛불의 경우 발화가능성이 높은 화재로 기초소방      시설(소화기)로 신속한 초동조치 하여 인명피해 및 재산피해 감소에 기여

(마포소방서)

ｏ 일 시 : 2014. 11. 20. 18:25

ｏ 장 소 : 마포구 고산9길 26

ｏ 사고상황 : 주택 화장실 내 세탁기 가동 중 미상의 화재발생으로 세탁기 일부가     소실된 건으로 노후된 주택 밀집지역에 위치한 주택으로 소방통로가 협소하여 초     기소화 지연시 주변으로 연소확대되어 인명 및 재산피해가 발생할 우려가 있었으나     초기에 소화기 사용으로 연소확대 방지한 사례임.