문서번호	시설과-2714
결재일자	2014.4.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설과장	경영지원부장
협 조
	총무과장

2014년 박물관 수경시설 보수계획

2014. 4

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 ( ■표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □ 기타 □				무 ■
	●	기타	:	고용효과 □ 성인지 □ 균형인지 □
				취약계층 □ 장애인 □ 노동인지 □
				갈등발생 가능성 □유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	관련단체	:	유 □	(		)	무 ■

2014년 서울역사박물관 수경시설 보수계획

박물관을 찾는 시민들께 도심의 시원한 물줄기로 청량감과 쾌적함을 제공하도록 수경시설을 보수하여 관람환경 만족도를 제고하고자 함〔시설과-2360(2014.4.2)호 관련〕

1				시험가동 점검내용

시설물 점검 및 시험 가동

- 일    시 : 2014. 4. 10(목) 13:00~15:00

- 점검내용 :

○ 솔밸브(전자밸브), 연출연결관 및 연결밴드, LED조명 점검

○ 거울연못 및 계류 방수 등 점검

- 보수 내역  : 솔밸브 4개 및 LED 조명 14개 파손

2				시설물 보수계획

기간(예정) : 2014. 4. 21 ~ 4. 25

보수 내역  : 솔밸브 4개 및 LED 조명 14개 파손

- 소요 예산  : 9,295천원

- 예산 과목  : 박물관 유지·운영, 일반운영비, 공공운영비(201-02)

3				수경시설 가동기간

중점관리기간 : 2014. 5. 1 ～ 9. 30(5개월간)

바닥분수 가동시간 : 3시간/일

- 12:00 ～ 12:30 (30분), 13:00 ～ 13:30 (30분), 14:00 ～ 14:30 (30분)

16:00 ～ 16:30 (30분), 17:00 ～ 17:30 (30분), 18:00 ～ 18:30 (30분)

거울연못 및 계류 가동시간 : 24시간 가동

4				행정사항

보수공사 발주 : 2014. 4. 18

보수공사 시행 : 2014. 4. 21 ~ 4.25.  끝.

책임운영기관 성과지표 : 12. 관람 환경의 적정성

13. 고객 만족도