2014. 상반기 비상소화장치 훈련 및 일제점검

2014년 5월

( 신길119안전센터)

상반기 비상소화장치 훈련 및 일제점검 자체계획

소방차 진입이 곤란하고 화재발생시 급격한 연소확대 및 대형인명피해가 우려되는 화재

취약지역에 설치된 비상소화장치 사용훈련을 지역주민과 합동으로 실시하여 주민자율소방

역량을 강화하여 주민생활의 안전을 도모하고자 함.

121

기본방침

가. 비상소화장치 설치지역 주민의 자율소방역량 강화

나. 주민들과의 합동훈련실시를 통한 화재경각심 고취 및 소방안전생       활화 정착유도

다. 비상소화장치주변 상습 불법 주 ․ 정차차량 및 쓰레기 투기 등에

대한 주차단속 및 주민계도 실시

라. 시 ․ 구의원 및 관내 유지 등 지역주민의 참여도를 확산시킴으로써

소방업무의 중요성 홍보

22

훈련현황

가. 기 간 : 2013. 5. 7 ~ 5. 27  ※ 소방용수시설 정기조사 기간 병행실시

(765637소화전 점검은 비소47호 훈련과 관련 5.27일 이전실시)-조사일정 참조

나. 대 상 : 15개소(주택재개발지역 임시폐전 비소 제외)

대상 센터	계	영등포	당 산	대 림	신 길
훈련대상	15				15
임시페전	4				4
총 계	19				19
호스릴교체	16				3

※ 임시페전 : 일체형(48), 분리형(36,37,51)

다. 동원장비 및 인원

- 장 비 : 펌프차, 소방이륜차, 비상소화장치 등

- 인 원 : 시․구의원, 관내 유지, 의용소방대, 열쇠관리자, 주민 등

라. 훈련방법 : 119안전센터에서 주관하여 실시

321

중점사항

가. 비상소화장치 사용 훈련

- 지역주민 참여도 확산(시 · 구의원, 관내 유지 등)

- 지역주민 119 화재신고 및 소방차 유도요령

- 소화기 사용법 및 비상소화장치(호스릴) 사용 초기진화 요령

- 평상시 비상소화장치 관리요령 및 화재예방 안전수칙 교육

- 비상소화장치 주변 상습 불법 주․정차지역에 대한 주차단속 및 주민계도

- 기타 화재예방 및 소방홍보

나. 열쇠관리자 지정 ․ 정비 및 명패 부착 확인

- 열쇠보관의 집 명패 부착 확인(192개소) ※ 열쇠보관자 변경시 명패 제거 및 부착 확인

- 열쇠보관여부 확인 및 미소지자 열쇠 지급 ※ 재개발지역 임시폐전 비소함 열쇠 회수

- 관리자 지정  정 : 통장 또는 반장(1명)

부 : 인근 주민(2명)   ※가능한 의용소방대원 우선 지정

- 비상소화장치함 내 열쇠관리자 표시 : 상호명, 번지, 전화번호 등

- 열쇠관리자 비상연락망 확보(전․출입여부 확인) 및 관리기록 유지

- 열쇠관리자 변경 시 휴대정보시스템에 입력 철저

다. 비상소화장치 점검 ․ 정비

- 비소함 부착물 훼손 여부 확인 및 조치 (서울시의회 시정 ․ 처리요구 사항)

☞ 특히, 비소함 사용설명서 및 활용소화전 위치도 중점 추진

- 함 파손 및 적재비품 손․망실 등 활용가능 여부

※ 특히 열쇠에 녹 발생 및 함에 광고물 부착여부 확인후 제거 조치

- 비상소화장치 일체형은 소방호스 연결 및 즉시 활용가능 여부

1) 5본, 3본은 접은 수관으로 적재

2) 2본은 1본씩 접은 수관 또는 두겹말이로 적재

- 비상소화장치 호스릴 교체 대상 확인 점검 철저

- 휴대정보시스템상 비상소화장치 관리사항 입력철저

☞ 설치지역, (내 ․ 외부)사진, 위치도, (내 ․ 외부 활용)소화전 번호, 열쇠보관자 등

- 함 주변 불법주차 및 쓰레기 등 방치여부(함내 청소․비품정리)

- 주택재개발 등 공사지역 비상소화장치 현황 관리 철저

라. 자위소방대 편성 정비

- 비상소화장치별 20명 내외로 편성하되 같은 지역 내 2개소 이상일 경우               활용거리를 감안하여 인접 비상소화장치와 같이 편성도 가능

- 지역 내 거주하는 자영업자로서 유사시 신속출동 가능한 자

- 가급적 의용소방대원을 구심점으로 구성(자위소방대장 등 지정)

- 의용소방대원이 없는 경우는 통·반장을 자위소방대장으로 지정

421

행정사항

가. 각 119안전센터장은 훈련실시 전 비상소화장치 적재비품 정리, 열쇠함

아크릴판 부착, 불법스티커 제거 및 주변  정리 등 일제정비 실시,

나. 결과보고는 붙임서식에 의거하여 2014. 5. 29(목)한 보고

붙임  2. 비상소화장치 호스릴 교체 현황 1부.

3. 2014년 상반기 비상소화장치 훈련 결과(보고서식) 1부.

4. 2014년 상반기 자위소방대 정비(보고서식) 1부.

5. 비상소화장치 일제점검 결과(보고서식) 1부.

6. 비상소화장치 현황조사 결과(보고서식) 1부.

7. 5월중 소방용수시설 조사일정 1부.  끝.