2014년 상반기 산불 진화훈련 계획

강 동 소 방 서

(현장지휘대)

2014년 상반기 산불 진화훈련 계획

우리서 관내에 접한 산림에서의 크고 작은 산불발생에 대비하여

유사시 신속한 현장대응과 지자체와의 상호공조로 진화능력을 배양함

으로서 소중한 산림자원 피해방지에 총력을 기울이고자 함

Ⅰ		훈련근거

가. 2014년도 소방재난업무가이드 재난대응행정 편 - 산불예방 및 진화대책

나. 재난대응과-2431(2014.1.28)호 ″2014 봄철 산불예방 및 진압대책 시달″

다. 현장지휘대-2425(2014.3.18)호 ″2014년 봄철 산불예방 및 진압대책 추진계획 시달″

Ⅱ		세부사항

가. 일    시 : 2014.4.18(금) 14:00~15:00

나. 장    소 : 일자산(도시농업공원 앞)

- 훈련구간 : 일자산 제1체육관 ~ 일자산 정상

(직선거리 약 530m 구간)

다. 동원인원 : 42명(소방 22, 의소대원 20)

라. 동원장비 및 준비물 : 차량 7대(소방 5, 구청 2)

동 원 차 량		준 비 물
소 방	구 청	성내	길동
순찰차, 성내펌프차 성내탱크, 길동펌프 구조버스	차량 2대	- 65mm 수관 10본 - 40mm 수관 5본	- 65mm 수관 10본 - 40mm 수관 5본

마. 방    법 : 화재진화용 장비운반 및 소방펌프차를 활용한 방수압 실

측을 통한 효율적인 산불진화 방안 마련

바. 훈련중점 사항

○ 일반소방펌프차량과 일반수관의 적응성 확인

- 훈련구간(약 530m) 수관전개(연결) 도착시간 측정

- 산불진화에 필요한 자료확보 (수관 필요수량 및 펌프토출량 파악)

○ 화재초기 대응능력 점검 및 매뉴얼 적용성 검토

○ 산불진화시 지자체에서의 효율적인 방안 모색

- 각종 진화장비․기구 및 자원의 효율적인 협력

- 산불진화시 진압장비의 성능 개선사항 파악

- 화재현장까지의 급수유지 방안을 단․중․장기적 검토

○ 현장에서의 상호 통신에 관한 사항

- 지휘통제부와 각 진화부서 상호 비상연락 체계 점검

Ⅲ		행정사항

가. 훈련참여 부서장은 산불진압훈련에 필요한 수관 및 산불진화장비 등      준비에 철저를 기하여 훈련 차질 없도록 조치 하시고,

나. 관할센터장은 사전 현지답사 등을 통하여 신속한 수관연장 방법 및       수관 필요수량을 파악하여 훈련지휘관의 상황부여에 적절히 대응 할 수    있도록 준비에 철저를 기하시기 바랍니다.

붙  임  1. 산불 진화훈련 진행순서 1부.

2. 산불 진화훈련 장소 사진 1부.

훈 련 진 행 순 서

단계별	시간	내 용	비 고
훈련 집합	13:50~	훈련집합( 일자산 제1체육관 입구)	훈련대원, 구청직원
[1단계] 수관연장	14:00~	훈련대원 집합 및 보고(성내센터장 ⇒ 대응총괄팀장)
		훈련실시(대응총괄팀장 ⇒ 지휘차 방송)	방송진행
		지휘관의 상황부여에 따른 수관 연장 (65mm 20본, 40mm 10본)	성내, 길동 구조대, 구청
		무선통신 체계 점검 - 각대 화점 도착보고( 각대지휘관 ⇒ 대응총괄팀장)
[2단계] 방수		방수(길동대)	길동대
		급수(성내탱크차 ⇒ 길동펌프차)	성내대
		방수압 측정(피토게이지 활용)	길동대
[3단계] 철수 및 집합보고		수관철수(수관연장 역순)	훈련대원 및 구청직원 전원
		훈련 종료 보고(성내센터장 ⇒ 대응총괄팀장)

산불 진화훈련 장소(위치도)

대원집합 및 소방차량부서 위치( 일자산 제1체육관 앞 )

일자산 산불진압 작전도

현장지휘소<일자산해맞이공원>

일반현황 (주요지형)	가상 화재 현장	□강동구 둔촌동 산144번지 일대
	차량 진입	① 일자산제1체육관 진입로 (일자산제1체육관 옆길→화재현장, 530m) ② 일자산해맞이공원 진입로( 잔디광장으로 진입→화재현장, 310m)
	특징	□대로변에 차량부서 후 수관연장 화재진압
	소방 용수	□304호(둔촌동 611-1) 일자산제1체육관 진입로에서 284m □305호(둔촌동 611-8) 일자산해맞이공원 진입로에서 370m

건물현황 (1개소)	일자산해맞이공원	둔촌동 산140 / 23,524㎡	480-1396	진입로
	일자산제1체육관	둔촌동 산140 / 1,462㎡	472-0391	현장지휘소 설치(주차장)

진압작전 계 획	□ 1착대 - 길동대(1.6km)는 일자산제1체육관 우측 진입로에 부서 45㎜ 20본 전개 □ 2착대 - 성내대(2.3km)는 해맞이공원 잔디광장 입구에 부서 45㎜ 15본 전개 □ 유관기관 및 의소대원은 수관 등 장비운반 최우선 투입 - 자치구 : 강동구청은 가용자원 현장지휘소로 집결 후 현장투입 및 소방대 지원 - 경 찰 : 강동경찰서는 소방차 진입로 주변 통제 및 진화자원 지원 - 산림청 : 산림항공본부 헬기지원 출동 및 합동진화