2014년 상반기 자체 소방장비 확인점검 결과

기동장비의 철저한 점검 ․ 정비와 진압 ․ 구조장비의 조작능력을 지속적

으로 숙달 배양함으로서 출동태세에 만전을 기하고자 자체 소방장비

확인 점검을 실시함.

Ⅰ

추진 내용

가. 점검기간 : 2014. 3. 25 ~ 3. 26 (2일간)

나. 점검대상 : 각 119안전센터, 구조대 보유 소방장비

다. 점 검 반 : 장비회계팀장 외 7명

라. 점검내용

○ 소방장비의 효율적 관리 및 운용상태

○ 소방장비의 제원 및 사용요령 등

마. 확인점검 일정 및 부서

일 자	3. 25(화)	3. 25(수)	비 고
대 상	동작, 구조대	노량진, 상도, 백운

Ⅱ

점 검 결 과

○ 소방장비 확인점검 결과

부 서	장비명	지 적 사 항	조치사항	비고
동 작	굴절차	○ 와이퍼 불량(22인치)	와이퍼 교체	현지시정
	견인차	○ 상단(좌측) 점멸등 캡 마모	교체요함
	탱크차	○ 예비 타이어 공기압 부족	공기압 보충	현지시정
	고가차	○ 보조엔진펌프 유압누유	볼트조정	현지시정
노량진	펌프차	○ 방향 지시등 미 점등	전구교체	현지시정
	탱크차	○ 진공오일 부족	오일 보충	현지시정
상 도	펌프차	○ 안개등 미 점등	전구교체	현지시정
	공기호흡기용기	○ 관리스티커 부착 누락	관리스티커 부착	현지시정
	체인톱	○ 점화플러그 불량	교체	현지시정
백 운
	펌프차	○ 유압오일 부족	유압오일 보충	현지시정
	탱크차	○ 방향 지시등 미 점등	전구교체	현지시정
	동력절단기	○ 절단 날 유격과다	유격조정	현지시정
검사지도팀	행정차3호	○ 워셔액 부족	워셔액 보충	현지시정
현장지휘대	지휘차	○ 와이퍼 불량	와이퍼 교체	현지시정

Ⅲ

결과 및 조치

가. 현지시정 사항에 대해서는 각 부서 담당자는 관심을 가지고 확인점검            및 인수인계 등 철저를 기하기 바라며,

나. 조치 할 사항은 본서 이동정비반에 점검 의뢰 후 정비 사항에 대하여            소방행정과로 보고하여 주시기 바랍니다.