개발장비 설명서

장비명 : 야광방화문

개발자	소 속	서빙고119안전센터		계급․성명	지방소방장 민병진
	장비개발 관련 수상․특전 이력		특이사항 없음
내 역	제작일시			제작비	1500 천원
제 원	○ 일반 방화문에 표시 ○ 방화문 둘레에 50mm정도의 야광태와 방화문을 표시하는 그림부착
사용법 및 조작법	○ 일반 방화문 사용법과 동일
개 선 효 과	○ 세월호 참사에 더불어 안전의식이 고취된 현실. ○ 화재발생시 연기 등으로 비상구 표시등으로는 방화(비상)문을 찾기가 어렵고 표시등이 고장 시에는 더욱 더 대피가 어렵다. ○ 야광물질은 평상(낮)시에 눈에 잘 띠지 않아 방화문에 표시가 부담스럽지 않고 낮에도 화재 시에는 연기로 인해 분간이 어려울 때 쉽게 방화(비상) 문을 찾을 수 있어 인명피해 예방에 도움을 준다.