2014년 숙련도시험 실시계획

아리수정수센터 수질측정 담당직원을 대상으로 분석 능력을 향상시키고, 분석결과에 대한 정확성 및 신뢰성 확보

□ 이화학 및 맛,냄새 분야 숙련도 평가

○ 추진근거

- 측정분석 정도관리 추진일정 통보 : 수질 67730-426호(‘97.04.01)

- 맛․냄새물질 수질검사 신뢰도 향상방안 검토결과 통보 : 수질과-421호(‘12. 1. 25)

○ 대  상 : 6개 아리수 정수센터 분석담당자

○ 주  기 : 분기 1회(2, 5, 8, 11월)

○ 항   목  : 5항목〔TOC,  NH3-N,  NO3--N,  맛 ․ 냄새물질(2-MIB, Geosmin)〕

분기별	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
항 목	TOC	NH3-N, 2-MIB, Geosmin	NO3--N	2-MIIB, Geosmin

- 아리수정수센터의 수질검사항목 중에서 중요성이 크고, 표준물질 조제 가능한

항목 중 선정

- 미량물질인 맛․냄새물질(2-MIB, Geosmin)의 정도관리를 위해 숙련도 평가

강화 : 2회/년

○ 분석방법 : 수질오염 및 먹는물 공정시험법, Standard method,

환경부 먹는물  수질감시항목 운영지침에 의거 시험

○ 숙련도시험 진행방법

분기별 계획수립 및 통보	⇒	숙련도시험 표준물질 제조	⇒	소집교육 및 시료배부	⇒	시료 분석 및 결과접수	⇒	평 가 및 결과보고

○ 평가방법 및 기준

- 분석결과를 오차율에 따라 4단계(매우만족, 만족, 보통, 미흡)로 평가

구 분	적 합			부적합
	매우만족	만족	보통	미흡
TOC, 2-MIB, Geosmin	5% 이하	15% 이하	30% 이하	30% 초과
NH3-N, NO3--N	3% 이하	10% 이하	20% 이하	20% 초과

- 숙련도시험 평가결과 ‘부적합’ 시 교육실시 후 재평가

□ 행정사항

○ 분기별 숙련도 평가 세부계획 수립 후 아리수정수센터에 송부

○ 숙련도 평가결과는 본부 및 사업소에 송부. 끝.