서울시민방위교육장 시설물 안전점검

구 분	점검내용	점검결과
◦ 건축 ․ 토목시설	◦ 건물 내․외벽체 내장 들뜸 부위 및 균열상태
	◦ 지붕, 지붕캐노피 벽체 누수 및 안전 상태
	◦ 옥상바닥 균열 및 배수구 상태
	◦ 건축물 철근노출 및 부식 여부
	◦ 타워구조물 안전상태 ◦ 제1,2실습실내 설치시설물 안전상태
	◦ 휀스 및 지반상태
	◦ 통로캐노피 및 지반상태 ◦ 교통안전실습장 캐노피 및 지반상태
	◦ 교육장내 주차장 바닥 균열 및 노면 지반상태
◦ 특이사항

□ 건축물 점검표

2014. 11.

점검자 :

서울시민방위교육장 시설물 안전점검

대 상	점검내용	점검결과
◦ 수배전 설비	◦ 특고압 설비 - 인입선로상태 및 맨홀 상태 - AISS 및 피뢰기 상태 - MOF 및 모선 및 터미널접속 상태 - 전력휴즈 열접촉기 위험표지부착 상태
	◦ 변압기 - 변압기외관상태 및 청결상태 - 이상진동 및 소음상태 - 접지선 조임상태 - 변압기 온도 및 냉각장치(FAN)가동상태
	◦ 배전반 - ACB차단기 및 조작판넬 상태 - 터치스크린 및 전력계측제어기 상태 - 전력용 콘덴서 상태 - 열접촉기 및 누전경보기 상태 - 수배전반 각종스위치의 원격조작상태 - 모선 및 접속부 과열 변색상태 - 판넬 냉각장치(FAN) 가동상태
	◦ 교육장 건물내 분전함 및 조명설비 - 각 실마다 분전함 상태 및 조명상태 - 각종스위치 및 콘센트 작동상태 - 로비 및 외등 등기구 유지상태 - 교육장내 전기선로 상태
◦ 특이사항

□ 전기설비 점검표

※교육장 전기용량(수전전압(22.900V) 변압기용량(350KVA)

2014. 11.

점검자 :

서울시민방위교육장 시설물 안전점검

대 상	점검내용	점검결과
◦ 가스 ․ 기계시설	◦ 매점 가스(LPG)용기 관리상태 및 가연성 물질 방치상태
	◦ 매점 가스차단기 작동상태 ◦ 매점 가스배관 관리상태
	◦ 제2실습실 휴대부탄 관리상태 ◦ 직원휴게실 가스(LPG) 관리상태
	◦ 경비실내 보일러(등유) 관리상태
◦ 특이사항

□  가스 ․ 기계시설 점검표

2014. 11.

점검자:

서울시민방위교육장 시설물 안전점검

□  소방설비 점검표

대 상	점검내용	점검결과
◦ 소방설비	◦ 소화설비 - 소화기구 : 수동식소화기 간이소화용구 - 옥내소화전설비
	◦ 경보설비 - 자동화재탐지설비
	◦ 피난설비 - 유도등 : 피난구유도등
	◦ 소화활동설비 - 연결송수관설비
◦ 특이사항

2014. 11.

점검자: