실험실 환경정비 및 안전관리를 위한 - 「소방과학연구센터 실험실 안전관리」계획

``

◈ 2014. 소방과학연구센터 공동연구 활용 및 실험연구기능 유지를    위한 실험실 제습․환기 및 시약 등 안전관리 추진계획임

Ⅰ		기 본 현 황

❍ 위  치 : 본관 지하 1층

❍ 면  적 : 117㎡(지하 32평)

❍ 현  황 : 가스트로마토그래피 등 실험장비 24종 16세트 9점 보유(붙임1 참고)

(96년 12종, 99년 3종, 01년 1종, 03년 및 05년 각 1종, 10년 6종 구매)

❍ 비  고 : 위험물 1~6류 257점 보유(붙임2 참고)

(96년 구매 위험물 1~6류 257점, 위험물 성상판정 등 실험용)

Ⅱ		관 리 사 항

□ 소방과학연구센터 실험실 및 장비 활용

❍ 실험장비 노후, 정도관리(결과활용불가)부재 > 공동(실험)연구 전환

(구 소방과학연구실(조례1987호)설치 시 계획인 위험물성상판정

실험 등 수요부재 및 환경변화와 실험장비 노후로 현재 활용성 낮음)

☆ 기존 서울, 강원, 부경대 등 국립대학 소재 연구실과 공동실험 추진함 (붙임3 참고)

❍ 작업환경측정장비 6종 서울대학교 산업보건학교실 등과 공동연구활용

☆ 공동(실험)연구 추진 시료 전 단계 보관 및 준비목적으로 실험실활용

□ 시약 안전관리

❍ 96년 구매 시약 보존용기 노후, 활용성 없어 안전상 폐기

실험실 위치에 따른 제습 및 오염 관리

❍ 장마 등 호우로 인한 지하실험실 습기 등 오염

※ 2014년 3월 환경정비 시 오염 1차 제거 및 월중 정기 제습실시

❍ 실험실 주기적 환기, 먼지제거 등 청결상태 유지 및 정리정돈

Ⅲ		향후 폐기계획

❍ 실험실 노후시약 폐기추진

- 비용산출 > 당해연도 추진 또는 15년도 예산반영 > 폐기

※ 서울대학교 환경안전원 계약 전문업체 문의 및 비용산출 추진.  끝.

【붙임 1】실험장비 보유현황

❍ 연소시험기․태그인화점시험기 등 24종 16세트 9점 보유

❍ 1996년 12종, 1999년 3종, 2001년 1종, 2003년 1종, 2005년 1종,

2010년 6종 구매

총 계	시험분석 장비 (10종 10세트)	화학분석 장비 (2종 2세트)	계측 기기류 (12종 4세트 9점)
24종 16세트 9점	RG-6039 연소시험기 RG-6035 압력용기시험기 RG-9000 발화점시험기 RG-1006N 낙구식시험기 ATG-5 태그인화점시험기('99) APM-6 펜스키마틴시험기('99) ABA-4 아벨인화점시험기('99) RGN-6095K 분진발화시험기 ES-OL 20 과부하단락시험기('01) 시료포집기('10)	GC-17A 가스크로마토그래피 DSC-50 시차주사열량계	전자천칭 01-6,100mg 전자천칭 0.01-42mg 가스탐지기 적외선온도계 자동피펫 5 표준수은기압계 압축공기분석기 2 ('03, '05) 표준건식보정기('10) 정밀소음('10) 주파수분석기('10) 열피로 측정기('10) 기초환경측정기('10)

※ 특정년도 표시 외 전체 1996년 본부로부터 관리전환

【붙임 2】실험실 위험물 시약 현황                    2014. 3. 19 기준

❍ 위험물 시약 7종 257점 보유 (96년 구매)

위험물			비고(수량)
유별	성질	품명
제1류	산화성고체	염소산염류 등	70
제2류	가연성고체	마그네슘 등	28
제3류	자연발화성물질 및 금수성물질	칼륨 등	20
제4류	인화성액체	제1석유류 등	57
제5류	자기반응성물질	유기과산화물 등	50
제6류	산화성액체	과염소산 등	14
기타 메틸알코올 및 금속분류			16

【붙임 3】공동연구 현황

❍ 서울대학교 보건대학원 등 국립대학 소속 연구기관과 공동연구 수행

구 분	협력기관	연 구 주 제
2013년 ~ 2012년	서울대학교	- 화재현장에서 소방공무원의 화학적 유해인자 노출평가
2011년 ~ 2010년	서울대학교	- 소방공무원의 물리적 노출(소음) 2차 측정연구 - 소방공무원의 휘발성 유기화합물 노출에 관한 연구
	강원대학교	- 건축 내 ․ 외장재 및 접착제에서의 화재발생 시 발생되는 가연물질의 연소형태 및 유해가스 측정 연구