2014년 여름철 공공기관 에너지절약 대책

□ 적정실내온도 준수

ㅇ (냉방온도 제한) 냉방설비 가동시 평균 28℃이상으로 실내온도 유지

- 예비력 500만kW 이상일 때 비전기식 냉방방식(GHP, 흡수식 냉동기, 축냉식, 지역냉방, 지열 등)의 경우 26℃이상으로 완화하여 적용

* ‘예비력 500만kW 미만’은 전력수급비상 ‘준비’단계임

- 예비력 500만kW 이상일 때 중앙집중식 냉방방식의 경우도 냉방설비 노후도, 냉방 불균일 등 기관별 특성을 고려하여 자체 에너지절약 추진위원회를 거쳐 탄력적으로 운영 가능(26℃ 이상)

< 기관별 특성 사례 > 전체 실내평균 온도는 28℃이나 저층부는 26～28℃이고 고층부는 30℃이상일 경우 평균 온도를 조정하여 고층부 온도를 낮출 수 있음

【 온도제한 예외 (에너지사용의 제한에 관한 공고 제4조) 】

다음 각 호의 시설은 자체 에너지절약추진위원회 결정에 따라 탄력적으로 온도를 유지할 수 있음(자체적으로 적정 실내 온도 결정하여 운영)

1. 학교, 도서관, 교정시설, 교육시설, 콜센터, 민원실 등 일정 공간에 다수가 이용하는 시설(단, 사무공간은 제외)

2. 의료기관, 노유자 시설 등과 같이 적정 온도 관리가 필요한 시설

3. 미술품 전시실, 전산실, 식품관리시설(구역) 등 특정온도 유지가 필요한 시설

4. 공항, 철도·지하철 역사, 버스터미널 등 대중교통시설

5. 시‧군‧구 폭염 담당부서에서 지정한 무더위 쉼터

6. 그 밖에 산업통상자원부장관이 인정하는 시설

※ ‘기관별 특성이 있는 시설’은 제6호에 해당하는 시설로 인정

※ 온도제한 예외기관이라 하더라도 긴팔 옷 입고 냉방, 문열고 냉방 등 과냉방하거나 에너지를 낭비하는 사례는 지양

□ 조명 및 전기기기 사용 제한

ㅇ (조명사용 제한) 창측 조명 소등, 복도 조명 50% 이상 소등

* 사무실 조명은 절전통보시스템의 통보에 따라 전력수급 주의단계에서 50% 이상 소등, 경계단계에서 완전소등

ㅇ (피크시간대 전기사용 자제) 14~17시에는 불요불급한 전기 사용을 자제하고 꼭 필요한 전기기기는 피크시간을 최대한 피해 사용

* 예를들어, 냉방기 추가 작동이 필요한 회의실 사용(2시간 소요시)은 오전 시간대(9～12시)나 피크 시간대를 최대한 피해(13～15시 혹은 16～18시) 사용

□ 전력수급 위기단계별 조치 사항 이행

ㅇ 기 구축된 절전통보시스템(에너지관리공단 운영)을 통해 메시지가 통보되면 즉시 산하․소속 기관에 전달하고 이행사항 조치

산업부	⇨	에너지 관리공단	⇨	관리 공공기관* (1,000여개)	⇨	소속·산하기관 (1.9만개)	⇨	이행사항 조치

* 관리 공공기관 : ‘공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정’(산업부 고시) 제21조제1항의 관리 감독기관(1,000여개)

* 제외기관 및 시설 : 공항, 군사시설, 대중교통시설, 데이터센터, 사회복지시설, 의료기관, 전기·가스·열에너지공급시설, 초・중・고등학교, 터널, 항만 하역시설, 기타 국민의 생명․안전유지 관련기관, 그 밖에 산업통상자원부장관이 인정하는 시설

ㅇ 단계별 조치 사항

경보 수준	조치 사항
준비단계 (예비력 500만kW 미만)	․냉방온도 28℃이상으로 조정 (단, ‘온도제한 예외’ 제1호~제5호에 해당되는 시설은 제외)
관심단계 (예비력 400만kW 미만)	․불요불급한 전기사용 중지 ․냉방기, 조명, 승강기 사용 자제
주의단계 (예비력 300만kW 미만)	․냉방기 사용 중지, 사무실 조명 50%이상 소등 ․업무와 무관한 전기기기(냉온수기 등) 전원 차단 및 사용하지 않는 사무기기 플러그 뽑아 대기전력 차단
경계단계 (예비력 200만kW 미만)	․필수기기를 제외한 모든 사무기기 전원 차단 ․실내 조명 완전 소등 ․승강기 사용 중지
심각단계 (예비력 100만kW 미만)	․정전 대비

* 실시간 전력수급 현황, 전력수급 비상 단계 등은 에너지절약 홈페이지(www.powersave.or.kr)나 스마트폰 ‘에너지절전’ 앱을 참고

□ 자율복장 착용 권장

ㅇ 양복 등의 정형화된 근무복 보다 간소하고 단정한 복장 착용 권장

□ 국민 불편 배려

ㅇ 학교, 도서관, 대중교통시설, 문화․체육시설 등 다수의 학생, 시민이 이용하는 시설과 폭염 취약층을 위한 무더위 쉼터는 자체적으로 적정 냉방온도를 정하여 운영

ㅇ 지하철 에스컬레이터, 장애인 엘리베이터 등은 시민 불편을 최소화할 수 있도록 운영

□ 기타

ㅇ 산하․소속 기관에 대한 실내온도 준수 여부, 절전통보시스템 전달 체계와 이에 따른 이행조치사항 준비 등 자체 점검

ㅇ PC가 사용되지 않는 시간에 자동으로 전력을 절약하는 PC절전 소프트웨어 의무 설치

* ‘공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정’ 제13조(대기전력저감) 제3항

ㅇ 기관별 특성에 맞는 에너지절약 대책을 추가적으로 마련하여 추진