【별지 제1호 서식】<개정 2013.6.25>

연구신청서

연구 과제명	국 문 : 슬러지 탈수약품비 저감 및 슬러지 함수율 개선 연구
	영 문 : A Study of improvement on sludge dehydrated ratio and reduction on sludge dehydrated chemical cost
연구 책임자1	소 속	기술개발부 하수처리과				직명	지방환경연구사
	성 명	한금석
연구 책임자2	소 속					직명
	성 명
연구 참여자	연구원				4명	공동 연구원	1명
연구비	1차 년도		2차 년도	3차 년도	합계	연구 기간	2년 ( 2014년 ~ 2015년)
	0천원		0천원	천원	10천원
연구 업무 규정 제4조의 규정에 의거 연구 신청서를 제출합니다. 2014년 1월 일 연구책임자 1 한금석 붙임 : 연구계획서 1부 서울특별시 상수도연구원장 귀하

【별지 제1호 서식】<개정 2013.6.25>

연구계획서

1. 연구목적 및 필요성

○ 국내 향후 슬러지 톤당 처리비용이 20만원 이상 상승할 것으로 보이며, 슬러지 탈수를 위한 최적 응집제 선정 및 주입 방안을 강구하여 슬러지 발생량 감소 필요

○ 현재 슬러지 탈수약품 저감 및 함수율 개선을 위해 탈수약품 1종을 주입하고 있으나, 2종의 응집약품 주입방법을 강구하는 연구가 필요함

2. 국내외 연구사례

3. 연구기간

○ 2014.1~2015.12(2년)

4. 연구 참여자

- 연구책임자 : 한금석

- 참여연구원 : 김규하, 장신요, 안봉삼

- 공도연구원: 공동연구 가능 물재생센터 직원 1명

5. 연구내용 및 방법

○ 연구내용

- 물재생센터 탈수약품 주입방안 개선 연구

- 센터별 적정한 탈수약품 선정 방법 개선 연구

○ 세부 연구방법

- 유기응집제 단독 및 2종을 선택하여 약품 주입방법에 따른 효과 분석

· 유기응집제 슬러지 탈수성 실험 및 주입방안 강구

· 슬러지 성상(TS, VS)에 따른 응집제 약품 주입율 평가 실험

- 물재생센터 현장 슬러지 약품 주입 적용 실험

·실험을 통한 최적 약품 주입방안 현장 적용 평가

· 실험 흐름도

Lab 실험		현장 실험		종합 평가
▷응집제 단독, 2중 주입 실험 - 1개 센터 선정 및 공동 연구 수행 ▷슬러지 성상 및 주입율 분석		▷ 주입방법에 따른 현장 실험 -1개 센터 선정 및 공동수행 ▷슬러지 성상 및 주입율 분석		▷주입방법에 따른 경제성 분석 ▷효과적인 주입방법 센터 제안

○ 세부추진일정

- 1차 년도

월별 내용	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
문헌조사
현장 조사 및 센터 공동 연구 수행 조사
슬러지 성상분석(TS,VS)
Lab 실험 (단독 및 2종 주입방법)
발표	착수 보고					1차 자문						2차 자문

○ 2차 년도

월별 내용	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1차년도 결과 보고
공동 연구 추진 현장 탈수기동 셋팅
슬러지 성상분석(TS,VS)
현장 실험 및 분석
경재성 분석
보고서작성
연구결과 발표						3차 자문					4차 자문	성과 발표

6. 기대효과 및 활용방안

○ 응집약품 최적 주입에 따른 약품 저감

○ 슬러지 함수율 개선 및 발생량 감소

7. 소요예산

○ 연도별 소요예산 : 비예산

【별지 제1호 서식】<개정 2013.6.25>

연구신청서

연구 과제명	국 문 : 슬러지 전처리 공정에 따른 혐기성 소화 효율 평가
	영 문 : A estimation of anaerobic digestion efficient by sludge pre-treatment
연구 책임자1	소 속	기술개발부 하수처리과					직명	지방환경연구사
	성 명	한금석
연구 책임자2	소 속						직명
	성 명
연구 참여자	연구원				4명		공동 연구원	5명
연구비	1차 년도		2차 년도	3차 년도		합계	연구 기간	2년 ( 2014년 ~ 2015년)
	천원		100,000천원	천원		100,000천원
연구 업무 규정 제4조의 규정에 의거 연구 신청서를 제출합니다. 2014년 1월 일 연구책임자 1 한금석 붙임 : 연구계획서 1부 서울특별시 상수도연구원장 귀하

【별지 제1호 서식】<개정 2013.6.25>

연구계획서

1. 연구목적 및 필요성

○ 2012년 1월 1일부터 하수슬러지 해양 투기 금지됨에 따라 육상처리가 불가피하여, 기존 혐기성 소화조 운영효율 향상 위해 전처리시설을 우리시에서 도입하고 있으나. 정확한 경제성 분석이 미흡함

○ 물재생센터의 소화가스 증산 및 슬러지케익 저감을 기대하며 일부 소화조에 설치 운영중인 소화조 전처리시설의 설치효과를 검증하여 앞으로 동 사업의 내실화 도모

구분	난지	탄천	중랑	서남
설치시기	2010~2013	2013	2014 예정	2015 예정
설치수량(set)	7	1	1	1

2. 국내외 연구사례

3. 연구기간

○ 2014.1~2015.12(2년)

4. 연구 참여자

- 연구책임자 : 한금석

- 참여연구원 : 김규하, 장신요, 안봉삼

- 공동연구원 : 물재생시설과 및 물재생센터 담당자 1명

5. 연구내용 및 방법

○ 연구내용

- 우리시 물재생센터에 도입된 슬러지 전처리 공정 효율 검증 연구

- 슬러지 전처리 공정별 혐기성 소화효율 평가 연구

- 적절한 전처리 공정 및 혐기성 소화 효율 개선 방안 연구

○ 세부 연구방법

- 우리시 도입된 슬러지 전처리 공정에 따른 혐기성 소화 효율 분석

·슬러지 전처리 공정 특성 및 우리시 전처리 공정 운영 현황 조사

·센터별 전처리 도입에 따른 소화가스 증산 및 슬러지 감량화, 잉여가스 처리량 등 분석

- 슬러지 전처리 공정에 의한 혐기성 소화 실험

·센터별 전처리공정 도입에 따른 혐기성 소화 효율 평가 검증 실험(실험군, 대조군 비교 실험)

- 전처리 공정 도입에 따른 경제성 분석

·전처리 공정 도입에 따른 투자비, 회수율, 소화 효율 향상 등 분석

○ 실험 흐름도

현장 조사		현장 혐기성 소화 실험		종합 평가
▷4개 센터 혐기성소화 운영 현황 - 소화조 운영 실태 조사 및 분석 ▷우리시 슬러지 전처리 도입 및 운영 현황 분석		▷ 전처리에 따른 혐기성 소화 실험 - 기존 전처리 공정도입 전후 비교 평가 ▷혐기성 소화 효율 평가 검증		▷전처리공정에 따른 경제성 분석 ▷효과적인 전처리 방안 제안

○ 세부추진일정

- 1차 년도

월별 내용	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
문헌조사
슬러지 전처리 도입 현황 조사
현장 혐기성 소화 운영 조사
소화가스 발생량 및 현장 자료 정리
발표	착수 보고					1차 자문						2차 자문

○ 2차 년도

월별 내용	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1차년도 결과 보고
혐기성 소화 실험 장치 설계 및 설치
슬러지 성상분석(TS,VS)
현장 실험 및 분석
경재성 분석
보고서작성
연구결과 발표						3차 자문					4차 자문	성과 발표

6. 기대효과 및 활용방안

○ 물재생센터 소화가스 증산 및 슬러지케익 감량대책 반영

○ 소화가스 증산량 예측 및 신규수요(도시가스공급, 열병합발전 등) 창출

7. 소요예산

○ 연도별 소요예산(안)

- 2014년 : 비예산

- 2015년 : 1억원(본청 도시안전실 물재생시설과 별도 지원 예정)