- 2014년 토양환경보존과 친환경농업 활성화를 위한 -

종합검정실 운영 기본계획

	< 목 적 >
◦ 농토의 각종 양분 과부족과 불균형 해결을 위해 토양의 정밀검정과 농작물 병해충의 신속․정확한 진단 처방으로 농업 생산성 향상 및 농가소득 증대 ◦ 환경녹지 토양의 과학적인 토양분석을 통해 효과적인 관리체계 구축과 토양환경 유지·보전을 위한 실천기반 조성

1		사업개요

운영규모 : 1개소 90㎡

사 업 량 : 2,000점(토양검정 1,000점, 농약잔류속성검사 등 1,000점)

운영기간 : 2014. 1. 1 ~ 2014. 12. 31(매년 계속사업)

사업예산

예산과목	세부사업명	예산액(천원)	세부사항
합 계		16,000
기간제근로자등 보수	실험보조 인부임 지급	9,000	실험보조인부(공무직) 2명
사무관리비	검정실 운영비	5,000	소모품구매, 폐기물 처리 등
재료비	실험분석용 재료 구입	2,000	실험용액, 분석용시약 등

◦ 국비재배정예산(예정)	:   266천원 (쌀소득등보전직불제 토양검정사업)

※ 국비재배정예산은 농촌진흥청 정책에 따라 변경될 수 있습니다.

주요실험장비 : 실체현미경, 분광광도계, 원소 분석기 등

◦ 세부장비목록 : 붙임 1. 참조

추진방향

◦ 도시근교 소득작목 재배지 토양 및 친환경 주말농장, 친환경농업 시범지역 등 정밀토양 검정 및 개선 방안 강구

◦ 환경녹지 수목식재 사업 시행청의 의뢰를 받아 정밀검정 및 처방

◦ 토양개량제 공급 대상지역, 쌀 소득보전직접직불제 신청농가에서 의뢰되는 토양 및 식물체 검정 및 통보

◦ 서울시 맞춤형비료의 적합성검증검사를 통한 화학비료 및 생산비 절감

◦ 도시민 및 가정원예 식물 병해충 진단 및 처방

2		세부추진계획

실험 및 분석목표

토양검정 정밀분석 및 시비처방	:	1,000점

◦ 환경녹지 토양정밀검정(시책사업)	:	300점

◦ 일반농경지 토양정밀 기본검정	:	300점

- 일반농경지 및 주요작물 토양검정 및 직불제 등 토양검정

◦ 공동체텃밭 등 토양검정	:	400점

농산물 농약잔류 속성검사	:	400점

병해충 정밀진단 및 식물체 성분분석	:	600점

◦ 병해충 정밀진단 및 식물체 분석, 꽃가루발아검정, 유해물질 분석 등

사업추진 순기표

토양검정 정밀분석	:	1,000점

세 부 내 용	추 진 시 기 (월)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
◦ 토양의뢰접수 및 분석
◦ 시비처방서 발급

잔류농약속성검사, 병해충정밀진단 및 기타분석	:	1,000점

세 부 내 용	추 진 시 기 (월)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
◦ 의뢰접수 및 분석
◦ 결과송부 및 전산입력

검정대상

◦ 25개 구청 환경녹지 수목식재 사업지구 및 관리지역

◦ 친환경농업 활성화 지원사업 및 각종 시범사업 대상지역

◦ 친환경주말농장 등 도시민대상 텃밭농장

◦ 토양개량제 및 맞춤형비료 보급 대상지역

◦ 쌀 소득보전직접지불제 신청지역

◦ 서울에서 영농에 종사하는 농업인이 의뢰한 토양 및 식물체

◦ 서울에 주소를 둔 도시민의 작물재배용 토양 및 식물체

3		실험 및 운영

검정항목

◦ 토양 정밀검정

- 밭토양 : 산도(pH), 유기물, 인산(P), 치환성양이온(Ca, Mg, K, Na), 염기성치환용량(CEC), 전기전도도(EC), 석회요구량

- 논토양 : 산도(pH), 유기물, 인산(P),  규산(Si), 치환성양이온(Ca, Mg, K, Na), 염기성치환용량(CEC), 전기전도도(EC)

◦ 엽채류 농약잔류 속성검사

- 농약잔류검사 : 2항목 (카바메이트계 농약, 유기인계 농약)

- 잔류농약 저해율 기준

․ 저해율 30~49% : 잔류농약이 허용기준치 이하이나, 유기농산물은 출하시 재검사 필요

․ 저해율 50~69% : 잔류농약이 허용기준치 이상으로, 출하연기 및 물살포 등 가능한 조치 이후 재검사 필요

◦ 기타 검사

- 식물체 성분 검사 : 전질소(N)

- 중금속 검사 : 6항목(납, 수은, 구리, 카드뮴, 6가크롬, 비소)

- 수질 검사 : 5항목(산도(pH), 총질소(T-N), 총인산(T-P), 염소이온, 용존산소량)

◦ 병해충정밀 진단 : 진균류, 선충 등 현미경 정밀 검정

- 검정가능항목 : 진균류, 생리장해, 충해 등(세균, 바이러스는 추정검정)

토양검정절차 및 소요기간 : 7 ~ 13일

◦ 검정절차

토양시료 접수

토양건조

(논: 4~5일)

(밭: 3~4일)

시료조제 및 평량

(1~3일)

정밀검정

(1~3일)

※ 1일한도 20점

전산처리 및 시비처방서 작성

(2일)

4		기대효과

토양정밀검정 결과에 의한 시비처방으로 토양개량지도

토양검정의 지속적 추진 및 전산망을 이용한 토양관리 정보 제공

농작물 병해충의 신속․정확한 진단 및 지도를 통한 농업 생산성 향상

환경녹지토양의 과학적인 분석으로 체계적인 관리시스템 구축

붙임 1.

종합검정실 실험장비 보유 목록

주요장비 : 29종 35개

번호	품명	세부규격
1	pH측정기	pH측정기, 이스텍, 115PD
2	pH측정기	pH측정기, Hanna, IT/HI99121, 토양pH측정기
3	건조캐비닛또는오븐	건조기, 한백과학, HB-502L
4	경도측정기	침입도시험기, Daiki rika, JP/DIK-5553, 토양경도계
5	교반가열판	교반가열판, Barnstead thermolyne, US/SP72720, 60~1200rpm
6	교반가열판	교반가열판, 대산과기무역, Coriing PC-610
7	교반가열판	교반가열판, Barnstead thermolyne, US/SP73035, 60~1200rpm
8	분광광도계	자외-가시선분광광도계, Hach, US/DR-2010, 400-900 nm
9	분무기	동력분무기, 한국농기계, HK-110, 비자주식
10	분석저울	분석용전자저울, And weighing, JP/HR-200
11	산업용건조기	산업용건조기, 한백과학, HB-502M, 5∼250℃
12	실체현미경	실체현미경, Olympus optical, JP/SZX9
13	실체현미경	실체현미경, 썸텍, 실체현미경
14	실체현미경	실체현미경, Olympus optical, JP/BX41
15	실험실용히터	가열기, KJS 랩, 28-3HB-442, heating block
16	왕복식진탕기	왕복식진탕기, Cole-parmer, US/EW-51301-00, Slow-speed rocker
17	용존산소량측정기	용존산소측정기, YSI, US/YSI 5100, Dissolved Oxygen instrument
18	원소분석기	원소분석기, Fisons, US/EA 1108
19	원자흡광분석기	원자흡수분광광도계, Perkin-elmer, US/Aanalyst 300, AS90
20	자력교반기	자력교반기, Tops, MS-3060D
21	저온BOD배양기	저온배양기, CB-2, 주문제작저온배양기, BOD배양기
22	전도도측정기	전기전도도측정기, Toa, JP/CM-20S, 0∼9.99 s/m
23	전기전도도 측정기	Spectrum technologies, US/2265FS, 휴대용 토양EC 측정기
24	전원공급기유니트	전원공급기유니트, 인터엠, PB-9207A
25	제습기	제습기, Whirlpool, DG50G, 24L/24h
26	초순수제조장치	초순수제조기, 미래과학, RU890
27	초음파청소기기	초음파세척기, 화신테크, Power Sonic 520
28	킬달질소분해장치	킬달분해장치, Selecta, SP/PRO-NITRO Ⅱ
29	파스퇴르식트랜스퍼피펫	파스테르 또는 일반피펫, Biohit, FI/710040ET, 50~1200μL
30	피펫펌프	피펫펌프, Biohit, FI/Proline XL Pipetting AID, 0.1~25mL
31	항온수조	항온수조, 제이오텍, WB-10M, 13L
32	현미경용사진부착장치	현미경용사진기, 휴먼코퍼레이션, DV-1300, 130만화소
33	현미경용조명장치	현미경용조명장치, SWS-FO 100
34	회전식진탕기	회전식진탕기, 삼진, 주문제작, 회전식진탕기
35	회전식진탕기	회전식진탕기, 한백과학, HB-203S

붙임 2.

종합검정실 이용 및 운영에 관한 설문서

※조사방법 : 이용하는 시민(농업인 포함), 서울시 및 산하 사업소, 자치구 등 년중 조사

1. 귀하의 연령은?

가. 30세 이하         나. 31~40세         다. 41~50세

라. 51~60세           마. 61세 이상

2. 종합검정실을 알게 된 동기는?

가. 농업기술센터 교육을 통해           나. 인터넷, 신문 홍보를 통해서

다. 업무관련기관 또는 동료직원을 통해   라. 기타(                          )

3. 종합검정실 이용분야는?

가. 토양분석                         나. 식물병해충진단

다. 농약잔류속성검사                  라. 기타(                          )

4. 토양검정 의뢰 등 종합검정실 이용에 대한 만족도는?

가. 매우 만족           나. 만족           다. 보통           라. 불만족

5. 처방받은 비료관리처방서를 처방내용에 따라 활용하시겠습니까?

가. 활용한다.           나. 활용 안한다.       다. 생각해 보겠다

6. 종합검정실에 대한 기타 의견 및 건의사항