문서번호	역사문화재과-17872
결재일자	2014.8.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	문화재보존팀장	역사문화재과장

2014년 추석연휴 풍수해 대비

부동산문화재 안전점검 계획

2014.  8.

역사문화재과

2014년 추석연휴 풍수해 대비

부동산문화재 안전점검 계획

추석 연휴기간 태풍·강우 등 풍수해에 대비하여 안전점검을 실시하고, 하절기 집중호우 피해 조치현황을 점검하여 추가로 발생할 수 있는 자연재해 예방에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추진근거

□ 문화재보호법 제14조, 제44조 (화재 및 재난방지 등, 정기조사)

□ 2014년 추석 종합대책 수립계획 (기획담당관-9263, '14.8.10)

Ⅱ		문화재 현황

총계	국 가 (125건)							서 울 시 (157건)
	지정문화재						등록 문화재	지정문화재			문화재 자 료
	국보	보물	사적	명승	중요 민속 자료	천연 기념물		유형 문화재	기념물	민속 자료
282	1	8	52	2	2	8	52	77	37	30	13

Ⅲ		점검개요

□ 점검대상 : 부동산문화재 282개

□ 점검기간 : `14. 8. 22 ~ 9. 11

※ 추석종합대책 추진기간 : 2014. 9. 1(월) ~ 9. 11(목), 11일간

- 추석연휴 : 2014. 9. 6(토) ~ 9. 10(수) , 5일간 【추석 : 9.8(월)】

- 「추석 종합상황실」운영 : 2014. 9. 5(금) 18:00 ~ 9. 11(목) 09:00(7일간)

□ 점검대상 : 부동산문화재 282개(붙임3)

(국가지정·등록 125, 시지정 157)

※ 서울시관리 : 19개소, 자치구관리 : 263개소

□ 점검반 편성

○ 서울시 점검대상 : 해당문화재 관리부서 자체점검

○ 자치구 점검대상 : 해당자치구에서 자체점검반 편성하여 점검

□ 주요 점검내용 (붙임1)

○ 문화재 주요부분 안전점검

○ 문화재 공사 현장(공사중지 현장포함) 재해예방 안전점검

○ 문화재 주변 배수로 정비상태 및 지반의 안전상태

○ 풍수해 대비 사전준비사항

○ 소화설비(소화전, 소화기 등) 관리상태 점검

○ 전기설비(누전차단기, 전선 등) 관리상태 점검

□ 점검방법 : 점검대상 문화재 관리기관(시, 자치구, 사업소 등)이 점검                    하되 필요시 소방재난본부, 전기안전공사 합동으로 세부                      안전점검 실시

□ 점검결과 조치

○ 경미한 사항

- 현장 즉시 시정조치 및 소유자(관리자)에게 통보

○ 보수대상

- 시지정문화재 : 시 역사문화재과에 보수사업비 신청

- 국가지정문화재 : 문화재청에 보수사업비 신청

○ 문화재보수 공사장

- 시공자에게 즉시 시정·정비 조치

※ 공사완료 후 하자보수 기간 내일 경우 시공자에게 보수 지시

○ 위법사항 발견시 : 관련법규에 따라 자체 위법조치 및 행정처분

※ 문화재보호법 제42조(행정명령), 제40조(신고사항) 등

Ⅳ		행정사항

□ 해당 자치구 에서는 자체계획 수립․시행하고 (붙임2)서식에 따라 점검결과를             `14.9.15(월)까지 제출(※이상 없음 및 해당사항이 없는 자치구도 필수 제출)

붙임: 1. 문화재 세부 점검 사항 1부.

2. 안전점검 결과 1부.

3. 문화재 점검대상 1부.  끝.

붙임1	추석절대비 문화재 분야별 안전점검 세부사항

번호	점 검 항 목	확 인 내 용	비 고
1	문화재 주변 기타 시설물	․배수로, 암거 등 배수시설 파손 및 퇴적물 여부 ․담장, 석축, 축대, 산비탈면, 절개지 등의 갈라짐, 붕괴 및 토사유실 우려 여부 ․산사태우려지역 여부, 침수우려 진입도로 대비책 강구 ․산지, 하천 내 부유목 및 토석류 적재 여부 ․야외시설물(안내판, 의자, 파고라 등)의 훼손, 파손 여부 ․계단, 장애인 경사로 침하․융기 또는 훼손 여부 ․수목 넘어짐 또는 냉해로 인한 고사 여부 ․진입도로 갈라짐 또는 침하(침수) 및 유실 여부 ․주변임도 침하 및 유실 여부, 하천 범람, 제방 유실 여부 ․교량 침하(침수) 및 훼손 여부 ․축대, 옹벽, 담장, 석축 등 붕괴 및 토사유실 여부 확인 ․계단, 도로, 다리 등의 침하, 침수 등 훼손 여부 ․주요 건물 주변 노거수 도복, 가지 부러짐 위험 여부 등 ․기타사항
2	당해 문화재	․부재의 이격 및 기둥의 기울기/ 기단부의 균열, 이완 발생 여부 ․벽체의 배부름 및 누수, 마감 박리 여부 ․서까래 처짐·파손, 창호 탈락 및 파손 여부 ․기와의 파손(동파 등) 여부 및 지붕 훼손 여부 ․부착 시설물(전등, 전기시설 등) 탈락 및 훼손 여부 ․지붕결속상태, 비산 등 물건적재 및 방치 여부 ․목조문화재 부분 침하 및 기타 훼손 여부
3	문화재 공사현장	․호우대비 배수처리 및 토사유출 방지시설 설치 ․공사현장과 지역대책본부와 비상연락체계 확보 ․피해 우려지역 인근주민에 대한 대피계획 수립 ․비계, 덧집의 이탈 여부, 기타 건물 균열, 침하 여부 ․공사자재 적재 안전성 및 유실 여부(덮개상태 등) ․기타사항
4	풍수해대비 사전준비사항	․침수, 유실예방을 위한 모래주머니, 비닐 확보여부 ․전기차단기 시설, 송전철탑, 가로등 강풍피해 여부 ․비상연락망 비치 여부 ․응급약품, 식수, 손전등 비상기구 확보여부 ․기타 건물 균열, 침하 여부 ․공사자재 적재 안전성 및 유실 여부(덮개상태 등) ․기타사항

붙임2	추석절대비 문화재 분야별 안전점검결과

□ 점검대상

○ 시․구 재난취약시설

-

-

○

□ 점검개요

○ 점검일시, 점검반 편성, 점검내용 등

-

-

○

□ 점검결과

○ 지적건수, 지적내용 및 조치결과 등

-

-

※ 점검사진, 조치 전, 후 사진 첨부

□ 향후 추진계획

○

○

□ 세부 지적내용 및 조치사항

연번	기관 및 부서명	시설물명	위치	점검결과 (지적내용)	조치사항	점검자
						직, 성명	핸드폰