문서번호	시설보수과-1443
결재일자	2014.4.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	성동도로사업소장
협 조
	도로보수과장
	관리단속과장
	교량보수과장
	기전과장

2014년 풍수해대책 추진계획

2014. 4

성동도로사업소

【시설보수과】

■■ 목     차 ■■

□ 2014년 풍수해대책 추진계획

1. 기본 추진방향	1

2. 근무체계	2

3. 예산 및 수방장비 ․ 자재현황	3

4. 상황실 운영	4

5. 세부 추진계획	6

6. 행정사항	10

2014 풍수해대책 추진계획

2014년 여름철 태풍과 호우에 대비하여 신속하고 체계적인 대응체제를 구축함으로서 우리 사업소 관내 도로 및 도로시설물 수해방지를 통한 시민의 교통편익 및 안전사고 예방에 만전을 기하고자 함.

기본 추진방향

1

기본방향

재해예방을 위한 사전계획 수립

침수 취약 시설물 침수예방 및 침수대책 수립

하절기에 각종 도로 및 도로시설물의 주기적인 순찰 및 점검실시로 재해 요인 사전 예방

하천 내 시설물 보수현장 수방기간 특별관리

관할구역 재해대책본부장 요청 시 복구장비 및 인원의 신속한 지원체계 확립

재해로 아스팔트 포장도로 및 도로시설물 파손 시 신속한 복구

수방자재․장비․인력 등 사전 동원태세를 확립하여 수해발생 시 피해확산 방지

24시간 행정기능 유지

추진기간

재해대책 기간  : 2014. 5. 15 ～ 10. 15 (5개월)

재해대책 예비기간 : 2014. 4. 15 ～ 5. 14 / 10. 16 ～ 11. 15

- 30mm/일 이상 강우예보 또는 필요시 상황 유지 및 긴급 수방상황 대처

- 기상특보 시 상황통보에 따라 비상근무(1~3단계)실시

추진 전개도

사전예측 및 대비(사업소)	⇒	교 통 통 제 (시설관리공단)	⇒	청소 및 통행 재개(사업소)
․ 시설물별 비상연락망 구축으로 신속한 비상근무 실시 ․ 취약지역 점검		․침수잔여수위 1.5m부터 통제준비, 1.0m부터 통제 ※월계1교 17.2m부터 침수 (교통통제 16.2m)		․ 인력 및 장비동원 신속한 도로기능 복구(청소)시행 ․ 필요 시 자치구 인력, 장비 지원 요청

근무체계

2

재해대책기간 근무체제

재해대책 상황 운영 : 73명(직원 67명, 시설관리원 6명)

- 사무실근무자 : 41명

- 지하차도 및 장비운전원 : 26명(기전상황실 2명, 지하차도 14명, 장비운전원10명)

- 시설관리원 : 6명

상황실 : 시설보수과

기  간 : 2014. 5. 15 ~ 10.15 (5개월)

단계별 비상근무 체계

구 분	상 황 기 준	근 무 자		조 치 사 항
		직 원	시 설 관리원
평 시 (관심)	ㅇ상황유지 필요 시 ㅇ예방활동 필요 시	ㅇ당직자 ㅇ예방활동 필요시 시설보수과 1명	-	ㅇ비상연락체계 유지 ㅇ22:00이후 당직실에서 기상상황 예의 주시
강우시 (주의)	ㅇ30mm/일 이상 강우 예보시	ㅇ시설보수과 2명 ㅇ지하차도 1개조 근무(8명)	-	ㅇ비상연락체계 점검 ㅇ기상상황 기록 유지 ㅇ하천내공사장 대피 계획 ㅇ배수펌프 점검 및 가동
1단계 (주의)	ㅇ호우주의보 발령시 - 6시간 70mm이상 예보 -12시간 110mm이상 예보 ㅇ한강대교 수위 4.5m 도달시 ㅇ태풍주의보 -순간풍속 20m/s이상 등)	ㅇ비상대기근무자 직원 1/4 이상 ㅇ지하차도 1개조 근무(8명)	1조	ㅇ재해취약시설 정비 강화 ㅇ하천내 공사장 대피 준비 ㅇ배수펌프 점검 및 가동
2단계 (경계)	ㅇ호우경보 발령시 - 6시간 110mm이상 예보 -12시간 180mm이상 예보 ㅇ홍수주의보 -한강대교수위 8.5m 도달시 ㅇ태풍경보 -순간풍속 26m/s이상, -총강우량 200mm이상	ㅇ비상대기근무자 직원 1/2 이상 ㅇ지하차도 1개조 근무(8명)	1조	ㅇ하천내 공사장 대피 시행 ㅇ수방자재․장비 현장 확보 ㅇ유관기관 협조체제 강화 ㅇ배수펌프 점검 및 가동
3단계 (심각)	ㅇ홍수경보 발령시 -한강대교수위 10.5m 도달시 ㅇ이재민 다수 발생	ㅇ비상대기근무자 전원 (필요시 사업소 전직원)	2개조	ㅇ하천제방 순찰 강화 ㅇ취약도로 통제 ㅇ각종 피해복구 ㅇ배수펌프 점검 및 가동

예산 및 수방장비 ․ 자재현황

3

예산 현황                                                                                                                                                                       (단위 : 천원)

예 산 과 목	예산현액	배 정 예정액	지출액	잔 액	비고
도로관리과, 도로시설물관리, 도로및도로부속물관리, 사무관리비	40,000	5,000	-	5,000

- 수방비상근무 시 1인 1식 7,000원 식권 지급

- 부족예산 도로관리과 사무관리비 요청(사업소별 5,000천원 책정)

복구장비 및 수방자재 확보

순찰차량

계	소 형 승용차	다목적 승용차	승 합 차	더 블 캡	비 고
8대	1대	1대	3대	3대	더블캡은 순찰과 복구 병행

복구장비(10종 37대)

계	덤프 트럭	살수차	발전기	더블캡	로울러	로우더	다목적 차량	굴삭기	양수기	수중 펌프
37대	5대	2대	1대	3대	2대	2대	1대	1대	13대	7대

수방자재

안전휀스	P.P 마대		비 닐	모래주머니	비 고
	대	소
35개	200	170	2롤	200

상황실 운영

4

상황실 조직 : 3개반( 41명)

				성동도로사업소 재난안전대책본부장 : 사업소장
				소장실 : 2210-1503 핸드폰 : ############# 자 택 : 02-441-3634
상황총괄반					복 구 반						행정지원반
시설보수과 과장 외 6명 2210-1560					도로보수과 과장 외 6명 2210-1530 교량보수과 과장 외 5명 2210-1560 기전과 과장 외 7명 2210-1540						관리단속과 과장 외 12명 2171-2216
분야별 복구반 : 3개반 22명
시 설 물 분 야					도 로 분 야						기 전 분 야
교량보수과장 외5명 2210-1580~5					도로보수과장 외 7명 2210-1532~9						기전과장 외 7명 2210-1541~4

반별 임무

상황총괄반

(총괄분야 :시설보수과)

- 기상정보(특보) 보고 및 전파, 비상근무 발령(지하차도 근무자 포함)

- 수해상황 접수, 통계 작성 보고 및 소요예산 종합

- 재해상황실 유지 및 상황정리 등 운영 총괄

- 강우량, 하천수위, 방류량 등 자료수집 및 분석 등

복 구 반

(도로분야 : 도로보수과)

- 포장도로(간선도로) 순찰점검․정비

(시설물분야 : 교량보수과)

- 교량, 고가차도, 지하차도, 터널, 언더패스, 자동차전용도로 순찰점검 정비

- 지하차도, 터널에 교통통제 안내간판 및 모래주머니를 사전에 비치하여    필요 시 신속히 설치

- 수해복구용 자재 수급 및 배정에 관한 사항(마대, 비닐 등)

(기전분야 : 기전과)

- 지하차도, 터널의 가로등 기전설비 점검․정비

- 기전시설물 재해원인 조사(검사,성능확인) 및 수해 응급조치․복구

- 차량 등 장비지원 및 조종원(운전기사) 명령에 관한 사항

- 지하차도 현장근무자 관리 감독

행정지원반 (관리단속과)

- 공무원 비상소집 및 근무상태 점검

- 기타 행정사항

공통사항(시설물관리 주체별)

- 피해분야별 복구계획 및 소요예산 편성 자료 작성

- 피해시설물 재해원인 조사(안전진단 포함) 및 수해 응급조치, 복구

- 침수예상 시설물 교통통제계획 수립 시행 등

시설물별 점검․정비

점검․정비 대상시설물 및 부서

- 시설보수과 · 교량보수과

· 소관 시설물 84개소 중 자동차전용도로상 지하차도 2개소

(광나루, 성수대교북단지하차도)는 시설관리공단에서 수방대책 시행.

· 복개구조물 3개소(면목천, 청계천 좌·우)는 제외.

(단위 : 개소)

계	한강교량	일반교량	입체교차	고가차도	언더패스	터널	지하차도
82	4	40	8	11	2	3	14

- 도로보수과 : 간선도로(20m이상) 포장 등 [55개노선 142.63km]

세부 추진계획

5

자동차 전용도로 수방대책(시설관리공단 인계 전까지 교량보수과 주관 시행)

사업소 담당 노선 : 동부간선도로 하행선(성수방향), L=8.1km(중랑교～용비교)

ㅇ 한강 수위 기준 시

한강수위 (인도교기준)	팔당방류량 (㎥/S)	침수 예상지역		관할구청	관할경찰서	비고
		구 간	도로표고(EL)
7.49m (EL9.43m)	12,000	성동교～용비교 (L=1.4km)	11.1m 성동교하단	성동	성동
7.81m (EL9.75m)	13,000	성동교～중랑교 (L=6.7km)	11.7m 중랑교하단	성동, 동대문	성동, 동대문

ㅇ 중랑천 수위 기준 시

구 분	위험홍수위 (EL.m)	침수 예상지역	관할구청	관할경찰서	비고
월계1교	17.84m	월계1교～성동교 (L=10.6km)	성동, 동대문	성동, 동대문	경계:16.93m 침수:17.2m 통제:16.2m
성동교	16.05m	성동교～용비교 (L=1.4km)	성동	성동	경계:15.26m

도로침수구간 청소대책 (차량, 운전자 및 지원근무자 내역 별첨)

[1단계]

① 팔당방류량 7,000～12,000㎥/S (국부적 침수 시)

구 분	침수예상구간	연장	책 임 자	장비 및 운전자(별첨)	집 결 지 (청소소요시간)
동부간선 도 로 (하행선)	성동교～용비교 (인도교수위 EL9.43m) (성동교 하단도로 EL11.1m)	1.4㎞	정)이기승 부)정인철	(10종 21대) 로더 1대, 덤프 4대, 더블캡 3대, 살수차 1대, 다목적차량 2대, 소형 로더 1대, 암롤트럭 1대, 도로보수트럭 1대, 양수기 5대, 물탱크차량 지원 2대(소방서)	내부순환로→ 동부간선도로 진입부 (5시간)

② 경기 북부지역 집중호우 시

구 분	침수예상구간	연장	책 임 자	장비 및 운전자(별첨)	집 결 지 (청소소요시간)
동부간선 도 로 (하행선)	군자교～중랑교	3.5㎞	정)김중철 부)김근수	(10종 21대) 로더 1대, 덤프 4대, 더블캡 3대, 살수차 1대, 다목적차량 2대, 소형 로더 1대, 암롤트럭 1대, 도로보수트럭 1대, 양수기 5대, 물탱크차량 지원 2대(소방서)	군자교 진입램프 (5시간)

[2단계] : 경기 북부 지역 집중 호우 및 팔당 방류량 일정량 이상시 (2구간 침수시)

① 용비교~군자교 침수 시(L=4.6㎞)

구 분	침수예상구간	연장	책 임 자	장비 및 운전자(별첨)	집 결 지 (청소소요시간)
동부간선 도 로 (하행선)	용비교～성동교	1.4㎞	정)김근섭 부)임승민	(7종 11대) 로더 1대, 덤프 2대, 더블캡 2대, 살수차 1대, 다목적차량 1대, 양수기 3대, 물탱크차량 지원 1대(소방서)	내부순환로→ 동부간선도로진입부 (6시간)
”	성동교～군자교	3.2㎞	정)김형섭 부)최태석	(8종 10대) 덤프 2대, 더블캡 1대, 다목적차량 1대, 소형 로더 1대 암롤트럭 1대, 도로보수트럭 1대, 양수기 2대 물탱크차량 지원 1대(소방서)	군자교 진입램프 (6시간)

② 성동교~중랑교 침수 시(L=6.7㎞)

구 분	침수예상구간	연장	책 임 자	장비 및 운전자(별첨)	집 결 지 (청소소요시간)
동부간선 도 로 (하행선)	성동교～군자교	3.2㎞	정)이기승 부)정인철	(8종 10대) 덤프 2대, 더블캡 1대, 다목적차량 1대, 소형 로더 1대 암롤트럭 1대, 도로보수트럭 1대, 양수기 2대 물탱크차량 지원 1대(소방서)	군자교 진입램프 (6시간)
”	군자교～중랑교	3.5㎞	정)김중철 부)김근수	(7종 11대) 로더 1대, 덤프 2대, 더블캡 2대, 살수차 1대, 다목적차량 1대, 양수기 3대, 물탱크차량 지원 1대(소방서)	중랑교 하단I.C (6시간)

③ 용비교~성동교, 군자교~중랑교 침수 시(L=4.9㎞)

구 분	침수예상구간	연장	책 임 자	장비 및 운전자(별첨)	집 결 지 (청소소요시간)
동부간선 도 로 (하행선)	용비교～성동교	1.4㎞	정)김근섭 부)임승민	(8종 10대) 덤프 2대, 더블캡 1대, 다목적차량 1대, 소형 로더 1대 암롤트럭 1대, 도로보수트럭 1대, 양수기 2대 물탱크차량 지원 1대(소방서)	내부순환로→ 동부간선도로진입부 (6시간)
”	군자교～중랑교	3.5㎞	정)김형섭 부)최태석	(7종 11대) 로더 1대, 덤프 2대, 더블캡 2대, 살수차 1대, 다목적차량 1대, 양수기 3대, 물탱크차량 지원 1대(소방서)	중랑교 하단I.C (6시간)

[3단계] : 팔당 방류량 12,000㎥/S이상 (다수구간 침수 시)

구 분	침수예상구간	연장	책 임 자	장비 및 운전자(별첨)	집 결 지 (청소소요시간)
동부간선 도 로 (하행선)	용비교～성동교	1.4㎞	정)이기승 부)정인철	(5종 8대) 덤프 1대, 더블캡 1대, 다목적차량 1대, 양수기 4대, 물탱크차량 지원 1대(소방서)	내부순환로→ 동부간선도로진입부 (6시간)
”	성동교～군자교	3.2㎞	정)김중철 부)김근수	(8종 11대) 덤프 1대, 더블캡 1대, 다목적차량 1대, 소형 로더 1대, 암롤트럭 1대, 도로보수트럭 1대, 양수기 4대 물탱크차량 지원 1대(소방서)	군자교 진입램프 (6시간)
”	군자교～중랑교	3.5㎞	정)김근섭 부)임승민	(6종 10대) 로더 1대, 덤프 2대, 더블캡 1대, 살수차 1대, 양수기 4대, 물탱크차량 지원 1대(소방서)	중랑교 하단I.C (6시간)

※ 필요시 시설물 일상유지 보수업체에 살수차량 동원 지시하여 선복구 후 정산

※ 인원 및 장비 부족시 : 소방서, 동부수도사업소, 시설관리공단 및 자치구 등에 지원 요청

※ 비상급수전 설치현황 2개소 : 중랑교서측, 중랑물재생센터내(붙임7 참조)

※ 구역 책임자는 해당구간의 수위를 지속 관찰 보고

지하차도 및 터널

수방대비 중점 시설물 현황 : 15개소

- 터    널 ( 3개소) : 금호, 옥수, 무지개

- 지하차도 (12개소) : 마장, 성동, 군자, 신답, 중랑, 동일로, 능산, 신내, 답십리,

서울숲1, 서울숲2, 응봉

※ 자동차전용도로상 지하차도 2개소(광나루, 성수대교북단지하차도)는 시설관리공단에서 수방대책

기전설비 현황

모터펌프 : 33대,  발전기 : 8대,  비상수중펌프 : 7대,  조명등 : 4,355등

점검 및 정비

- 점검 : 일상점검(매일), 수방대비 특별점검, 수시(긴급)점검(필요 시)

- 점검은 점검계획에 따라 실시, 필요사항 기록, 보존

- 각종 주요기기의 점검 사항을 기록 작성, 보관

- 수시정비 : 일상, 수시 점검 후 고장부분 즉시 수리하여 기능 유지

긴급사항 조치

- 지하차도에서 각종 사고(침수, 화재 등)가 발생할 때는 지휘계통을 통한 신속한 보고체계 유지와 유관기관과의 협조를 통하여 사고를 초기 진압하고 피해를 최소화

- 지하차도 침수로 정전 및 기존펌프 가동 불능 시 이동식 발전기 및 비상펌프 설치로 긴급 복구

※ 양수기 및 수중펌프 현황

가동 형식	수량 (대)	용량 (HP)	양정 (M)	토출량 (㎥/min)	사용 전압 (V)	호스 구경 (mm)	보관 장소	펌프이동시 필요장비	비고
엔진양수기	5	20	20	3 ton	-	125	시설보수과 창고	지게차 및 차량
엔진양수기	5	15	25	1.7 ton	-	100	시설보수과 창고	차 량
엔진양수기	1	15	35	0.65	-	65	시설보수과 창고	차 량
엔진양수기	2	5	30	1.1	-	75	시설보수과 창고	차 량
수중펌프	1	75	50	3.5	삼상(380)	200	기전과 창고	지게차 및 크레인	지하차도 예비용
수중펌프	2	20	15	3	삼상(380)	150	기전과 창고	지게차 및 크레인	지하차도 예비용
수중펌프	2	15	35	1	삼상(380)	150	기전과 창고	지게차 및 크레인	지하차도 예비용
수중펌프	2	5	20	0.5	삼상(380)	80	기전과 창고	지게차 및 크레인	지하차도 예비용
계	20

행정사항

6

행정사항

인사발령 등으로 인한 근무자 교체 시 신규 발령자로 대체

수방비상근무자 급량비 지급

- 급량비 : 식권 지급

비상발령에 의한 비상근무자의 초과근무는 상황실 근무기록부(서명)에 의거 수기 시행(근무상황 각 과에 통보 조치)

지하차도 근무자에 대한 초과근무는 기전과에서 관리

공휴일 비상근무시(8시간이상)대체휴무 또는 1일당 4시간 초과근무 택일 조치

- 서울시 인사과-2576(‘13.01.29)호『공휴일 비상근무자 휴무실시 질의회신』에  의거 시행

수방기간동안 풍수해 담당 일․숙직근무 제외(토목서기보 진하영)

수방상황보고(사업소 → 도시안전실 하천관리과, 도로관리과, 도시기반시설본부)

- 수해발생 보고 : 재해원인이 계속되는 상황에서 피해발생 파악 즉시

엔진양수기 13대 시험가동

- 일  시 : 2014. 4. 30(수요일) 13:30~16:00

- 장  소 : 사업소 내 정비실

2014년 성동도로사업소 풍수해대책 발대식

- 일  시 : 2014. 5. 15(목요일) 17:00~18:00

붙 임 : 1) 유관기관 비상연락망 1부.

2) 단계별 근무조 1부.

3) 수방근무 일정표 1부.

4) 보고서식 1부.

5) 평시 및 강우시 근무명령 1부.

6) 직원 비상연락망 1부.

7) 동부간선도로 침수예상구간 및 청소구간 1부.

8) 동부간선도로 장비 및 배차 현황 1부.  끝.