문서번호	도로보수과-5478
결재일자	2014.12.9.
공개여부	비공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	성동도로사업소장
협조

2014년 하반기 교통 및 도로부속시설물 정비계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014

도로보수과

2014년 하반기 교통 및 도로부속시설물 정비 계획

사업소 관내 교통 및 도로부속시설물에 점검결과 기능개선 및 보수 가 필요한 시설물을 일제 정비하여 시민의 안전과 재산을 보호하고 도시미관을 증진시키고자 함

추진근거

○ 국토교통부 도로운영과-1409호(2014.9.18.), 도로관리과-6534호(2014.11.19.)

→2014년 추계도로정비 [년 2회(상,하반기) 시행]

정비개요

시설물명	위 치	규 모	정비내용	비고
중앙분리대	천호대로,L=131m (신답지하차도~ 답십리8번출구)	중앙분리대 : 42경간(SB4등급) 단부설치 : 2개소 충격흡수시설 : 1개소(CC2급)	버스중앙차선에 기설치된 무단횡단금지시설을 중앙분리대(SB4등급)로 교체하여 기능을 향상시켜 교통사고시 중앙선 침범사고를 예방코자 함
	천호대로, L=100m (천호대로 612~ 천호대로 629)	중앙분리대 : 46경간(SB4등급) 단부설치 : 4개소 충격흡수시설 : 3개소(CC2급)
미끄럼방지	망우로 (동부제일병원~ 서울시계)	미끄럼방지(그루빙) L=548m, B=3.8m A=20.8a	포장보수작업으로 제거된 미끄럼방지(그루빙)를 복구코자함
	독서당로 (옥수하이츠앞~ 독서당로 192)	미끄럼방지(그루빙) L=265m, B=8.0m A=21.2a	학교앞, 경사로, 곡선부로 미끄럼으로 인한 교통사고를 예방코자함
충격흡수 시설	아차산로 (자양사거리~ 광진우체국앞)	충격흡수시설 설치 : 8개소(CC1급)	아차산로 중앙으로 지하철2호선 교각이 설치되어있어 차량추돌로 인한 사망사고를 예방코자함	광진경찰서 요청사항
무단횡단 금지시설	동일로 (동일로 757~ 동일로지하차도앞)	무단횡단금지시설 : 58경간/2.5m	국토교통부 시설물 관리지침 규정에 맞는 시설물로 기능개선 (기중앙차로 확폭 B=80cm구간)	비규격품→ 규격품으로교체
	동일로 (장안교사거리~ 장평교사거리)	무단횡단금지시설 : 38경간/2.5m	기 설치구간중 파손된 38경간 보수
	왕산로 (청량리 환승센타)	무단횡단금지시설 : 69경간/2.5m	2014년 중앙버스전용차로 기능 개선공사	교통운영과지시사항

○ 소요예산 : 220,942천원

- 중앙분리대 설치   : 61,435천원,   - 미끄럼방지      : 95,982천원,

- 충격흡수시설 설치 : 26,400천원,   - 무단횡단금지시설 : 37,125천원

○ 예산과목

- 도로관리과, 도로시설물관리, 도로 및 도로부속물관리, 도로안전시설설치 및 유지관리, 시설비 (161,392천원)

- 도로관리과, 도로시설물관리, 도로 및 도로부속물관리, 호울타리 및 중분리대 정비사업, 시설비 및 부대비, 시설비 (22,425천원)

- 도시교통본부, 도시교통체계 및 소통개선, 교통안전 시설물관리, 도로부속 교통안전시설물 설치, 시설비 (37,125천원)

추진계획

○ 교통 및 도로부속시설물 일제정비에 소요되는 필요자재는 조달구매후 『2014년 교통 및 도로부속물유지보수공사 연간단가』 계약업체에게 작업지시하여 우선시공하고 추후 정산처리 코자 함

붙임 : 설치위치도- 5부. 끝.