초등학교 원예활동 활성화 시범사업

학교텃밭학습원 조성 계획

1		사업개요

❍ 사업기간	: 2014. 1월 ～ 11월

❍ 사업대상	: 삼성초등학교, 태랑초등학교

❍ 사 업 량	: 초등학교 2개소

❍ 사업예산	: 20,000천원

- 학교텃밭 학습원 조성예산 : 14,000천원

❍ 계약방법	: 소액으로 인한 수의계약

2		조성계획

삼성초등학교

❍ 조성면적 : 280㎡

❍ 텃밭형태 : 노지형

❍ 특이사항 : 기존 화단과 연계된 자연형 텃밭학습원

❍ 조성계획

- 기존화단 중 일부지역 텃밭조성

- 기존화단에 식재된 고사목 제거 및 이식, 공지에 자생화 식재

- 화단식재 나무 정리 및 전정, 주변 환경정리 등

❍ 조성장소

태랑초등학교

❍ 조성면적 : 150㎡

❍ 텃밭형태 : 옥상텃밭형

❍ 특이사항 : 테라스형태의 옥상에 컨테이너를 이용한 텃밭조성

❍ 조성계획

- 1000mm×1000mm, 1000mm×2000mm 크기의 상자 제작후 설치

- 안내게시판 및 소농기구 보관함 제작 설치

- 주변환경과 어우러진 텃밭배치 및 환경정리 등

❍ 조성장소

3		업체선정 및 조성시 유의사항

❍ 업체 선정시 고려사항

- 삼성초등학교 : 기존화단에 있는 조경과 어울릴 수 있는 텃밭을 조성해야 됨으로 텃밭조성경험이 있는 조경업체를 선정

- 태랑초등학교 : 옥상크기에 맞는 텃밭이 이루어져야 되고, 주로 텃밭상자 를 이용해야 되기 때문에 이를 전문적으로 제작. 설치할 수 있는 업체를 선정

❍ 조성시 유의사항

- 삼성초등학교 : 기존화단체 식재된 고목제거 뿐 아니라 식재된 관목류를 주변화단에 이식작업이 선행돼야 되며, 기존 화단의 무너진 경계석 재배치 및 심겨진 수목류에 대한 전체적인 전지 전정작업을 해야함.

- 태랑초등학교 : 옥상크기에 맞는 넓은 텃밭을 조성해야 하며, 건물의 하중에 무리가 없는 경량토를 사용해야 하고, 이동이 가능한 텃밭상자를 제작 설치하여야 함.