소방용수시설 조별 담당자 현황

※ 다음 용수담당자 변경은 하반기 일제용수조사시 변경예정임.

구 분		식 별	계	소방용수번호 및 지역		담당자
1 팀	1-1조	￭ 지상식:11 ￭ 지하식:45 계:56개소	지상식	315, 360, 280, 80, 221, 322, 182, 323, 453, 358, 161.		위.권오훈 위.최승구
			지하식	274, 93, 94, 391, 435, 320, 222, 321, 96, 88, 91, 198, 90, 319, 318, 89, 432, 317, 433, 290, 273, 206, 363, 212, 87, 57, 440, 61, 224, 276, 193, 162, 278, 163, 60, 469, 79, 86, 307, 81, 463, 84, 83, 465, 389.
		지리조사 지역 : 마천공원 ↔ 송파농협 일대
	1-2조	￭ 지상식:11 ￭ 지하식:42 ￭ 저수조: 1 ￭ 비소함: 4 계:54개소	지상식	316, 344, 335, 200, 452, 336, 291 211(비14), 408(비1), 345(비11), 209(비9)		사.이정률 장.홍용기
			지하식	73, 76, 354, 350, 361, 74, 75, 454, 78, 343, 381, 464, 85, 382, 202, 72, 77, 208, 407, 292, 411, 82, 269, 62, 195, 58, 196, 59, 210, 364, 49, 367, 54, 55, 53, 56, 368, 434, 48, 305, 50, 477.
			저수조	저1호
			비소함	비1(408), 비9(209), 비11(345), 비14(211)
		지리조사 지역 : 대성아파트 ↔ 마천2동주민센터 일대
	1-3조	￭ 지상식:11 ￭ 지하식:45 계:56개소	지상식	97, 98, 99, 106, 213, 181, 180, 245, 107, 395, 95.		위.심경보 장.주원규 사.김동수 장.서영범
			지하식	111, 314, 260, 175, 303, 110, 259, 417, 369, 173, 104, 441, 255, 431, 254, 429, 253, 105, 415, 267, 100, 416, 102, 258, 101, 266, 421, 109, 108, 285, 313, 165, 158, 103, 390, 199, 406, 92, 197 , 275, 357, 401, 284, 478, 479
		지리조사 지역 : 신동아아파트 ↔ 현대3차아파트 일대
감독 근무					센터장 이원희 1팀장 이풍재

※ 조사부 입력시 참고  (  000   : 임시폐전     2   : 고장용수   1   : 신설용수)

소 계 : 166개소 - 지상식 33, 지하식 132, 저수조 1 (비소함 4)

※ 범 례 : 청색숫자 - 지상식  /  적색숫자 - 지하식

소방용수시설 조별 담당자 현황

구 분		식 별	계	소방용수번호 및 지역		담당자
2 팀	2-1조	￭ 지상식:16 ￭ 지하식:37 ￭ 비소함:4 계:53개소	지상식	356, 436, 394, 295, 203, 51, 294, 293, 299, 205(비29), 64(비3호), 312(비30), 66(비13), 353, 3, 4,		위.이정철 위.김한구
			지하식	8, 10, 9, 223, 2, 228, 1, 247, 466, 217, 250, 5, 12, 249, 467, 472, 216, 384, 385, 376, 439, 252, 230, 65, 68, 327, 69, 366, 229, 63, 365, 71, 70, 204, 326, 325, 67
			비소함	비3(64), 비13(66), 비29(205), 비30(312)
		지리조사 지역 : 남천초등학교 ↔ 마천제1공영주차장 일대
	2-2조	￭ 지상식:14 ￭ 지하식:39 ￭ 비소함: 2 계:53개소	지상식	397, 347, 437, 400, 342, 220, 20(비17), 219, 311(비28), 328, 227, 288, 281, 282,		장.홍현수 장.홍석태
			지하식	26, 272, 24, 28, 287, 352, 17, 16, 15, 191, 21, 27, 270, 388, 14, 387, 188, 399, 19, 18, 279, 22, 13, 189, 379, 218, 251, 190, 471, 468, 398, 11, 7, 248, 6, 470, 380, 225, 348.
			비소함	비17(20), 비28(311)
		지리조사 지역 : 남한산성입구 ↔ 초록어린이공원 일대
	2-3조	￭ 지상식:13 ￭ 지하식:38 ￭ 급수탑: 1 계:52개소	지상식	339, 340, 40, 308, 393, 145, 346, 396, 306, 194, 386, 455, 392		위.허영열 교.서소희 교.맹재원 교.김남균
			지하식	36, 47, 46, 201, 41, 304, 45, 44, 42, 43, 226, 215, 52, 214, 355, 32, 35, 462, 31, 33, 34, 192, 410, 277, 362, 38, 286, 30, 438, 349, 37, 25, 271, 341, 409, 23, 29, 296
			급수탑	급 1 호
		지리조사 지역 : 덕왕기업 ↔ 비호아파트 2동 일대
감독 근무					센터장 이원희 2팀장 정재천

※ 조사부 입력시 참고  (  000   : 임시폐전     6   : 고장용수 )

소 계 : 158개소 - 지상식 43, 지하식 114, 급수탑 1 (비소함 6)

※ 범 례 : 청색숫자 - 지상식  /  적색숫자 - 지하식

소방용수시설 조별 담당자 현황

구 분		식 별	계	소방용수번호 및 지역		담당자
3 팀	3-1조	￭ 지상식:14 ￭ 지하식:40 계:54개소	지상식	329, 324, 174, 124, 177, 160, 476, 121, 474, 172, 473, 283, 120, 377.		위.백낙준 위.김섭남
			지하식	123, 373, 371, 242, 176, 122, 233, 164, 372, 265, 178, 113, 246, 232, 405, 168, 404, 268, 114, 370, 445, 446, 115, 378, 475, 167, 422, 166, 419, 169, 171, 444, 403, 170, 414, 112, 418, 186, 235, 236.
			비소함
		지리조사 지역 : 거여공원 ↔ 거여동 우체국 일대
	3-2조	￭ 지상식:7 ￭ 지하식:44 ￭ 비소함:2 계:51개소	지상식	425, 402, 309, 146(비4), 128(비2), 159, 130.		장.강경주 교.이승엽
			지하식	374, 262, 424, 141, 147, 261, 143, 456, 239, 459, 302, 460, 244, 338, 458, 138, 142, 447, 139, 184, 234, 137, 337, 243, 423, 334, 457, 132, 187, 131, 134, 256, 420, 428, 332, 333, 39, 136, 135, 133, 129, 231, 257, 331.
			비소함	비2 (128), 비4 (146)
		지리조사 지역 : 거여주거밀집지역 ↔ 송파상운 일대
	3-3조	￭ 지상식:18 ￭ 지하식:34 계:52개소	지상식	330, 451, 140, 461, 237, 450, 310, 359, 119, 413, 351, 300, 443, 116, 117, 118, 448, 297.		사.임정훈 사.지용선 사.김철민 교.이상민
			지하식	144, 264, 185, 154, 430, 149, 153, 150, 241, 157, 263, 375, 238, 179, 183, 298, 412, 289, 427, 156, 151, 152, 148, 155, 240, 426, 301, 442, 449, 127, 207, 383, 125, 126.
		지리조사 지역 : 사자아파트 ↔ 거여4단지아파트 일대
감독 근무					센터장 이원희 3팀장 구변모

※ 조사부 입력시 참고  (  3  : 임시폐전     7  : 고장용수 )

소 계 : 157개소 - 지상식 39, 지하식 118,  (비소함 2)

※ 범 례 : 청색숫자 - 지상식  /  적색숫자 - 지하식

총계 : 481개	소화전 : 479 (지상식115, 지하식364) , 급수탑 1, 저수조1 (소화전 개수에는 비소함12개 포함되어 있음)

2014년도 8월중 소방용수시설 정기조사 일정표

구 분		식 별	소방용수번호 및 지역	조사일	조사자
1 팀	1-1조	￭ 지상식:11 ￭ 지하식:45 계:56개소	315,360,280,80,221,322,182,323,453,358,161, 274,93,94,391,435,320,222,321,96,88,91,198,90, 319,318,89,432,	당번 및 주간 근무 시 조사	조별 담당자 개별출장 및 당번 및 주간 근무자 조사
			317,433,290,273,206,363,212,87,57,440,61,224, 276,193,162,278,163,60,469,79,86,307,81,463, 84,83,465,389.	〃	〃
		지리조사 지역 : 마천공원 ↔ 송파농협 일대
	1-2조	￭ 지상식:11 ￭ 지하식:42 ￭ 저수조: 1 ￭ 비소함: 4 계:54개소	316, 344, 335, 200, 452, 336, 291 211(비14), 408(비1), 345(비11), 209(비9) 73,76,354,350,361,74,75,454,78,343,381,464,85, 382,202,72,77,	〃	〃
			208,407,292,411,82,269,62,195,58,196,59, 210,364,49,367,54,55,53,56,368,434,48,305, 50,477,저1	〃	〃
		지리조사 지역 : 대성아파트 ↔ 마천2동주민센터 일대
	1-3조	￭ 지상식:11 ￭ 지하식:45 계:56개소	97,98,99,106,213,181,180,245,107,395,95,111, 314,260,175,303,110,259,417,369,173,104,441, 255,431,254,429,478.	〃	〃
			253,105,415,267,100,416,102,258,101,266,421, 109,108,285,313,165,158,103,390,199,406,92,197, 275,357,401,284,479	〃	〃
		지리조사 지역 : 신동아아파트 ↔ 현대3차아파트 일대

구 분		식 별	소방용수번호 및 지역	조사일	조사자
2팀	2-1조	￭ 지상식:16 ￭ 지하식:37 ￭ 비소함:4 계:53개소	356,436,394,295,203,51,294,293,299,205(비29), 64(비3호), 312(비30), 66(비13), 353, 3, 4, 8, 10, 9, 223, 2, 228, 1, 247, 466, 217, 250,	당번 및 주간 근무 시 조사	조별 담당자 개별출장 및 당번 및 주간 근무자 조사
			5,12,249,467,472,216,384,385,376,439,252,230,65, 68,327,69,366,229,63,365,71,70,204,326,325,67	〃	〃
		지리조사 지역 : 남천초등학교 ↔ 마천제1공영주차장 일대
	2-2조	￭ 지상식:14 ￭ 지하식:39 ￭ 비소함: 2 계:53개소	397,347,437,400,342,220,20(비17),219,227, 311(비28),288,281,282,328,26,272,24,28, 287,352,17,16,15,191,21,27,348.	〃	〃
			270,388,14,387,188,399,19,18,279,22,13,189, 379,218,251,190,471,468,398,11,7,248,6,470, 380,225	〃	〃
		지리조사 지역 : 남한산성입구 ↔ 초록어린이공원 일대
	2-3조	￭ 지상식:13 ￭ 지하식:38 ￭ 급수탑: 1 계:52개소	339,340,40,308,393,145,346,396,306,194,386, 455,392,36,47,46,201,41,304,45,44,42,43,226, 215,296	〃	〃
			52, 214, 355, 32, 35, 462, 31, 33, 34, 192, 410, 277, 362, 38, 286, 30, 438, 349, 37, 25, 271, 341, 409, 23, 29. 급1.	〃	〃
		지리조사 지역 : 덕왕기업 ↔ 비호아파트 2동 일대

※ 조사부 입력시 참고  (  000   : 임시폐전     000   : 고장용수    1   : 신설용수 )

구 분		식 별	소방용수번호 및 지역	조사일	조사자
3팀	3-1조	￭ 지상식:14 ￭ 지하식:40 계:54개소	329,324,174,124,177,160,476,121,474,172,473, 283,120,377,123,373,371,242,176,122,233,164,372,265,178,113,246,	당번 및 주간 근무 시 조사	조별 담당자 개별출장 및 당번 및 주간 근무자 조사
			232,405,168,404,268,114,370,445,446,115,378, 475,167,422,166,419,169,171,444,403,170,414, 112,418,186,235,236,	〃	〃
		지리조사 지역 : 거여공원 ↔ 거여동 우체국 일대
	3-2조	￭ 지상식:7 ￭ 지하식:44 ￭ 비소함:2 계:51개소	425,402,309,146(비4),128(비2),159,130,374,262, 424,141,147,261,143,456,239,459,302,460,244, 338,458,138,142,447,139,	〃	〃
			184,234,137,337,243,423,334,457,132,187,131, 134,256,420,428,332,333,39,136,135,133,129,231, 257,331,	〃	〃
		지리조사 지역 : 남한산성입구 ↔ 초록어린이공원 일대
	3-3조	￭ 지상식:18 ￭ 지하식:34 계:52개소	330,451,140,461,237,450,310,359,119,413,351, 300,443,116,117,118,448,297,144,264,185,154, 430,149,153,150,	〃	〃
			241,157,263,375,238,179,183,298,412,289,427, 156,151,152,148,155,240,426,301,442,449,127, 207,383,125,126.	〃	〃
		지리조사 지역 : 덕왕기업 ↔ 비호아파트 2동 일대

※ 조사부 입력시 참고  (  3   : 임시폐전      7   : 고장용수 )

고장 소방용수시설 현황

연번	용수번호	설 치 주 소	식 별	설치일자	고장일자	고 장 부 분	사용가부	비 고
1	200245	마천1동 34	지상식	1997.11.01	2011.02.22	몸통하부 배관 누수 (동파)	사용가	1-3조
2	200413	거여2동 565	지상식	2007.12.10	2012.05.16	지상식 몸통 스핀들 및 제수변 스핀들 고장	사용불	3-3조
3	200160	거여1동 562	지상식	1995.05.01	2012.07.12	내부파열로 인한 누수	사용불	3-1조
4	200230	마천동 347-10	지하식	1997.11.01	2013.02.04	관구스핀들이 벽체로 기울어 사용불 (제수변으로 사용가능)	사용가	2-1조
5	200037	마천동 311-41	지하식	1991-09.01	2013-06-13	제수변 스핀들 마모	사용불	2-3조
6	200033	마천1동 300-10	지하식	1991.12.01	2013-07-27	관구누수	사용가	2-3조
7	200077	마천동 140-2	지하식	1991.10.1	2014.01.20	하부배관 부식으로인한 누수	사용불	1-2조
8	200293	마천동 158-8	지상식	1998.11.13	2014.03.09	제수변 뚜껑 개폐불가	사용불	2-1조
9	200003	마천동 354-32	지상식	2011.11.10	2014.03.09	몸통 스핀들 고장	사용가	2-1조
10	200014	마천동 271-51	지하식	1991.09.01	2014.03.15	뚜껑 일부파손	사용가	2-2조
11	200405	거여동 25-1	지하식	2006.11.30	2014.03.05	지하식 소화전 뚜껑 개폐불가	사용불	3-1조
12	200176	거여동 564-21	지하식	1995.07.01	2014.03.04	지하식 소화전 뚜껑 보호틀 이탈분리	사용가	3-1조
13	200124	거여동 562-5	지상식	1995.08.01	2014.03.03	지상식 소화전 제수변뚜껑 마모(파손)	사용가	3-1조
14	200121	거여동 554	지상식	1989.05.01	2014.03.03	지상식 소화전 몸통 배수불량 및 누수와 제수변 누수	사용가	3-1조
15	200148	거여동 258-141	지하식	1995.07.01	2014.03.22	지하식 소화전 뚜껑 균열	사용가	3-3조

임시폐전 소방용수시설 현황

연번	용수번호	설치주소	임폐일자	식 별	임시폐전 관련근거	기 간	비 고
1	200150	거여동 266-43	2012.4.19	지하식	￭ 위례신도시 택지개발사업지구내 소화전 임시폐전 시달 - 대응관리과-1884(2012.4.19)호와 관련임	기간 : 2012.4.19부터 - 2017.12월 준공시까지	3-3조
2	200241	거여동 266-18	2012.4.19	지하식	￭ 위례신도시 택지개발사업지구내 소화전 임시폐전 시달 - 대응관리과-1884(2012.4.19)호와 관련임	기간 : 2012.4.19부터 - 2017.12월 준공시까지	3-3조
3	200427	거여동 266-38	2012.4.19	지하식	￭ 위례신도시 택지개발사업지구내 소화전 임시폐전 시달 - 대응관리과-1884(2012.4.19)호와 관련임	기간 : 2012.4.19부터 - 2017.12월 준공시까지	3-3조