2014년 2월 상수원(지류천) 수질현황

□ 강수량(mm) 현황

지 역	2014년 2월	2013년 2월	예년 2월
춘천(소양댐)	21.0 / 33.7	43.4 / 61.9	23.0 / 40.2
충주(충주댐)	23.4 / 34.6	43.8 / 72.1	29.4 / 51.0

※ ( / ) : 2월 강수량 / 연 누적강수량

○ ‘14년 2월 중 강수량은 춘천 지역 21.0 mm, 충주 지역 23.4 mm 으로 전년 동월 대비 춘천은 48 %, 충주는 53 % 비율을 보였음.

□ 상류댐 저수율 및 방류량 현황

지 역	평균 저수율(%)			평균 방류량(㎥/s)
	2014년 2월	2013년 2월	예년 2월	2014년 2월	2013년 2월
소양댐	59.2	59.5	46.9	64	85
충주댐	46.6	55.7	44.7	61	126
팔당댐	상시 만수위			223	343

○ ‘14년 2월 중 상류댐의 평균저수율은 소양댐 59.2 %, 충주댐 46.6 % 으로 전년 동월기준 소양댐은 99 %, 충주댐은 84 % 수준을 보였고,

○ 평균 댐방류량은 소양댐 64 ㎥/s, 충주댐 61 ㎥/s, 팔당댐 223 ㎥/s 으로 전년 동월 대비 소양댐은 75 %, 충주댐은 48 %, 팔당댐은 65 % 수준이었음.

□ 상수원(지류천) 수질현황

○ 주요지점(도심천, 왕숙천) BOD(mg/L) 현황

지점	연도	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	평균
도심천	‘13년	3.9	15.7	6.8	4.2	5.1	2.7	2.2	3.5	4.6	2.2	3.0	6.1	5.0
	‘14년	6.4	6.2											6.3
왕숙천	‘13년	5.9	5.9	2.8	6.7	5.0	3.1	3.2	3.1	4.8	2.8	2.9	2.2	4.1
	‘14년	4.3	3.3											3.8

○ 수질현황

- 2014년 2월 중 지류천 BOD는 1.2~6.2 mg/L 으로 전월(1.0~6.4 mg/L) 대비 궁촌천, 월문천, 홍릉천, 실개천은 증가하였으며, 오염도는 도심천, 궁촌천, 홍릉천, 왕숙천 순으로 높았음.

※ 주요지점 : 도심천 6.4 ⇒ 6.2 mg/L, 궁촌천  3.0 ⇒ 3.5 mg/L, 왕숙천 4.3 ⇒ 3.3 mg/L