관리지표 신청서

지표명	방사선 관계종사자 피폭선량 모니터링
관리부서	관리부서	진료부/영상의학과 (팀장 주무학/ 간사 : 서재룡 )
	팀 원	윤영애, 주무학, 서재룡, 이상구, 김은숙, 조진용, 유향, 김기남, 김정훈, 강경석, 박형옥, 최희은, 진보라.
	관련부서	내부 : 영상의학과(10명), 치과(3명) 외부 : 라드인(개인피폭선량 측정: TLD 측정기관)
필요성 (현재문제점)	의료법제38조, 진단용 방사선 발생장치의 안전관리 규칙제4조(검사 및 측정) 제5호 및 진단용방사선안전관리 규정 제20조(주의통보), 제23조(선량한도초과자에 대한 조사 평가)에 의거 방사선 관계 종사자에 대하여 피폭선량을 규제하고 있으며, 종사자의 건강과 직결되는 방사선피폭선량을 모니터링 하여 안전한 환경에서 근무할 수 있는 여건을 조성하고자 함.
지표선정근거 (우선순위)	- 의료법제37조, 진단용 방사선 발생장치의 안전관리에 관한 규칙제4조제 6항에 의한 법적 선량 한도 준수 필요 함. - 의료 방사선은 확률적 영향으로 인체에 위험을 주기 때문에 종사자들에 대한 선량을 규제 하고 있음 - 방사선피폭은 눈에 보이지 않고 즉시 위험도가 노출되지 않아 피폭 선량에 대한 인식부족. - 피폭선량 경감 예방 수칙에 따라 경감 활동 필요 . 검사 시 불필요한 피폭방지을 위한 차폐문 닫기, 납가운 착용 등 - 의료방사선의 확률적 위험으로부터 관계종사자 보호
지표정의	▪ 정의 : 분기별 개인피폭선량 측정값으로 한다.(T L D 측정값 mSV) ▪ 분자 : 분기별 개인 TLD 측정값의 합 ▪ 분모 : 분기별 방사선 관계 종사자 수 ▪ 산출식 : 분기별 개인 TLD 측정값의 합/분기별 방사선 관계 종사자 수 ▪ 목표 : 1인당 분기별 TLD 측정값 5mSV이하로 유지 ⇒ 근거(진단용 방사선 안전관리 규정 고시제20조)
지표유형	□ 구조 ■ 과 정 □ 성 과
분석방법	측정자료	분기별 관계종사자 개인 TLD 측정 값
	분석빈도	분기별 단위
	분석기간	2014년 1월 ～ 12월
	보고주기	분기
참 고	※ TLD : 열형광선량계(Thermoluminescence Dosimeter), 방사선량을 측정 함. ※ 피폭선량 : 종사자가 받은 엑스선 흡수선량 ※ 방사선관계종사자 : 진단용 방사선 발생장치를 설치한 곳을 주된 근무지로 하는 자로서 진단용 방사선 발생장치의 관리·운영·조작 등 방사선 관련 업무에 종사하는 자 ※ 방사선량을 나타내는 단위 : mSV