2014 소방장비 관리상태 확인점검 자체 일정.

일자	요일	세 부 내 용	비 고
9/22	월	• 기동용 장비 고장부분 수리, 소모품 구매 교체 • 24호,34호,6-4호 펌프차 PTO 오일, 각종오일, 냉각수, 와셔액 등 점검 및 청소.	1단계
9/23	화	• 차량(장비)별 매뉴얼 정비 보완, 차량(장비)조작기술 전 직원 숙달 • 차량별 적재비품 카드 정비 보완, 차량(장비) 운용자 지정 명패 부착 • 34호 탱크차 기능 및 외관 점검(이하 차량)
9/24	수	• 차량 전기계통 점검 및 배선 정리 • 엔진 룸 청소
9/25	목	• 진압, 구급, 보호장비 보유현황 및 가동상태 양호유무파악 • 각종 장비 정상가동 상태 확인 후 조치
9/26	금	• 장비 및 공구 창고 정리(관리자 라벨 부착) • 진압, 구급 관련 각종장부(행정문서) 정리
9/27	토	• 구급 차량 엔진오일점검, 에어 크리너 청소, 엔진오일 교환 • PTO 오일, 데후, 밋숀 오일, 냉각수, 와셔액 등 점검 및 교환. • 각종 장비 내 외부 수입(펌프차 적재장비 포함)및 녹제거 후 도색.( 차량 외부 도색 포함)	2단계
9/28	일	• 이동용 발전기, 동력절단기, 이동용 발전기 수입, 연료 및 오일보충 • 공기 충전기 수입, 용기보관대 수입 • 차량 하체 구리스 및 윤활제 주입 작업
9/29	월	• 구급차 기능점검(이하 차량) • 진압장비, 구급장비, 측정장비 보유현황 및 가동상태 양호 유무파악(이하 각종 장비)
9/30	화	자체 소방장비 준비상태 확인
10/01	수	• 자체 소방장비 준비상태 확인시 지적사항 보완 • 차량(탱크차) 하체 구리스 및 윤활제 주입 및 세척 작업	3단계
10/02	목	• 차량(구급차) 전기계통 점검 및 배선 정리 • 각종 장비 편람 정리
10/03	금	• 각종 장비 내 외부 수입(펌프차 적재장비 포함)및 녹제거 후 도색.(각 차량 외부 도색 포함) • 엔진 룸 청소 • 장비 및 공구 창고 정리(관리자 라벨 부착) • 진압 구조 관련 각종 장부(행정문서) 정리
10/04	토	• 펌프차 기능 및 외관 점검(이하 차량) 및 도색 • 진압장비,구조장비, 보조장비 보유현황 및 가동상태 양호 유무파악(이하 각종 장비) 및 도색
10/05	일	• 수검표 및 점검표 준비 • 차량 내ㆍ외부 및 하체 세차 후 광택 • 차고바닥 도색 및 청소
10/06	월	• 각종 소방장비 일지 및 미비사항 장부일체 최종정리 • 차량 적재 수관 세척 및 신품으로 교체

일자	요일	세 부 내 용	비 고
10/07	화	• 34호 탱크차 기능 및 외관 점검(이하 차량) • 차량 전기계통 점검 및 배선 정리 • 엔진 룸 청소 • 진압, 구급, 보호장비 보유현황 및 가동상태 양호유무파악 (이하 각종장비 ) • 각종 장비 정상가동 상태 확인 후 조치 • 장비 및 공구 창고 정리(관리자 라벨 부착) • 진압, 구급 관련 각종장부(행정문서) 정리	3단계
10/08	수	• 구급 차량 엔진오일점검, 에어 크리너 청소, 엔진오일 점검 • PTO 오일, 데후, 밋숀 오일, 냉각수, 와셔액 등 점검. • 각종 장비 내 외부 수입(펌프차 적재장비 포함)및 녹제거 후 도색.( 차량 외부 도색 포함)
10/09	목	• 이동용 발전기, 동력절단기, 이동용 발전기 수입, 연료 및 오일보충 • 공기 충전기 수입, 용기보관대 수입 • 차량 하체 구리스 및 윤활제 주입 작업
10/10	금	• 구급차 기능점검(이하 차량) • 진압장비, 구급장비, 측정장비 보유현황 및 가동상태 양호 유무파악(이하 각종 장비)
10/11	토	• 차량 오일 량 적정여부체크 및 조치 (파워오일, 기어오일, 데후 오일, PTO 오일, 냉각수 등)
10/12	일	• 차량 실내 통신장비 배선 점검 및 게이지 정상작동유무 확인 후 조치
10/13	월	• 차량(펌프차) 하체 구리스 및 윤활제 주입 작업 • 차량(펌프차) 전기계통 점검 및 배선 정리 • 각종 장비 편람 정리
10/14	화	• 각종 장비 내 외부 수입(펌프차 적재장비 포함)및 녹제거 후 도색.(각 차량 외부 도색 포함) • 장비 및 공구 창고 정리(관리자 라벨 부착) • 진압 구조 관련 각종 장부(행정문서) 정리
10/15	수	• 펌프차 기능 및 외관 점검(이하 차량) 및 도색 • 진압장비,구조장비, 보조장비 보유현황 및 가동상태 양호 유무파악(이하 각종 장비) 및 도색
10/16	목	• 차량 내ㆍ외부 및 하체 세차 후 광택 • 차고바닥 도색 및 청소
10/17	금	• 각종 소방장비 일지 및 미비사항 장부일체 최종정리 • 차량 적재 수관 세척 및 신품으로 교체
10/18	토	• 모든장비 최종 확인 점검
10/19	일	• 모든장비 최종 확인 점검
10/20	월	본부 소방장비 확인점검