구급차 내에서 체온계 온도유지 박스

□ 추진 배경

○독감 및 플루 환자의 급증으로 온도 측정필요 환자 증가

○겨울철 기온이 낮아 구급차량 내부에 있는 온도계 오작동

○온도계 오작동으로 정확한 체온 측정 불가능

□ 주요 추진내용

○ 구급차량 내부에 있는 온도계 및 체온계 등 보온 박스제작

○ 사이즈 (가로 X 세로 X 높이) + 뚜껑 크기(동일)

○ 제질 : 스티로폼 및 은박지 코팅 처리

뚜껑

높이30                    세로45

가로50

□ 기대 효과

○독감 및 플루 환자 체온을 정확하게 측정하여 상태 파악 용이

○체온계 오작동방지 및 정학한 온도측정으로 구급대원들의 신속한

처치 가능