건설공사장 특별안전점검 결과 보고

<도시철도사업부 경전철2과>

Ⅰ		점검개요

○ 점검일시 : '14. 4. 25(금)

○ 점검현장 : 우이~신설 도시철도(경량전철) 1공구

○ 점검인원 : 3명 (도시철도사업부 김정수, 정영호, 책임감리원)

Ⅱ		현장점검 지적사항 및 조치결과

○ 현장별 점검사항 및 조치결과 ※ 별첨 사진 참조

연번	현장명	점검자	점 검 사 항	조 치 결 과
1	우이~신설 1공구	공사관리관	∘기초위 자재(호스)정리 미흡 (차량기지 8span)	∘ 기초위 자재(호스)정리 완료
2			∘동바리위 불필요한 발판 제거 (차량기지 7스판)	∘ 동바리위 발판 제거 완료
3			∘점검통로위 측벽유도용 비닐 제거(차량기지 좌측)	∘점검통로위 비닐 제거 완료
4			∘점검통로 끝단부 안전망 이동 조치(차량기지, 좌측)	∘점검통로 끝단부 안전망 설치 완료
5			∘토류판 보수 요망(본선2구간)	∘토류판 보수 완료

연번	현장명	점검자	점 검 사 항	조 치 결 과
6	우이~신설 1공구	공사관리관	∘바닥 체수된물 배수처리 요망 (본선2구간)	∘바닥 체수된물 배수처리 완료
7			∘작업장내 퍠자재 반출 요망 (본선2구간)	∘작업장내 폐자재 반출 완료
8			∘보행자도로 복공마개 설치 요망 (본선2구간)	∘복공마개 설치 완료
9			∘작업장내 폐자재 반출 요망 (L02정거장)	∘´작업장내 폐자재 반출 완료
10			∘띠장용 보걸이 보강조치 요망 (본선2구간)	∘띠장용 보걸이 보강 완료

첨부 : 점검사항 및 조치결과 사진 각 1 부.

첨부1		현장별 주요 점검사항 및 조치결과

지적 사항	현 장 명 (위치)	우이~신설 1공구(차량기지 8span)
	일 자	'14. 04. 25(금)
	지적내용	∘기초위 자재(호스)정리 미흡
조치 결과	일 자	-
	조치내용 (계획)	∘기초위 자재(호스)정리 완료

지적 사항	현 장 명 (위치)	우이~신설 1공구(차량기지)
	일 자	'14. 04. 25(금)
	지적내용	∘동바리위 불필요한 발판 제거
조치 결과	일 자	-
	조치내용 (계획)	∘동바리위 발판 제거 완료

지적 사항	현 장 명 (위치)	우이~신설 1공구(차량기지)
	일 자	'14. 04. 25(금)
	지적내용	∘점검통로위 측벽 유도배수용 비닐 제거
조치 결과	일 자	-
	조치내용 (계획)	'14. 04. 28(월) 조치 예정

지적 사항	현 장 명 (위치)	우이~신설 1공구(차량기지)
	일 자	'14. 04. 25(금)
	지적내용	∘점검통로 끝단부 안전망 이동 조치
조치 결과	일 자	-
	조치내용 (계획)	∘점검통로 끝단부 안전망 설치 완료

지적 사항	현 장 명 (위치)	우이~신설 1공구(본선2구간)
	일 자	'14. 04. 25(금)
	지적내용	∘토류판 보수 요망
조치 결과	일 자	'14. 04. 26(토)
	조치내용 (계획)	∘토류판 보수 완료

지적 사항	현 장 명 (위치)	우이~신설 1공구(본선2구간)
	일 자	'14. 04. 25(금)
	지적내용	∘바닥 체수된물 배수처리 요망
조치 결과	일 자	'14. 04. 25(금)
	조치내용 (계획)	∘바닥 체수된물 배수처리 완료

지적 사항	현 장 명 (위치)	우이~신설 1공구(본선2구간)
	일 자	'14. 04. 25(금)
	지적내용	∘작업장내 폐자재 반출 요망
조치 결과	일 자	'14. 04. 25(금)
	조치내용 (계획)	∘작업장내 폐자재 반출 완료

지적 사항	현 장 명 (위치)	우이~신설 1공구(본선2구간)
	일 자	'14. 04. 25(금)
	지적내용	∘보행자도로 복공마개 설치 요망
조치 결과	일 자	'14. 04. 25(금)
	조치내용 (계획)	∘보행자도로 복공마개 설치 완료

지적 사항	현 장 명 (위치)	우이~신설 1공구(L02정거장)
	일 자	'14. 04. 25(금)
	지적내용	∘작업장내 폐자재 반출 요망
조치 결과	일 자	'14. 04. 26(토)
	조치내용 (계획)	∘작업장내 폐자재 반출 완료

지적 사항	현 장 명 (위치)	우이~신설 1공구(본선2구간)
	일 자	'14. 04. 25(금)
	지적내용	∘띠장용 보걸이 보강조치 요망
조치 결과	일 자	'14. 04. 26(토)
	조치내용 (계획)	∘띠장용 보걸이 보강조치 완료