교통영향분석･개선대책 사전검토 의견

< 사업명 : ‘연세대학교 신증축’ >

접수번호	검토기관	검 토 의 견
2014-07	서울시 (관련과)	< 주변가로 및 교차로 > ○ 최초 심의시보다 사업지 주변의 교통여건이 상당히 변화하였으므로, 교통 환경조사 분석과 사업지구 및 주변지역의 장래교통 수요를 조사․분석하여 첨부할 것 < 진출입동선 > ○ 백양로 신설 지하주차장램프 설치로 인해 연세대앞 교차로 부근에 교통 혼잡이 집중되고, 성산로에 심각한 영향을 미칠것으로 판단되므로, 진입램프 계획을 전면재검토하여 기존의 진출입동선을 유지할 것 ○ 성산로의 정문관(암센터) 앞 진출입구, 세브란스병원 본관 앞 진출입구, 동문회관 진출입구 등 기존의 진출입구가 많아 성산로 교통혼잡이 가중되고 있으므로, 사업지 동문을 이용하는 내부동선체계를 강화하여 차량이 진출입하도록 유도 ○ 백양로 지하주차장 신설 램프(a지점)는 연세대앞 교차로 동측 횡단보도와 인접하여 있고, 인근 진출입로 2개와 연속적으로 설치하게 되므로, 성산로 차량과의 엇갈림 등으로 심각한 교통정체 및 안전성 그리고 보행자의 안전에도 문제가 있으므로 진입램프 위치 변경은 재검토 하기 바람 < 보행 및 대중교통 > ○ 사업지 내·외부 보행공간 조성시 식수대를 제외한 최소 유효보도폭 2.0m이 확보되도록 조치바람 ○ 본 사업의 보도, 횡단보도(신호등 포함) 등 교통시설 공사를 위한 실시설계시 단지 내 차량속도제한, 유도블록, 자동차진입억제봉 (볼라드) 등 교통약자 이동편의시설에 대한 사전 검토가 이루어지도록 시행계획에 반영·조치할 것 ○ 자전거주차시설은 자전거이용활성화에 관한 법률 시행령에 따라 법정주차대수 이상 설치하고, 관리 및 도난을 고려하여 CCTV, 위치안내도, 이용안내문 병행 설치 바람 < 주차 > ○ 부설주차장 중 화물의 상, 하역, 운반 등에 유리한 장소에 첨부 기준에 따라 화물조업주차장으로 2면 이상 설치할 것 < 교통안전 및 기타 > ○ 제중학사 및 법현학사에 택배함을 설치할 것
2014-07	서울시 (위원)	< 진출입동선 > ○ 정문 입차 전용 진입램프 개설에 따른 진입로주변 가로의 고통 및 안전저감 대책 강구 ○ 정문 백양로 진입램프 신설로 신설램프를 진입하는 차량과 동측 출입구 진출 차량간 상충이 발생될 것으로 판단됨. 횡단보도 끝단 보도 돌출부 제거 등 개선바람 ○ 남문 주진출입로의 진입부 버스베이는 진출부 버스베이 형태로 조정바람 ○ 야구장부근 대형버스 주차장 이용 차량의 진출시 회전교차로를 이용한 진출이 가능한지 검토 바람 ○ 정문 진입램프 지점 돌출된 보도를 제거하여 원활한 진입동선을 확보할 것 < 보행 및 대중교통 > ○ 정문앞 중앙버스 승강장 연결 보도설치구간에 보행자방호울타리를 설치할 것 < 주차 > ○ 제중학사 지하주차장 진출입구 평면 대기공간 확보 ○ 여성우선주차 설치 ○ 법현학사 및 제중학사 신설 진출입램프 전면부 평탄구간을 최소 5m이상 확보할 것
2014-07	교통영향분석･개선 대책협회	< 주변가로 및 교차로 > ○ 성산로상의 모든 교차로가 2현시로 운영되므로 신호주기를 대폭 축소(120초 이하)하는 방안을 제시하시기 바람 < 진출입동선 > ○ 신설되는 정문진입램프 진입교통류를 위한 완화차로 설치방안을 강구하시기 바람 < 보행 및 대중교통 > ○ 연세대앞 교차로는 동서간 depressed 방식으로 전환하고 상부는 보행공간으로 조성하여 연세대정문과 연세로간 연속된 보행공간을 확보하는 장기 구상안을 제시하시기 바람 < 교통안전 및 기타 > ○ 신설되는 정문진입램프 진입교통류와 세브란스병원입구 진출교통류간 엇갈림으로 인한 소통 및 안전측면의 대책을 강구하시기 바람

【 자치구 검토의견 】

구분		검토의견
서대문구	교통 행정과	○ 연대정문 진입램프 신설은 향후 연세로 보행자전용지구(차 없는 거리)운영에 따른 연세로 교통통제시 성산로상의 우회 교통량증가로 인한 교통정체가 가중될 것으로 예상되는 바, ○ 당초 백양로 재창조 프로젝트 설계안인 남문 주차장으로 진입하는 방안이 바람직할 것으로 판단됨
	토목과	○ 연세대 정문 신설 진입로 횡단보도는 고원식 횡단보도를 설치하시기 바라며 보도방향에 일치하도록 횡단보도를 배치하고, 정문 등 공공부분의 보도설치는 시공 전 상세도면을 작성하시어 우리구(보도관리팀)와 협의토록 안내 ○ 학교부지에 포함된 도로부지(대신동143-12도-구유지)에 대한 사업지 포함내용 및 향후계획 등을 명확히 표현 안내
	건설 관리과	○ 도로를 점용하려면 차량진출입로 계속 도로점용허가를 득하여야 함