-화학사고 시 소방안전지도 활용 극대화를 위한-

대학교 등 위험물 취급 안전관리대책

2014. 5.

노 원 소 방 서

-화학사고 시 소방안전지도 활용 극대화를 위한

대학교 등 위험물 취급 안전관리대책

대학교, 공공연구기관 등 위험물을 다품종 소량 사용하는 장소에 대한 안전관리대책을 추진하여, 화학물질로 인한 특수사고를 예방하고 사고 시 초기대응체계를 강화

Ⅰ		추진배경

❍ 2013년 세종대 삼브롬화붕소(5.29), 황산(7.22)누출사고 등이 발생하여 화학물질 취급에 대한 시민불안감 증가

❍ 사고 시 초기대응력 확보를 위해 소방안전지도에 실험실 정보 탑재 필요

Ⅱ		현 황

❍ 추진대상

- 화학실험실 : 대학교 4개소, 공공연구기관 1개소

- 미술실습실 : 6개소 (미술실습실 보유현황 사전 파악)

❍ 최근 3년간 실험실 사고발생 현황 (전국)

- 총 31건(부상 26, 재산피해 128,810천원)

구 분 연 도	화 재 사 고			누 출 사 고
	건수	피 해		건수	피 해
		인명(명)	재산(천원)		인명(명)	재산(천원)
계	12	5	116,810	19	21	12,000
2013	4	4	42,666	5	10	-
2012	6	1	71,911	8	7	1,000
2011	2	-	2,233	6	4	11,000

- 발화요인 : 부주의로 인한 사고가 전체의 약 42% 차지

Ⅲ		2013년 추진실적

❍ 점검결과

- 4개 대학 1개 기관 화학실험실 점검완료(현지시정 15)

- 안전교육 : 책임조교 등 연구종사자 명 교육

❍ 소량위험물 저장환경 정비

- 안전 캐비닛(Safety Cabinet), 불연재료 선반, 정전기제거장치 등 설치 유도

- 물질보건자료(MSDS) 및 개인보호장구 실험실 비치

❍ 실험실 위험물 취급용기 표시 부착

- 위험물안전관리법 시행규칙에 부합하는 소량위험물 용기 표시

Ⅳ		세부 추진계획

□ 화학실험실 위험물 소방검사

❍ 기    간 : 2014. 6.9 ~ 6.13(기간 내 대학일정 협의)

❍ 대    상 : 대학교 4개소, 공공연구기관 1개소

❍ 검사방법 : 소방서, 자치구, 군 합동검사

※ 유독물취급사업장 및 대학교 실험실 합동점검계획(기후환경본부 생활환경과-4791호)과 관련하여 소방서 주관 합동검사 실시

❍ 확인사항

- 실험실 내 인화성 및 금수성 물질 보관 실태 확인

- 위험물안전관리조례에 따른 위험물 저장․취급기준 준수 여부

- 지정수량 이상 위험물 저장·취급 여부

- 소화기․경보시설 등 소방시설 작동․유지 관리의 적정 여부

□ 소방안전지도 탑재를 위한 화학실험실 안전관리카드 제작

❍ 기    간 : 2014. 5.12 ~ 6. 30

❍ 대    상 : 대학교 4개소, 공공연구기관 1개소

❍ 추진방법

- 1차 : 화학실험실 위험물 소방검사 시 기초자료 조사

- 2차 : 본부 TF팀 구성하여 건물 별 안전관리카드 제작

※ 화학실험실 안전관리카드 제작 TF 운영

- 기간/장소 : 2014. 5. 7 ~ 6. 30 / 예방과 사무실

- 구성인원 : 3명(비상근 2, 상근 1)

․총괄 : 소방령 박순일

․단원 : 소방위 김효중, 지원근무 1명

❍ 추진내용

- 화학실험실이 있는 건물 별 안전관리카드 제작

․실험실 별 대표 위험물 및 지도교수 연락처 수록

- 금수성, 폭발성, 방사성 등 위험성이 높은 물질에 대한 정보 표기

- 화학물질 사고 대응력 확보를 위해 소방안전지도 탑재

□ 미술실습실 위험물 사용 실태조사

❍ 기    간 : 2014. 5.12 ~ 6. 30

❍ 대    상 : 관내 6개 대학(3개대학 보유)

(삼육대학교, 서울과학기술대학교, 서울여자대학교, 광운대학교, 성서대학교, 인덕대학교,)

❍ 조사방법

- 1차 : 관할 대학교에 유선 연락하여 미술 실습실 보유여부 파악

- 2차 : 미술실습실 보유 대학교 대상 소방서 실태조사 실시

❍ 확인사항

- 사고 위험이 있는 화학물질의 저장·취급 종류와 수량 파악

※ 근거 : 위험물안전관리법 제22조 제1항(필요한 보고 또는 자료제출 명령)

- 지정수량 미만 위험물 저장·취급의 서울시 조례 준수여부 확인

□ 위험물 안전교육

❍ 대    상 : 위험물 취급자(연구 종사자 등) 및 시설 관리부서 관계인

❍ 방    법 : 소방검사 시 병행 실시

❍ 주요내용

- 위험물 화재사례 전파를 통해 안전불감증 제거

- 위험물 저장․취급방법 및 유사시 초동 대처요령 지도

- 실험복, 보안경 착용 등 기본안전수칙 준수 당부

#□ 옥내저장소를 비롯한 제조소등 허가 유도

❍ 대    상 : 위험물 취급량이 많은 대학교 및 공공연구기관

❍ 방    법 : 소방검사 시 병행 실시

# ####진개요

- 배  경 : 소량 산재되어 있는 실험실 위험물에 대한 체계적 접근 필요

- 위험성 : 실험실은 다양한 화학물질을 다루고 있어 지정수량 미만의 위험물 취급에도 불구, 화재 시 예상하지 못한 피해 발생 우려

- 방  안

․위험물 보관 시설을 실험실과 분리하여 화재 안전성 확보

․옥내‧옥외 저장소 등 허가 유도하여 위험물 취급‧저장 시설기준 적용

- 보유현황 : 4개 대학 중 3개 대학교에 설치 완료(1개대학 설치중)

<대학교 옥내저장소>

붙 임  :  1-1. 대학교 화학실험실 및 옥내저장소 설치 현황 1부

1-2. 공공연구기관 화학실험실 현황 1부

2. 서울시내 대학교 현황 1부.  끝.

[붙임 1-1] 대학교 화학실험실 현황(2013.12.31.기준)

연번	학 교 명	학 과 (학 부)	옥내저장소	관할소방서
1	광운대학교	화학공학과	○	노 원
2	삼육대학교	화학과	○
3	서울과학기술대학교	정밀화학과	설치 중
		신소재공학과
		화학공학과
4	서울여자대학교	화학과	○

[붙임 1-2] 공공연구기관 화학실험실 현황(2013.12.31.기준)

연번	기관명	주 소	옥내저장소	관할서
1	한국원자력의학원	서울특별시 노원구 공릉2동 215-4	X	노 원

[붙임 2] 서울시내 대학교 현황(2013.12.31.기준)

연 번	학교종류	학교명	본분교	주 소	전화번호
1	전문대학	인덕대학교	본교	서울 노원구 초안산로 12	950-7000
2	일반대학	서울과학기술대학교	본교	서울 노원구 공릉로 232	970-6114
3	일반대학	광운대학교	본교	서울 노원구 월계동 447-1	940-5114
4	일반대학	삼육대학교	본교	서울 노원구 화랑로 815	3399-3636
5	일반대학	서울여자대학교	본교	서울 노원구 화랑로 62	970-5114
6	일반대학	한국성서대학교	본교	서울 노원구 상계7동	950-5401