2014.소방장비 확인점검 지적사항 조치 결과보고

[차량분야]

소방서	차 량	지 적 사 항	조 치 내 역
서 초 진압대	순찰차(5호)	- 미등 점등 불량 운전석 뒤 타이어 손상
	점검차(7호)	- 후미 와이퍼 손상
	고가차(11호)	- 파워호스 노후로 누유 스위블조인트 유압오일 누유 주경광등(좌) 점등불량
	굴절차(12호)	- 오토레벨링 수평불량 - 엔진연료 고압펌프 부위 연료 누유
	화학차(14호)	- 클러치오일 오염 교환요 냉각팬 밸트 노후 교환요
	조명차(17호)	- 브레이크오일 오염 교환요 - 냉각팬 밸트 노후 교환요
	펌프차(21호)	- 써치라이트 작동 불량 - 냉각수 누수
	물탱크차(31호)	- 클러치오일 오염 교환요) - 틸팅캡 작동불량 연성계(운) 작동 불량
서 초 구조대	구조버스(100호)	- 라디에이터 호스, 히터호스 냉각수 누수
	구조공작차(200호)	크레인 리모콘 작동불량
서 초 양 재	펌프차(23호)	- 냉각팬 밸트 노후 교환요 에어크리너 호스 손상 아우트리거 부판 고착 클러치오일 오염 교환요 자위분무 호스 갈라짐

[기타주요장비분야]

소방서	장 비	지 적 사 항	조 치 내 역
서 초 진압대	공기호흡기세트	- 보관 상태 불량
	동력절단기	- 사용법 미흡
서 초 양 재	송풍기	바퀴 고정장치 불량
	체인톱	공회전 조절나사 불량
서 초 진압대	고성능절단기	격발장치 고장
	원격말벌퇴치기	에어스프레이 발사용 손잡이 망실
	동력절단기	연료누유 및 에어필터 노후
서 초 구조대	엔진식 천공기	연료 누유
	유압콤비절단기	배터리 방전 및 충전불능
서 초 양 재	유압페달커터기	유압호수 노후로 갈라짐
	마취총 및 마취제 혼합법 사용 미흡
	동력절단기	에어필터 및 점화코일 정비 미흡
서 초 진압대	분리형들것	안전밸트 미결합 상태
	후두경세트 내 구강기도유지기 비멸균상태
	점검일지	수량 불일치
서 초 양 재	네블라이저 구성품 비멸귤상태
	자동제세동기	청결상태 불량
서 초 진압대	차량용 무전기	- 안테나 고정불량(굴절12호)
	휴대용 무전기	관리번호 미부착
서 초 양 재	차량용 무전기	안테나 고정 및 상태 불량(6-3호)
	휴대용 무전기	안테나 손상
서 초 구조대	차량용 무전기	안테나 고정 불량(100호)
서 초 예방과	- 하론레벨메타, 풍속,풍압계 제원 미숙지
	하론레벨메타 전용환산기 전원불량
서 초 지휘대	화재감식장비	거리측정기 스위치 접점불량