	산불진압장비 보유 현황

산불진압장비 보유 현황 : 30종 449점【2014. 1월 현재】

연번	구분	보유부서 장비명	계	번동	우이	미아	삼각산	구조대	성능 등	기타
		계	30종 449점	19종 162점	27종 99점	25종 93점	26종 88점	2종 5점		대응과 2
1	호스등	산불용 호스(25㎜)	21	5	6	4	6		내압 20kgf/㎠	07.5 강북구 공원녹지과
2		산불용 호스(40㎜)	47	20	10	8	9		내압 40kgf/㎠
3		산불용 호스(65㎜)	59	20	13	13	13		내압 40kgf/㎠	07.6 도봉구 공원녹지과
4		관창(25㎜)	10	4	2	2	2
5		관창(40㎜)	6	2	1	2	1
6		관창(65㎜)	4		1	1	2
7		호스 운반용 지게	13	5	3	3	2		40㎜ 3본 또는 65㎜ 2본 수납용	07.5 강북구 공원녹지과
8	연결구	Y자형 연결구 65×40×40	5	2	1	1	1			07.6 도봉구 공원녹지과
9		Y자형 연결구 40×25×25	4	2	1		1
10		십자형 연결구 65×65×40×40	5	2	1	1	1
11		구경전환 연결구 65×40	5	2	1	1	1
12		구경전환 연결구 40×25	6	1	1	3	1
13		체크밸브(65㎜)	5	2	1	1	1
14		체크밸브(40㎜)	2	2
15	펌프	성능개선 소방차	2		1		1
16		이동식 동력펌프	2	1			1
17		등짐펌프(15ℓ)	65	32	11	11	11			총무게 2.4㎏
18	기타부수장비	싹쓸이진압장비(세트)	3		1	1	1
19		불갈퀴	65	35	10	10	10
20		불털이개	17		4	6	7
21		삽	36	10	6	14	3	3
22		낫	2		1	1
23		곡괭이	9		4	4	1
24		도끼	3		1	1	1
25		체인톱	7	2	1	1	1	2
26		헬기유도봉	3		1	1	1
27		메가폰	5		1	1	1			대응과 2
28		랜턴	14	13		1
29		아이젠	6		5	1
30		헤드랜턴	18		10		8

* 구청 무상양여(2007. 5월 강북구청 3종 45점, 2007. 6월 도봉구청 7종 57점) → 배정2007.7.11.

※ 산불진압용 성능개선 소방차량(2대) : 우이․삼각산 펌프차(35㎏･f/㎠ 고압송수 가능)

➜ 인근서 성능개선 소방차량 보유현황(4대) : 도봉소방서(방학,창동), 노원소방서(하계,상계)