2014년 소방장비 관리상태 확인점검 계획

수궁119안전센터

2014년 소방장비 관리상태 확인점검 계획

소방장비의 효율적 유지․관리를 통해 재난현장 활동 대응능력과  장비조작 능력을 향상시켜 현장대응 및 소방업무의 생산성을 제고하고자 소방장비 관리상태에 대한 확인점검 실시 계획임.

Ⅰ

관련근거

소방장비의 관리규칙 제21조 제1항 (안전행정부령 제18호)

시 ․ 도지사는 소속 소방기관의 소방장비의 관리 상태에 대하여 확인을 하여야 한다.

2014년도 소방재난업무가이드 안전지원행정 편 제3장『소방장비 운용 및         관리 내실화』 “소방장비 관리상태 확인점검”

Ⅱ

점검방향

소방장비의 정상 가동상태 100%유지

효율적인 장비관리

소방장비 조작능력향상

기타 장비관련 서류의 기록유지상태 및 운용에 관한사항 등

Ⅲ

세부 추진계획

점검기간 : 2014. 9. 13.(토) ~ 9. 28.(일) 16일

- 본부점검 : 10. 7.(화)

- 본서 자체점검 : 9. 29.(월) : 수궁

점검대상 : 소방장비 관리규칙 제3조 규정에 의한 소방장비 일체

Ⅳ

담당자 편성

총  괄 : 센터장

담당자 현황

구 분	담 당 자		비고
	계 급	성 명
안전관리책임	소 방 위	강 광 억	1 반
	소 방 위	우 덕 균	2 반
	소 방 위	송 춘 훔	3 반
진압․보호․보조장비	소 방 장	임 공 순	1 반
	소 방 위	민 기 일	2 반
	소 방 위	신 병 규	3 반
소 방 차 량	소 방 장	홍 형 일	1 반
	소 방 장	장 재 익	2 반
	소 방 장	노 재 인	3 반
구 조․구 급 장 비	소 방 위	이 병 진	1 반
	소 방 위	윤 진 웅	2 반
	소 방 장	임 창 규	3 반
통 신 장 비	소 방 장	임 공 순	1 반
	소 방 장	민 기 일	2 반
	소 방 사	신 명 규	3 반
점검․감식장비	소 방 장	유 점 열	1 반
	소 방 사	이 승 재	2 반
	소 방 사	노 태 영	3 반

중점 확인점검 사항

소방자동차 점검 · 정비 매뉴얼 숙지/차량별 비치상태 확인

적정한 소방장비 및 부품의 관리계획 수립 및 이행 실태

예방 점검․정비의 이행상태 및 안전사고 방지대책 추진내용

소방장비 관리운용상황의 기록․유지관리 상태

소방장비의 교육훈련 상태 및 매뉴얼 비치여부

불용처분 장비 물품관리시스템 정비내역 확인

소방장비 유지비 집행 실태(예산절감)

그 밖에 장비관리 운용 및 행정에 관한 사항 등

중점 확인사항

차량분야 : 안전사고 방지를 위하여 안전 분야 중점 확인

- 장비운영 분야 중점확인

- 차량분야 점검차종별 관리 실태와 메뉴얼 숙지 및 비치여부

- 각종 차량별 장비조작법 숙지여부는 무작위로 지정하여 평가

- 기타 물품관리실태 등에 대한 점검을 중점적으로 실시

기타 장비분야

- 소방방재청 고시 제2013-7호(개정 2013.4.24) “소방장비 내용연수       지정 고시”를 참조 분야별 점검을 실시하며, 현장대응단 및 각 119       안전센터에 지급된 장비는 관리운영 중인 운용부서를 기준으로 점검       을 실시하며

- 특히, 각종 장비 중 안전사고와 관련된 장비에 대한 관리상태 및        장비 조작법, 주요제원 등 숙지여부와 함께 개인보호장비 등 물품       관리실태 등에 대한 점검을 중점적으로 실시

지적사항 조치

- 즉시 시정 가능한 사항 : 즉시 시정

- 자체 정비 불가능 사항 : 전문기관에 점검 의뢰 및 정비

Ⅴ

세부일정

일 자		장비 분야별 세부 점검,정비 사항
월	일	소방차량	진압, 구조	구 급 장 비	전산,통신,진단	기타 (교육등)
9	13	브레이크 등 제동장치	공기충전기	구급 의약품 정리 정돈	진단장비	관련 키워드 숙지
	14	계기판 등 전기장치	안전밸트, 파괴기구,기타장비	구급차내 적재비품 정리	진단장비	관련 키워드 숙지
9	15	펌프 및 진공 관련 정비	동력절단기등	구급 약품 박스 등	진단장비	관련 키워드 숙지
	16	타이어 등 주행장치	공기호흡기등 호흡보호장비	구급 가방 정리	진단장비	관련 키워드 숙지
9	17	클러치등동력절단장치	소방호스 및 적재비품	부목류, 소모품 정리	관련장비류	관련 키워드 숙지
	18	핸들 파워 등 조향장치	이동식발전기,조명장치등	자외선소독기 정비	관련장비류	관련 키워드 숙지
9	19	배터리 등 배선류 정비	산불진화장비 및 각종 로프	구급 기자재 목록 정리	진단장비	관련 키워드 숙지
	20	PTO 및 관련 밸브류,사다리조작부 정비	수중펌프 및 관련장비 정비	심실제세동기 정비	진단장비	관련 키워드 숙지
9	21	진공펌프 및 관련부	진압 및 구조장비 도색,수입	각종 부목류 KED 등	관련 문서 정리	관련 키워드 숙지
	22	행정 및 종이문서 확인	이륜차 부속장비 정비등	장비 사용법 숙지	장비사용법숙지	관련 키워드 숙지
9	23	전차량 세척 및 정비	기타장비 일체정비,대장정리	각종 대장 등 점검정비	장비사용법숙지	관련 키워드 숙지
	24	물탱크,홈탱크부 정비	진압 및 구조장비 도색,수입	주들것 등 들것류	관련 문서 정리	관련 키워드 숙지
9	25	엔진부 및 관련 오일류	관창 등 진압장비	AED,심전도,들것	무선장비	관련 키워드 숙지
	26	구리스등윤활유계통, 차량부분도색	배연기,라이트라인등	부책 정리	무선장비	관련 키워드 숙지
9	27	각 휠터류, 엔진오일교환	유압구조장비세트등	의약품 캐비닛 정리	유선통신장비	관련 키워드 숙지
	27	부동액 등 냉각수 교환	제논등,랜턴,자동점멸기등	산소호흡기 및 부속장비	유선통신장비	관련 키워드 숙지
9	28	장비물품 창고 정리정돈	장비물품 창고 정리정돈	장비물품 창고 정리정돈	창고물품정리정돈	장비 사용법 숙지
	28	차고도색, 수검표제출	각종대장정리, 수검표제출	각종대장정리, 수검표제출	대장정리,수검표제출	장비 사용법 숙지
9	29	본서 소방장비 확인점검	본서 소방장비 확인점검	본서 소방장비 확인점검	본서 소방장비 확인점검	본서 소방장비 확인점검

ⅥⅤ

각 분야별 점검표

2014. 소방차량(일반차량) 확인결과

◇차량번호:           (차종:           )

점검항목	배점	득점	세 부 점 검 사 항	득 점	비고
행정사항	15		각종 점검⋅정비일지(일일,주간,월간),이동정비반 및 특수장비 조작훈련, 자기책임제 이행실태 등 제반업무 추진사항 (상 : 15점, 중 : 10점, 하 : 7점)	□ □ □
엔진부분	15		- 시동상태 - 냉각수 및 워셔액 적정상태 - 캡틸팅장치 적정여부 - 오일 적정 상태 - 오일 누유 상태 - 엔진 및 엔진룸 청소상태 - 각종 밸트류 - 에어크리너 상태 - 각종 지지부 - 냉각수 누유 및 각종 볼트.너트 풀림여부 - 기타 지적사항(최대 2점 감점) * 해당점수부여(상1.5점, 중 1점, 하0.5점)	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ( )
동력전달장치	10		- 변속 작동상태 - 추진축 연결부상태 - 오일 적정여부 - 오일 누유 상태 - 볼트 이완 상태 - 기타 지적사항(최대 2점 감점) * 해당점수부여(상2점, 중1점, 하0.5점)	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ( )
주행장치	10		- 타이어 마모 상태 - 휠 너트의 이완여부 - 휠 및 사이드 림의 손상여부 - 휠얼라이먼트 이상유무 - 기타 지적사항(최대 2점 감점) * 해당점수부여(상2.5점, 중1.5점, 하1점)	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ( )
조향장치	10		- 유동,느슨함,흔들림 및 조작상태 - 너클 및 볼조인트 등 각 기구부 연결상태 - 파워라인 누유여부 - 핸들유격 과다여부 - 파워오일 오염 및 적정여부 - 기타 지적사항(최대 2점 감점) * 해당점수부여(상2점, 중1점, 하0.5점)	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ( )

점검항목	배점	득점	세 부 점 검 사 항		비고
제동장치	20		- 주차브레이크 유격과다 여부 - 제동시 쏠림현상 여부 - 시동전 에어게이지 충만상태 - 주차브레이크 잠금 상태 - 브레이크 작동상태 및 밀림현상 - 브레이크 오일상태 - 에어탱크 물 배수상태 - 라이닝 마모 및 간격조정 상태 - 공압 저하시 부저경고음 작동여부 - 배기브레이크 작동여부 - 기타 지적사항(최대 3점 감점) * 해당점수부여(상2점, 중1.5점, 하1점)	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ( )
전기장치	10		- 키 작동시 계기판 점등상태 - 경광등, 경음기취명 등 작동상태 - 각종 조명등 점등상태 - 축전지액 적정상태 - 터미널배선 손상 및 접촉상태 - 각종 배선의 손상 및 접촉상태 - 예비휴즈 보관상태 - 차량발전기의 충전기능 적정여부 - 배선정렬상태 - 와이퍼 작동 및 와셔액 분출여부 - 기타 지적사항(최대 2점 감점) * 해당점수부여(상1점, 중0.5점, 하0.25점)	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ( )
조작숙지도 및 차체 관리상태	7		* 해당점수부여(상7점, 중5점, 하3점)	□ □ □
점검사항 비치여부 (Key word ) 및 비품 (기본공구 등)	3		지적 종목당 1점 감점
합 계

점검일시 : 2014년    월     일

점검자 : 계급 소방          성명            (인)

입회자 : 계급 소방          성명            (인)

2014. 소방차(펌프 및 탱크) 점검표

◇차량번호 :                (차종 :       )

점검항목	배점	득점	세 부 점 검 사 항	득 점	비고
행정사항	15		각종 점검⋅정비일지(일일,주간,월간),이동정비반 및 특수장비 조작훈련, 자기책임제 이행실태 등 제반업무 추진사항 (상 : 15점, 중 : 10점, 하 : 7점)	□ □ □
엔진부분	15		- 시동상태 - 냉각수 및 워셔액 적정상태 - 캡틸팅장치 적정여부 - 오일 상태 - 오일 누유 상태 - 엔진 및 엔진룸 청소상태 - 각종 밸트류 - 에어크리너 상태 - 각종 지지부 - 발전기 작동 및 각종 이음상태 - 기타 지적사항(최대 2점 감점) * 해당점수부여(상1.5점, 중1점, 하0.5점)	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ( )
동력전달장치	5		- 변속 작동상태 - 추진축 연결부상태 - 오일 적정여부 - 오일 누유 상태 - 볼트 이완 상태 - 기타 지적사항(최대 2점 감점) * 해당점수부여(상1점, 중0.5점, 하0.25점)	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ( )
주행장치	5		- 타이어 마모 상태 - 휠 너트의 이완여부 - 휠 및 사이드 림의 손상여부 - 휠얼라이먼트 이상유무 - 예비타이어 및 공기압 적정상태 - 기타 지적사항(최대 2점 감점) * 해당점수부여(상1점, 중0.5점, 하0.25점)	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ( )
조향장치	5		- 유동,느슨함,흔들림 및 조작상태 - 너클 및 볼조인트 등 각 기구부 연결상태 - 파워라인 누유여부 - 핸들유격 과다여부 - 파워오일 오염 및 적정여부 - 기타 지적사항(최대 2점 감점) * 해당점수부여(상1점, 중0.5점, 하0.25점)	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ( )

제동장치	10		- 주차브레이크 유격과다 여부 - 제동시 쏠림현상 여부 - 시동전 에어게이지 충만상태 - 주차브레이크 잠금 상태 - 브레이크 작동상태 및 밀림현상 - 브레이크 오일상태 - 에어탱크 물 배수상태 - 라이닝 마모 및 간격조정 상태 - 공압 저하시 부저경고음 작동여부 - 배기브레이크 작동여부 - 기타 지적사항(최대 3점 감점) * 해당점수부여(상1점, 중0.5점, 하0.25점)	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ( )
전기장치	5		- 키 작동시 계기판 점등상태 - 경광등, 경음기취명 등 작동상태 - 각종 조명등 점등상태 - 축전지액 적정상태 - 터미널배선 손상 및 접촉상태 - 각종 배선의 손상 및 접촉상태 - 예비휴즈 보관상태 - 차량발전기의 충전기능 적정여부 - 배선정렬상태 - 와이퍼 작동 및 와셔액 분출여부 - 기타 지적사항(최대 1점 감점) * 해당점수부여(상0.5점, 중0.3점, 하0.2점)	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ( )
소방펌프	10		- 밸브 개폐상태 - 각종 배관의 연결상태 여부 - 각종 볼트 이완 여부 - 방수작동상태 여부 - 펌프 상태 여부 - 각종 계기류 작동여부 - 배수상태여부(PTO해제시) - PTO오일 누유여부 - 내압시험 후 각종배관 누수여부 - PTO오일 적정 및 작동여부(자동 및 수동) - 기타 지적사항(최대 2점 감점) * 해당점수부여(상1점, 중0.5점, 하0.25점)	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ( )
펌프실 조작판	5		- 펌프실조작판 각종 레바의 작동여부 - 각종 계기류의 부착 및 영점상태 여부 - 각종 램프의 점등여부(전자식) - 밸브 작동상태 - 각종 전기장치 상태 - 기타 지적사항(최대 1점 감점) * 해당점수부여(상1점, 중0.5점, 하0.25점)	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ( )

진공펌프	5		- 진공펌프 오일량 적정여부 - 진공펌프 외관 상태 여부 - 진공펌프의 가동상태 - 밸브의 작동상태 - 배관의 누수여부 - 기타 지적사항(최대 2점 감점) * 해당점수부여(상1점, 중0.5점, 하0.25점)	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ( )
물⋅홈 탱크	10		- 물탱크 만충여부 및 물탱크 누수여부 - 메인밸브 작동여부 - 자체급수밸브 작동여부 - RPM조절장치 작동상태 - 수량계(기계식/전자식)작동여부 - 오버플로우장치의 작동여부 - 물탱크의 외부 및 내부 변형유무 - 물탱크의 기능시험(방수/내압/진공도) - 홈탱크 만충여부 및 누액여부 - 액량계(기계식/전자식) 작동여부 - 기타 지적사항(최대 2점 감점) * 해당점수부여(상1점, 중0.5점, 하0.25점)	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ( )
조작숙지도 및 차체 관리상태	7		* 해당점수부여(상7점, 중5점, 하3점)	□ □ □
점검사항 비치여부 (Key word ) 및 비품 (기본공구 등)	3		지적 종목당 1점 감점
합 계

점검일시 : 2014년    월     일

점검자 : 계급 소방          성명            (인)

입회자 : 계급 소방          성명            (인)

2014. 기타장비(         )점검표

◇ 기타장비

점검항목	배점	득점	세 부 점 검 사 항	득 점	비 고
행정사항	15		각종 점검⋅정비일지(일일,주간,월간),이동정비반 및 특수장비 조작훈련, 자기책임제 이행실태 등 제반업무 추진사항 (상 : 15점, 중 : 10점, 하 : 7점)	□ □ □
동력부분	30		- 시동상태 - 오일,연료 적정 상태 - 관리 상태 - 각종 밸트류 - 에어크리너 상태 - 기타 지적사항(최대 2점 감점) * 해당점수부여(상6점, 중5.5점, 하5점)	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ( )
전기장치	30		- 작동 상태 - 축전지액 적정상태 - 각종 배선의 손상 및 접촉상태 - 충전기능 적정여부 - 배선상태 - 기타 지적사항(최대 2점 감점) * 해당점수부여(상6점, 중5.5점, 하5점)	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ( )
부수장비	15		-지적 항목당 1점 감점
조작숙지도 및 차체 관리상태	7		* 해당점수부여(상7점, 중5점, 하3점)	□ □ □
점검사항 비치여부 (Key word ) 및 비품 (기본공구 등)	3		지적 종목당 1점 감점
합 계

점검일시 : 2014년    월     일

점검자 : 계급 소방          성명            (인)

입회자 : 계급 소방          성명            (인)

2014. 이륜차 점검표

◇차량번호:                (차종:       )

점검항목	배점	득점	세 부 점 검 사 항	배 점	비고
행정사항	15		각종 점검⋅정비일지(일일,주간,월간),이동정비반 및 특수장비 조작훈련, 자기책임제 이행실태 등 제반업무 추진사항 (상 : 15점, 중 : 10점, 하 : 7점)	□ □ □
엔진부분	15		- 시동상태 - 오일 적정 및 누유상태 - 엔진 및 엔진룸 청소상태 - 각종 밸트류 - 에어크리너 상태 - 기타 지적사항(최대 2점 감점) * 해당점수부여(상3점, 중2.5점, 하2점)	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ( )
동력전달장치	15		- 변속 작동상태 - 체인 및 밸트 기구 상태 - 오일 적정여부 - 오일 누유 상태 - 볼트 이완 상태 - 기타 지적사항(최대 2점 감점) * 해당점수부여(상3점, 중2.5점, 하2점)	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ( )
조향장치	10		- 유동,느슨함,흔들림 및 조작상태 - 너클 및 볼조인트 등 각 기구부 연결상태 - 파워라인 누유여부 - 핸들유격 상태 - 핸들부 연결장치 부착상태 - 기타 지적사항(최대 2점 감점) * 해당점수부여(상2, 중1점, 하0.5점)	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ( )
주행장치	10		- 타이어 마모 상태 - 휠너트의 이완 여부 - 휠 및 사이드 림의 손상여부 - 타이어 편마모 상태 - 공기압 상태 기타 지적사항(최대 2점 감점) * 해당점수부여(상2점, 중1점, 하0.5점)	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ( )
제동장치	15		- 브레이크 작동상태 및 밀림현상 - 브레이크 오일상태 - 라이닝 마모 및 간격조정 상태 - 기타 지적사항(최대 2점 감점) * 해당점수부여(상5점, 중3점, 하2점)	□ □ □ □ □ □ □ □ □ ( )

전기장치	10		- 작동시 계기판 상태 - 경광등, 경음기취명 등 작동상태 - 각종 조명등 점등상태 - 축전지 상태 및 터미널배선 접촉상태 - 각종 배선의 손상 및 접촉상태 - 기타 지적사항(최대 2점 감점) * 해당점수부여(상2점, 중1점, 하0.5점)	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ( )
조작숙지도 및 차체 관리상태	7		* 해당점수부여(상7점, 중5점, 하3점)	□ □ □
점검사항 비치여부 (Key word ) 및 비품 (기본공구 등)	3		지적 종목당 1점 감점
합 계

점검일시 : 2014년    월     일

점검자 : 계급 소방          성명            (인)

입회자 : 계급 소방          성명            (인)

2014년도 진압장비 확인결과

□          소방서            안전센터

장 비	배점	득점	세부 점검사항	평 점			부족수량 (감점)
계	100			상	중	하
펌프류	10
	6		- 사용방법 및 제원 숙지도 (무작위 3명에게 질문)	미 숙지 1회당 2점 감점 (상 : 2점, 중 : 1, 하 : 0.5)			대 ( )
	4		- 기동상태 등 - 관리상태 등 - 기타 지적사항	차량 5대 무작위 선정 지적사항 1회 -0.5점
소방호스 등 적재장비	10
	10		- 외관상태 - 작동여부 - 호스 경화도상태 - 결합여부 - 흡수관 스트레나 관리상태 - 기타 지적사항	차량 5대 무작위 선정 지적사항 1회 -1점			개 ( )
관창류	10
	10		- 외관상태 - 결합여부 - 작동 및 관리 상태 - 기타 지적사항	지적사항 1회 -1점			개 ( )
호 흡 보호장비	20
	6		- 사용방법 및 제원 숙지도 (무작위 3명에게 질문)	미 숙지 1회당 -2점 감점
	14		- 안면랜즈 관리상태 - 면체 머리끈 관리상태 - 면체 및 보조마스크 관리상태 - 멜빵고리 및 밸트 관리상태 - 등지게 관리상태 - 압력게이지 개페밸브 관리상태 - 용기 충전상태 - 충진기 관리상태 - 기타 지적사항	지적사항 1회 -1점			개 ( )

발전기 및 조명장치	10
	6		- 사용방법 및 제원 숙지도 (무작위 3명에게 질문)	미 숙지 1회당 -2점 감점 (상 : 2점, 중 : 1, 하 : 0.5)	대 ( )
	4		- 가동상태 - 연료상태 - 기본공구 등 - 기타 지적사항	지적사항 1회 -0.5점
절단장비	10
	6		- 사용방법 및 제원 숙지도 (무작위 3명에게 질문)	미 숙지 1회당 -2점 감점 (상 : 2점, 중 : 1, 하 : 0.5)	대 ( )
	4		- 가동상태 - 오일, 연료 주입 상태 - 기본공구 등 - 기타 지적사항	지적사항 1회 -0.5점
유압장비․ 전기드릴․ 수중장비 등	10
	6		- 사용방법 및 제원 숙지도 (무작위 3명에게 질문)	미 숙지 1회당 -2점 감점 (상 : 2점, 중 : 1, 하 : 0.5)	대 ( )
	4		- 가동상태 - 관리상태 - 기타 지적사항	지적사항 1회 -0.5점
송․배풍 장비	10
	6		- 사용방법 및 제원 숙지도 (무작위 3명에게 질문)	미 숙지 1회당 -2점 감점 (상 : 2점, 중 : 1, 하 : 0.5)	대 ( )
	4		- 가동상태 - 관리상태 - 부수장비 등 - 기타 지적사항	지적사항 1회 -0.5점
기타장비	10
	6		- 사용방법 및 제원 숙지도 (무작위 3명에게 질문)	미 숙지 1회당 -2점 감점 (상 : 2점, 중 : 1, 하 : 0.5)	대 ( )
	4		- 가동상태 - 관리상태 - 부수장비 등 - 기타 지적사항	지적사항 1회 -0.5점

※ 장비별 배정수량 / 보유수량 확인 부족1개(본)당 총 득점에서 -0.05점씩 감점조치

※ 장비별 사용방법 숙지도는 무작위로 선정 각각 다른 내용으로 평가

점검일시 : 2014년    월     일

점검자 : 계급 소방          성명            (인)

입회자 : 계급 소방          성명            (인)

2014년도 구조장비 확인결과

□          소방서            안전센터

장 비	배점	득점	세부 점검사항	평 점	부족수량 (감점)
계	100			별도 기준
일반용 구조장비	10
	6		- 사용방법 및 제원 숙지도 무작위 2명에게 질문	미 숙지1회당 2점감점 (상 : 2점 중 : 1 하 : 0.5)	대 ( )
	4		- 외관 및 보관 상태 - 로프 정리보관상태 - 로프총 사용법 - 공기충전기오일교환 - 휴대용탐조등 관리 - 기타 지적사항	지적사항 1회 -0.5점
호흡 및 신체보호용 구조장비	10
	6		- 공기호흡기관리상태 (용기,면체,수량 등) - 안전통신경보장치 (밧데리,작동 등) - 유압장비 등 작동 및 사용법 숙지상태 - 인명구조경보기 등 관리 및 작동상태 - 기타 지적사항	지적사항 1회 -0.5점	개 ( )
	4		- 사용방법 및 제원 숙지도 무작위 2명에게 질문	미 숙지1회당 -0.5점감점
중량물 작업용 구조장비	10
	6		-- 유압엔진 등 시동상태 - 전기장치(밧데리)상태 - 연료(오일)보충 상태 - 작동법 숙지 및 관리 상태 - 맨홀구조기구 및 윈치 등 사용법숙지 - 기타 지적사항	지적사항 1회 -0.5점	개 ( )
	4		- 사용방법 및 제원 숙지도 무작위 2명에게 질문	미 숙지1회당 -0.5점 감점
파괴용 구조장비	5
	3		-방화문파괴기 등 작동방법 및 숙지상태 - 기타 지적사항	지적사항 1회 -0.5점
	2		- 사용방법 및 제원 숙지도 무작위 2명에게 질문	미 숙지1회당 -0.5점 감점

절단용 구조장비	10
	6		- 동력장비시동상태 - 연료(오일,유압)상태 - 체인, 공기톱 등 사용법 숙지도 - 양날절단기 등 작동 및 관리상태 - 전기식절단기 작동 및 사용법 숙지 - 기타 지적사항	지적사항 1회 -0.5점	개 ( )
	4		- 사용방법 및 제원 숙지도 무작위 2명에게 질문	미 숙지1회당 -0.5점 감점
유해화학용 구조장비	10
	6		- 누출방지장비 등 보관 및 관리상태 - 휴대용제독기 등 사용법 및 관리상태 - 화학보호복 등 사용법 및 관리상태 - 기타 장비 관리상태 - 기타 지적사항	지적사항 1회 -0.5점
	4		- 사용방법 및 제원 숙지도 무작위 2명에게 질문	미 숙지1회당 -0.5점 감점
수 난 구조용장비	10
	6		- 잠수장비 관리 및 사용법 숙지상태 - 보조호흡기 사용법 - 압력게이지 등 작동 상태 - 잠수복 등 관리상태 - 보트 등 제원 숙지 및 관리상태 - 기타 지적사항	지적사항 1회 -0.5점
	4		- 사용방법 및 제원 숙지도 무작위 2명에게 질문	미 숙지1회당 -0.5점 감점
측정용 구조장비	5
	3		- 가스측정기 사용법 및 제원숙지 상태 - 측정장비 작동상태 및 제원숙지 상태 - 기타 지적사항	지적사항 1회 -0.5점
	2		- 사용방법 및 제원 숙지도 무작위 2명에게 질문	미 숙지1회당 -0.5점 감점
탐색용 구조장비	5
	3		- 적외선온도측정기 제원 및 사용법숙지상태 - 탐색장비 작동상태 - 기타 지적사항	지적사항 1회 -0.5점
	2		- 사용방법 및 제원 숙지도 무작위 2명에게 질문	미 숙지1회당 -0.5점 감점

산 악 구조용장비	5
	5		- 일반등반장비 사용법 및 제원숙지 상태 - 등반장비 관리 및 정비(수리) 상태 - 기타 지적사항	지적사항 1회 -0.5점
기타장비	5
	3		- 그물총 제원 및 사용법 숙지 상태 - 비상용구조호흡기 제원 및 사용법숙지 - 기타 지적사항	지적사항 1회 -0.5점
	2		- 사용방법 및 제원 숙지도 무작위 2명에게 질문	미 숙지1회당 -0.5점 감점
측정용 구조장비	5
	3		- 가스측정기 사용법 및 제원숙지 상태 - 측정장비 작동상태 및 제원숙지 상태 - 기타 지적사항	지적사항 1회 -0.5점
	2		- 사용방법 및 제원 숙지도 무작위 2명에게 질문	미 숙지1회당 -0.5점 감점
구조장비 행정사항	10
	10		- 구조장비관리대장 (구조장비관리계획수립여부) - 장비담당자 지정운영 - 연도별구조장비보유현황 파악 - 불용처분대상 장비현황 - 점검기록부 등 비치문서 관리상태 - 매뉴얼또는 사용설명서 등 작성	지적사항 1회 -1점

점검년월일  2014년     월     일

점검자 : 계급 소방  성명            (인)

확인자 : 계급 소방  성명            (인)

2013년도 구급장비 점검표

□          소방서            안전센터

점검내용	배점	평 점				득점	세부 점검사항	부족 수량 (감점)
		최상	상	중	하
계	100
기도확보 및 호흡유지장비	10	5	3.5	2.5	1.25		- 사용방법(자동식산소소생기 자동조절장치 등)	대 ( )
		2.5	2	1.25	0.6		- 장비관리상태 및 청결도(소독여부)
		2.5	2	1.25	0.6		- 장비탑재 및 구성품(연결상태) 유무
심장박동회복장 비	20	10	8.5	7.5	5		- 사용방법 (심정지 리듬 이해도, CPR, 쇽버튼 등 시행 순서) (심전도 감시장치 생체징후 관찰 능력)	대 ( )
		5	3.5	1.25	1		- 장비관리상태 및 구성품 보유, 연결상태
		5	3.5	1.25	1		- 장비탑재 및 청결도
정상혈압 및 맥박유지장비	10	5	3.5	1.25	1		- 사용방법(지혈방법, 생체징후 관찰능력 등),	대 ( )
		5	3.5	1.25	1		- 장비관리상태 및 탑재여부
중추 신경계 보 호 장 비	10	5	3.5	1.25	1		- 사용방법(경추보호대, 척추고정대, 진공펌프 등)	대 ( )
		5	3.5	1.25	1		- 장비관리상태 및 탑재여부
환자이송 및 체온유지장비	10	5	3.5	1.25	1		- 장비작동(주 들것 등받이 각도조절) 및 관리유지상태	대 ( )
		5	3.5	1.25	1		- 장비탑재 및 청결도(시트 및 모포, 주들 것 시트장착)
세균감염방지 장 비	10	5	3.5	1.25	1		- 장비관리상태 및 탑재여부	대 ( )
		5	3.5	1.25	1		- 주사바늘 폐기용기 출구 외부노출 여부
대원보호용 및 구급용 기구	10	5	3.5	1.25	1		- 개인보호장비(감염대비 등) 휴대여부	대 ( )
		5	3.5	1.25	1		- 장비관리상태 및 탑재여부
구급의약품 및 소독제	5	2.5	2	1.25	0.6		- 약품별 유효기간 경과여부	대 ( )
		2.5	2	1.25	0.6		- 장비관리상태 및 탑재여부
검 사 기 구	10	5	3.5	1.25	1		- 사용방법(검사장비 관찰능력)	대 ( )
		5	3.5	1.25	1		- 장비관리상태(정확도 등) 및 탑재(휴대)여부
행정사항	5						- 매뉴얼또는 사용설명서 작성 등 - 관리대장 유지관리 등 - 기타 지시상항 등
※장비별 탑재기준/보유수량 확인 부족1개당 총 득점에서 -0.05점식 감점조치

점검일시 : 2013년    월     일

점검자 : 계급 소방          성명            (인)

입회자 : 계급 소방          성명            (인)

2013. 화재감식용기기 점검표

□          소방서

점검 기구명		점검사항	점검결과 (요정비△.불량×)	배점	득 점	비 고
매뉴얼또는 사용설명서		- 비치여부 - 내용평가	비치시-2.5점 내용(우수-2.5/보통-1.5/하-0.5	5
발굴용구세트	[세트구성-22종] 망치, 프라이어, 펜치, 니퍼, 몽키스패너, 드라이버세트, 탄화심도계, 버어니어캘리퍼스, 가위, 브러쉬, 핀셋(대․소), 줄톱, 나무톱, 긁게, 스코프(모종삽), 칼, 줄자(2종), 검전기, 확대경, 붓	-장비수량 및 관리상태 -용도 및 사용법	보유수량- 요정비- 불 량- 용 도(사용법)-	5
증거 수집 장비	수집기구세트, 보관이송세트, 테그세트, 표지세트, 접자	-장비수량 및 관리상태 -용도 및 사용법	보유수량- 요정비- 불 량- 용 도(사용법)-	15
기록용기기	디지털카메라세트	-장비수량 및 관리상태 -용도 및 사용법	보유수량- 요정비- 불 량- 용 도(사용법)-	20
	비디오카메라세트
	디지털녹음기
	거리측정기
	디지털풍향풍속기록계
	소형 디지털방수카메라
감식용기기	가스측정기	-장비수량 및 관리상태 -용도 및 사용법	보유수량- 요정비- 불 량- 용 도(사용법)-	20
	가스(유증)검지기
	실체현미경
	멀티테스터기
기타	헤드랜턴	-장비수량 및 관리상태 -용도 및 사용법	보유수량- 요정비- 불 량- 용 도(사용법)-	25
	손전등
	전동공구세트
	노트북
	전선릴
	이동용 에어컴프레셔
	화재조사 분석실 20㎡
	초음파세척기
행정사항 (지적사항 1회 1점감점)		- 장비관리기록 등 - 지시사항 관련 등		10
총점(100점) 결과				100

※ 보유수량 1점 부족시 -1점 감점 / 요정비 △-0.5점 감점. 불량 × -1점 감점 / 용도(사용법) 숙지하지 못한 경우 -2점 감점

점검년월일  2013년     월     일

점검자 : 계급 소방  성명            (인)

확인자 : 계급 소방  성명            (인)

2013년도 통신장비 점검표

□          소방서            안전센터

장비명	세 부 점 검 내 용	배점	배점방법	평 점				득점
				최상	상	중	하
합계		100
유선 장비		40
교환기	○본체 및 예비 전원부 관리상태	5	최상 : 정상 동작 상 : 정상작동에 준함 중 : 전원부 1개소 미비 하 : 외부전원부 사용	5	4	3	2
	○ 선로 및 선번장 관리상태	5	최상 : 선로․선번장과 일치 상 : 선번장 불일치 1개소 중 : 선번장 불일치 2개소 하 : 선번장 불일치 3개소이상	5	4	3	2
	○ 중계대 기능 조작능력 (착신전환, 선로감시 등)	5	최상 : 요구사항 모두 성취 상 : 요구사항 1 미이행 중 : 요구사항 2 미이행 하 : 요구사항 3 미만 미이행	5	4	3	2
종 합 지령대	○124번 착신 상태 확인	5	최상 : 모두 착신 상 : 1개소 누락 중 : 2개소 누락 하 : 3개소 누락	5	4	3	2
	○예고방송관리상태(안전센터수신기)	5	최상 : 모두 착신 상 : 1개소 누락 중 : 2개소 누락 하 : 3개소 누락	5	4	3	2
	○수보대 램프 등 동작상태	5	최상 : 모두 착신 상 : 1개소 누락 중 : 2개소 누락 하 : 3개소 누락	5	4	3	2
다중 녹음 장비	○주․예비 녹음기 녹음상태 ○녹음기, 테이프, CD 관리상태 ○녹음청취 및 파일 추출 등 조작능력	5	최상 : 정상작동 및 조작 상 : 1개소 누락 중 : 2개소 누락 하 : 3개소 누락	5	4	3	2
일제 동보 장비	○전원부등 카드 정상작동여부 ○상황근무자 일제동보 조작 능력 ○ 지정번호 메시지 도착여부 확인	5	최상 : 모두 착신 상 : 1개소 누락 중 : 2개소 누락 하 : 3개소 누락	5	4	3	2
행정 사항		20
행정사항	○소방정보통신운영규칙(방재센터운영 규칙)에 의한 대장비치	5	최상 : 모두 비치 상 : 1개 누락 중 : 2개 누락 하 : 3개 미만 누락	5	4	3	2
	○통합지휘무선통신 무전기 기능 숙지여부 (근무자 임의선정)	5	최상 : 3명 이상 숙지 상 : 2명 이상 숙지 중 : 1명 숙지 하 : 미만 숙지	5	4	3	2
	○각종 지시 이행여부 (문서시달 이행 여부 등)	5	최상 : 모두 이행 상 : 1개 미만 누락 중 : 2개 미만 누락 하 : 3개 미만 누락	5	4	3	2
	매뉴얼 및 사용설명서 등	5	사용설명서 또는 매뉴얼 (미비치-5점감점.비치2점득점)	2
			매뉴얼 내용 평가 (상-3, 중-2, 하-1점 득점)		3	2	1

장비명	세 부 점 검 내 용	배점	배점방법	평 점				득점
				최상	상	중	하
무 선 장 비		40
공통 사항	○출력/반사파 적정여부 (20w/0.5~3w이하) ○주파수 편차 여부 (±20/1,000,000)	5	전체 보유장비 중 최상 : 허용편차미달 3대 미만 상 : 허용편차미달 4대 미만 중 : 허용편차미달 5대 미만 하 : 허용편차미달 5대 이상	5	4	3	2
	○무선국 허가증 비치여부 (무선국별 비치여부)	5	전체 보유장비 중 최상 : 모두 비치 상 : ¾ 이상 비치 중 : ½ 이상 비치 하 : ½ 이하 비치	5	4	3	2
	○상치장소 적정여부 (차량용, 휴대용 배치여부)	5	전체 보유장비 중 최상 : 모두 적정 설치 상 : 2개소 이하 이동 중 : 3개소 이하 이동 하 : 4개소 이상 이동	5	4	3	2
고정용	○비상전원 및 충전기 정상동작여부 (밧데리 교체여부 확인) ○안테나 케이블 인입측 결합상태 확인 (RG58 또는 1/2"사용여부) ○마이크 부 케이블 손상 등 관리상태 (꼬임, 늘어짐 등)	5	전체 보유장비 중 최상 : 모두 적정 설치 상 : 점검내역 중 1개 미만미비 중 : 점검내역 중 2개 미만미비 하 : 점검내역 중 3개 미만미비	5	4	3	2
차량용	○DC/DC컴버터 스위치에 의한 전원차단 및 휴즈 설치 여부 ○안테나 손상 및 케이블 피복상태 확인 (휨, 부러짐, 찍힘) ○스피커/마이크 고정 및 케이블관리상태 (마이크고정걸이상태)	5	전체 보유장비 중 최상 : 모두 적정 설치 상 : 점검내역중 3개미만 미비 중 : 점검내역중 4개미만 미비 하 : 점검내역중 4개 이상 미비	5	4	3	2
휴대용	○밧데리 충전 상태 확인 (측정 장비를 통한 충전확인) ○ANT 손상여부 확인(휨, 부러짐) ○악세사리 상태 확인(케이스, 이어폰 등)	5	전체 보유장비 중 최상 : 모두 적정 상 : 최상보다 미흡 중 : 점검내역중 1개 미만 미비 하 : 점검내역중 2개 미만 미비	5	4	3	2
휴대 전화	○액정 등 외관 관리 상태 ○예비밧데리 등 악세사리 보유여부 ○관리자 적정여부(기기변경 등 확인)	10	전체 보유장비 중 최상 : 모두 적정 상 : 점검내역중 3개 미만 미비 중 : 점검내역중 4개 미만 미비 하 : 점검내역중 5개 미만미비	10	8	7	5

※ 장비별 배정수량/ 보유수량 확인 후 부족수 1건당 총 득점에서 -0.05점 감점

※ 점검불량에 의한 장비 방치 1건당 총득점에서 -0.05점 감점

점검년월일  2013년     월     일

점검자 : 계급 소방  성명            (인)

확인자 : 계급 소방  성명            (인)